{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城重点开发开放试验区供热配套项目","塔城重点开发开放试验区先行发展区口岸启动区建材产业园区","塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局","乌鲁木齐曜恒环保咨询服务有限工作","（1）新建锅炉房及附属施舍，热源配置3×46MW燃气锅炉+2×20MW电锅炉；（2）新建供热管网30km，管径DN150~DN800；（3）新建换热站38座及配套设施。其中锅炉房厂区占地3878.58m²，其中包括智能调度中心，电热水锅炉房、燃气热水锅炉房，车库等。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧;施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路;施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。（二）严格落实水污染防治措施。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境；加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工现场做好围挡与封闭，在保证施工安全的同时进一步衰减施工噪声；合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，应向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据施工产生的工程垃圾的量，分类管理，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污影响周围环境卫生；车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒。"]
[2,"夏盐凸起南斜坡盆探1-玛中13井区侏罗系三工河组油藏评价井工程","和布克赛尔蒙古自治县境内","中国石油新疆油田分公司开发公司","河北奇正环境科技有限公司","项目新钻评价井9口（井号盐240井～盐248井），建设内容包括钻前工程、钻井、试井三部分。钻前工程包括井场道路、井场平整、设备基础、生活营地等；钻井工程包括设备安装、钻井、完井三部分；完井后进行试油，获取有关技术参数。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期对易产生扬尘的作业采取遮盖、洒水抑尘等措施后可对区域环境空气影响较小；完井测试天然气燃烧烟气及原油回收废气；项目所在区域空旷，容易扩散，完井测试天然气放喷期间井场周界外污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控限值；井场边界非甲烷总烃排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。（二）严格落实水污染防治措施。井场设环保厕所，定期消毒、清掏，生活污水暂存于生活污水池，定期由施工单位以罐车方式拉运至石西油田作业区生活区污水处理系统处理；钻井泥浆、钻井岩屑与钻井废水一同处理，采用泥浆不落地系统在井场进行固液分离，液相循环利用；固相由克拉玛依宇洲环保工程有限责任公司进行无害化处置。（三）严格落实噪声污染防治措施。对于钻井泵可加衬弹性垫料和安装消声装置达到减噪目的；在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等；对井场施工职工采取必要的防护措施，如佩戴耳塞等措施减轻噪声影响。（四）严格落实固体废物污染防治措施。生活垃圾在各井场垃圾箱暂存，定期清运至石西油田作业区生活垃圾填埋场填埋处理；落地油泥、废机油、废弃防渗膜等产生的危险废物委托有危废处置资质单位处理。"]