{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆托里县铁斯克阔腊建筑用砂矿建设项目","塔城地区托里县庙尔沟镇西北283 °方向直距3km处","新疆路桥建设集团有限公司 ","新疆博奇环保工程有限公司","项目矿区范围面积为0.04km2，采用露天开采方式，生产规模10万m3/年，开采深度为1620m标高至1602m标高（限采4m），采矿权期限为1年。本项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。","（一）严格落实大气污染防治措施。应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘；施工人员生活污水（洗漱废水）直接排入沉淀池，施工人员现场设置移动式环保厕所供施工人员如厕使用。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采取导则上推荐模式。各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置；施工期间生活垃圾，收集后由环卫部门定期清运。"]
[2,"夏盐-达巴松凸起盐探1井区侏罗系八道湾组油藏评价井工程","塔城地区和布克赛尔蒙古自治县境内","新疆油田分公司玛湖勘探开发项目部","新疆天合环境技术咨询有限公司","项目新钻评价井8口，均采用三开井身结构，总进尺30131m，其中达101_H井型为水平井，其余7口均为直井。完钻后进行试油，获取有关技术参数。","（一）严格落实大气污染防治措施。对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染；试油期伴生气产量较小，不具备回收条件，通过排气管线管输至放散管燃烧放空，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放，以减少对项目所在区域大气环境质量的不良影响；使用符合国家标准的柴油，加强机械、车辆的维护。（二）严格落实废水污染防治措施。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排；施工期产生的少量生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至克拉玛依市第二污水处理厂处理；施工期钻井及井下作业时的防渗措施。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。（四）严格落实固体废物污染防治措施。本工程钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用；井下作业废液采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站压裂返排液处理装置处理；机械设备废油、废防渗材料在施工结束后废油须委托有相关资质单位处理；生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至克拉玛依市生活垃圾填埋场填埋处置。"]
[3,"玛中斜坡-达巴松凸起玛中6-盐探1井侏罗系三工河组油藏评价井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","新疆油田分公司玛湖勘探开发项目部","新疆天合环境技术咨询有限公司","项目新钻评价井5口，均采用三开井身结构，总进尺18317m，井型均为直井。完钻后进行试油，获取有关技术参数。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工现场运输车辆应低速慢行，不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道，控制车速；对易起尘物料进行遮盖；试油期伴生气产量较小，不具备回收条件，通过排气管线管输至放散管燃烧放空，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放，以减少对项目所在区域大气环境质量的不良影响。若遇伴生气产生量较大的情况，则须建设伴生气回收设施，并另行评价。（二）严格落实水污染防治措施。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排；施工期产生的少量生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至克拉玛依市第二污水处理厂处理；分区防治措施，施工期钻井及井下作业时的防渗措施。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态（四）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用；井下作业废液采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理；机械设备废油、废防渗材料在施工结束后废油须委托有相关资质单位处理；生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至克拉玛依市生活垃圾填埋场填埋处置。"]
[4,"新疆玖润祥建材有限责任公司仿石砖、光伏桩加工生产建设项目","新建塔城地区沙湾工业园区金沟河区","新疆玖润祥建材有限责任公司","深圳市泰越生态环境有限公司","项目新建1条年产量20万m2的仿石砖生产线，1条年产量10万m3光伏桩生产线。主要建设内容包括生产车间、生活区、办公室、原料堆放区、自然养护及产品堆放区以及其他配套附属设施。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工时，对作业面采取喷水设施，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；焊接过程位于封闭车间外，由于施工量少，施工期较短，焊接烟尘产生量较小，通风扩散良好，对周围环境影响较小。（二）严格落实水污染防治措施。施工期生活污水排入化粪池；建筑施工废水主要来自施工过程的清洗、养护等施工工序，废水量不大，设置沉淀池最终回用于厂区洒水抑尘。（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械和工艺；施工车辆在行驶过程中应限速行驶，车辆夜间进行连续施工作业时，行车速度应小于30km/h，并尽量避免鸣笛；据中华人民共和国环境噪声污染防治条例的规定，若采取降噪措施后仍达不到规定限值，特别是发生夜间施工扰民现象时，施工单位应向受此影响的组织或个人致歉并给予赔偿。（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目在施工期产生一定量建筑垃圾，按照统一管理要求，及时清运至指定堆场；施工过程产生的少量职工生活垃圾，集中收集，由环卫部门进行清运，不随意排放。"]