{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城地区塔城市方舱医院建设项目","新疆塔城地区塔城市人民医院南区新院东侧","塔城市人民医院","乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司","项目建设内容为：包括后勤综合楼，建筑面826.36m2；方舱，建筑面积4867.64m2；实验楼，建筑面积225.76m2。另外配套建设给排水、供电、空调、污物暂存间（危险废物暂存间）、医院入口广场、行政后勤广场等基础设施。医院设计床位规模500张。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期间排放的大气污染物主要为污水处理站恶臭，污水处理站池体地埋式封闭，喷洒除臭剂消毒剂，活性炭吸附+紫外光催化处理消毒等可行的治理方案，确保恶臭污染物稳定达标排放；另外针对院内空气，设计采用新风空调系统和排风系统进行进排风（清洁区、污染区、半污染区）分别独立设置），排风系统安装高效过滤消毒网对出风进行消毒后排放的方案；（二）严格落实废水污染防治措施。项目运营产生的医护人员排水、工作人员、病人生活污水、实验楼排水、空调冷凝水及不可预见排水排入项目区东就近污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后的污水排入市政排水管网，最终进入塔城市生活污水处理厂处理。污水站在达到《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）工艺、废水污泥消毒等相关要求的同时，也要符合《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》（2020年2月1日）、《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）以及《新冠肺炎疫情疫源地消毒技术指南》要求。（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目营运期间噪声主要为各类泵、风机、冷风机组、空调风机等运行过程中产生的噪声。选用低噪声设备，通过墙体隔声以及泵类和风机安装基础减震，即安装减震垫进行设备基础减震减小噪声对院外环境的影响；对于后勤综合楼和方舱、实验楼，冷风机组、空调风机产生的噪声通过选用低噪声设备，采用软性接头以及设备外部结构隔声措施减小噪声对场区周边的影响；采取降噪措施后医院厂界均满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。（四）严格落实固体废物污染防治措施。医疗垃圾、实验室废物经消毒后采用专用包装袋/容器分类包装，置于院内具备“四防”措施的危险废物暂存间（污物暂存间）内黄色专用箱存放，24小时内交由具备相应资质的单位拉运处置；污泥（含栅渣）及废活性炭经监测合格、污泥池石灰消毒、脱水间脱水后交由有相应处置资质的单位拉运无害化处置；活性炭采用专用容器包装后于危废暂存间和医疗垃圾分区存放，交由有此类危险废物处置资质的单位拉运处置；生活垃圾清洁区垃圾箱收集后交由塔城市环卫部门定期清运."]
[2,"国网能源和丰煤电有限公司沙吉海煤矿一井田西翼喀尔勒克河防洪改道工程","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤矿一井田西翼","国网能源和丰煤电有限公司","新疆水木清华环保咨询有限公司","本工程对喀尔勒克河（桩号55+864-58+121）做防洪改道处理，利用防洪堤将洪水绕过沙吉海煤矿一井田排至下游。本项目建设的防洪堤作为改道后的新河道使用。防洪堤（改道后新河道）总长3.07km，其中桩号0+000-0+500、1+450-3+065排洪渠段全断面采用砼护砌的形式，全长2.12km，桩号0+500-1+450防洪堤段采用单侧砼护砌形式，全长0.95km。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时加强运输车辆尾气管控。做到施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。（二）严格落实废水污染防治措施。施工期施工废水应设置临时沉沙池，集中收集经沉沙池沉淀后回用于洒水抑尘，严禁外排；生活废水集中收集拉运至和什托洛盖镇污水处理厂处理，严禁外排。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期工程弃渣按照环评报告规范堆放至永久弃渣场喀尔勒克河桩号54+580，严禁随意堆放。生活垃圾应及时交予环卫部门送至当地垃圾填埋场进行处理。运营期截水沟淤泥废物应集中收集及时送至当地垃圾填埋场进行处理。（五）严格落实生态恢复措施。工程弃渣应先拦后弃，合理利用工程渣料，减少弃渣量。临时堆放过程采用苫布遮盖防止雨水冲刷，做好水保工作，防治水土流失，弃渣临时堆渣高度不超过1.5m。"]
[3,"新疆额敏抽水蓄能电站民用爆炸物品临时储存库及场外道路建设项目","新疆塔城地区额敏县喇嘛昭乡","西北水利水电工程有限责任公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目主要建设内容：爆炸物品临时储存库、值班室和周边道路，配套建设消防水池、事故池等公用工程。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时加强运输车辆尾气管控。做到施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。（二）严格落实废水污染防治措施。施工期施工废水应设置临时沉沙池，集中收集经沉沙池沉淀后回用于洒水抑尘，严禁外排；生活废水集中收集拉运至额敏县污水处理厂处理，严禁外排。运营期做好储存库防渗工作，防渗标准执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“表7 地下水污染防渗分区参照表”要求。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用。运营期产生的生活垃圾应集中收集后定期清运至当地生活垃圾填埋场处理。"]
[4,"国网能源和丰煤电有限公司煤场全封闭项目","新疆维吾尔自治区和布克赛尔县境内和丰电厂东南侧","国网能源和丰煤电有限公司","煤炭工业太原设计研究院集团设计院集团有限公司","项目建设内容：国网能源和丰煤电有限公司煤场全封闭项目，原有露天煤场为长度190米，宽度108米的矩形堆场，煤场中间为#1输煤栈桥，设置一台斗轮机。煤场西侧和北侧设置了防风抑尘网和挡煤墙，煤场四周设置18台喷洒水枪和4台远程射雾器作为煤场的降尘设施。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆。（二）严格落实水污染防治措施。施工期水污染防治措施（1）场地原有初期雨水收集沉淀池，将场地施工废水沉淀处理后全部回用于洒水抑尘，禁止排入地表水体系内污染水体。（2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池处理后全部回用于降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。（3）加强施工期工地用水管理，节约用水。运营期水污染防治措施：本项目生产用水主要是喷雾降尘用水，最后以蒸发的形式散失，无生产废水排放。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声污染防治措施：（1）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间19：00-22：00严禁高噪声设备施工，午间14：00-16：00及晚间22：00-8：00 严禁施工；（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，以减轻声源叠加造成的影响。（3）尽量选用低噪声机械设备。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差异导致噪声增强现象的发生。（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。本项目运营期煤炭输送过程中会产生机械噪声，通过对作业机械加装设备底座加装隔音减震垫的措施，来减小机械噪声，同时封闭后，也对噪声具有阻隔消声的作用。（四）落实固体废物污染防治措施。施工期的固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：（1）施工单位加强施工期的环保教育，施工生活区产生的生活垃圾集中收集，不得随意丢弃。生活垃圾定期清运区域的垃圾收集点。（2）渣土尽量在场内周转，就地用于项目区的场地平整。（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作，工程竣工验收时同步验收场地清理工作。运营期固体废物防治措施：本项目为原煤存储，运营期产生的固体废物主要包括机械设施维修过程中产生的废机油，及初期雨水收集池中的沉淀煤泥。初期雨水沉淀池中煤泥定期收集后混入原煤送至电厂锅炉燃烧。本项目是国网能源和丰煤电有限公司和丰发电厂的贮运工程，本项目产生的废机油统一收集后移交电厂的危废库房，委托有危废资质单位处理。"]