{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"三一塔城风机、叶片制造项目","新疆塔城重点开发开放试验区先行发展区","三一（塔城）风电设备有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目总建筑面积41665㎡，主要建设内容包括400套/年风电设备制造生产线，600支/年叶片生产线，同时配套建设公用、辅助及环保设施。项目叶片生产线设计年产风机叶片1200支，主机生产线设计年产风力发电主机400套。","（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、废气、噪声和固体废物对周围环境产生的不利影响。（二）落实大气污染防治措施。本项目施工期扬尘主要为基础开挖、渣土堆放和运输过程中产生的扬尘，采取洒水、及时清洁地面和覆盖等措施抑制扬尘。运营期产生的废气为涂装过程中产生的叶根模具脱模有机废气、腹板模具脱模有机废气、叶片模具脱模等有机废气及厂房车间产生的铣面粉尘、打磨粉尘、喷砂粉尘等无组织废气。有机废气经收集后采用多级干式过滤器（G4-F7-F9）+沸石转筒+CO催化氧化+25m高排气筒排放工艺处理后需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中二级标准后排放。无组织废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。（三）落实水污染防治措施。本项目生活污水和锅炉排水经防渗收集池收集后暂存至防渗池内，待园区污水处理厂正常运行后排入园区污水处理厂进行处理，园区污水处理厂未正式运行前，污水不得随意排放。各污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。（四）落实噪声污染防治措施。运营期严格落实《报告书》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值要求。（五）落实固体废物污染防治措施。运营期生活垃圾集中收集统一交由市政环卫部门处置。一般固废分类收集后分区暂存于一般固废暂存间，定期外售或者由厂家回收综合利用，其贮存须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行。危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]