{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市也门勒乡贵新养殖专业合作社分社烘干\n厂建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市也门勒乡萨热吾林村东南侧","塔城市也门勒乡贵新养殖专业合作社分社","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","主要建设内容包括：新建1座1200t/d烘干塔、1台18t/h燃煤热风炉、钢板筒仓、湿粮仓、煤堆场等其他公用辅助工程。","(一)严格落实大气污染防治措施。加强施工期的环境保护管理工作，施工现场应实行封闭管理、硬质围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时加强运输车辆尾气管控。做到施工期大气污染物排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级排放标准。运营期产生的废气主要为燃煤热风炉烟气、筛分粉尘、烘干粉尘和堆场扬尘。热风炉设低氮燃烧器，烟气经“布袋除尘器+湿法脱硫塔”处理后需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值后进行排放；筛分粉尘、烘干粉尘和堆场扬尘等无组织废气通过密闭作业、设置防尘罩等措施需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值要求后进行排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工时产生的生活废水排入化粪池暂存，施工结束后清掏拉运至塔城市污水处理厂处理；加强工地用水管理，避免施工过程“跑、冒、滴、漏”，减少废水产生。运营期产生的废水为脱硫废水和生活污水。脱硫废水经循环沉淀池循环使用不外排，生活污水由厂区防渗化粪池收集，定期清掏拉运至塔城市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用噪声低、振动小、能耗小的先进设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期噪声源为圆筒清理筛、烘干塔、燃煤热风炉、风机、提升机等机械设备产生噪声，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。对能回收的建筑垃圾进行回收利用，不能回收的建筑垃圾集中运送至住建部门指定的地点进行处理；生活垃圾集中收集后，定期清运至当地生活垃圾填埋场填埋。运营期产生的固废为清粮杂物、脱硫渣、布袋除尘收集的粉尘、炉灰渣及员工生活垃圾。清粮杂物外售或交由农户饲用；脱硫渣、布袋除尘收集的粉尘、炉灰渣暂存于煤堆场，由可回收单位统一拉运，作为建筑材料综合利用。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。"]
[2,"塔城市也门勒乡贵新养殖专业合作社\n烘干厂建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市也门勒乡五井村95号","塔城市也门勒乡贵新养殖专业合作社","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","主要建设内容包括：新建1座500t/d烘干塔、1台10t/h燃煤热风炉、锅炉房、煤堆场等其他公用辅助工程","（一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期的环境保护管理工作，施工现场应实行封闭管理、硬质围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时加强运输车辆尾气管控。做到施工期大气污染物排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级排放标准。运营期产生的废气主要为燃煤热风炉烟气、烘干废气和堆场扬尘。热风炉设低氮燃烧器，烟气经“布袋除尘器+湿法脱硫塔”处理后需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值后进行排放；烘干废气和堆场扬尘等无组织废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工时产生的生活废水排入化粪池暂存，施工结束后清掏拉运至塔城市污水处理厂处理；加强工地用水管理，避免施工过程“跑、冒、滴、漏”，减少废水产生。运营期产生的废水为脱硫废水和生活污水。脱硫废水经循环沉淀池循环使用不外排，生活污水由厂区防渗化粪池收集，定期清掏拉运至塔城市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用噪声低、振动小、能耗小的先进设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期噪声为烘干塔、燃煤热风炉、风机、提升机等机械设备产生噪声，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。对能回收的建筑垃圾进行回收利用，不能回收的建筑垃圾集中运送至住建部门指定的地点进行处理；生活垃圾集中收集后，定期清运至当地生活垃圾填埋场填埋。运营期产生的固废为脱硫渣、布袋除尘收集的粉尘、炉灰渣及员工生活垃圾。脱硫渣、布袋除尘收集的粉尘、炉灰渣暂存于煤堆场，由可回收单位统一拉运，作为建筑材料综合利用。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。"]
[3,"托里县腾峰矿业有限公司干粉砂浆项目\n（变更）环境影响报告表","托里县","托里县腾峰矿业有限公司","核工业二○三研究所","本项目为变更项目，项目位于托里县乌雪特乡草场南部，东南侧300m处为奎阿高速，北侧250m处为砂石料厂，西侧与南侧均为空地，项目区坐标为E84°53′58.263″，N45°39′19.863″，原有项目主要建设一条年产20万t干粉砂浆生产线，本项目建设单位在原有基础上增设一条年产20万m3商混生产线。本项目总投资2133万元，环保投资150万元，其中环保投资占比7%。","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的石子卸料粉尘、铲车上料粉尘、车辆运输起尘等无组织粉尘通过防尘网覆盖、项目区内道路硬化、保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放等措施降低无组织粉尘排放。破碎过程粉尘、筛分过程粉尘、粗砂上料粉尘等有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）要求进行排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期产生的生产废水进入钢制沉淀池收集后，上清液直接回用于生产，严禁外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。项目运营期产生的实验室试块和废气收集粉尘回用于生产，除铁器剔除的铁丝定期外售，不得随意丢弃;沉淀池废渣晒干后拉运至建筑垃圾填埋场，严禁随意倾倒;办公垃圾统一收集于垃圾桶定期外运处理，严禁随意倾倒。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声设备，增加减振，隔声等措施;加强设备的维护和保养；控制进出车辆行驶速度、禁止鸣笛。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。"]
[4,"国家电投塔城 120 万千瓦风电配套氢制氨项目（风电部分）环境影响报告表","托里县","中电投新疆能源化工集团托里有限责任公司","新疆化工设计研究院有限责任公司","本项目位于塔城地区托里县北铁厂沟镇，分为东风电、西风电两个场址。其中，东片区风场东经84°11′2.81″～84°28′30.90″，北纬 46°04′6.91″～46°10′43.97″；西片区风场东经83°41′35.38″～84°0′27.52″，北纬 46°03′45.04″～46°12′0.97″，东风场中心与西风场中心相32km，两个风场之间有铁厂沟镇。其中东风场场址距铁厂沟镇14km，西风场中心距铁厂沟镇41km，风场场址西北距额敏县县城40km，西南距托里县县城36km，东南距克拉玛依市90km。建设内容：本项目风电部分工程主要包括风机、电力电缆沟、箱变、集电线路、220kV升压站及公用道路、进场道路和检修道路等。风电部分首期工程装机容量1200MW，安装192台 6.25MW风电机组，叶轮直径172m，轮毂高度 95m，配套192台箱式变压器，两座户外式220kV升压站。项目总投资508396.33万元，其中风力发电项目部分环保投资为300万元，占总投资的0.059%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖须避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本项目为为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，建成后管理区采用电热设施取暖，不设置锅炉等热源，故项目运营期不产生废气外排。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期生活污水按《报告表》求，自流排入室外污水管网，经室外污水检查井汇集后流至设在站区内的化粪池，沉淀后流至地埋式生活污水一体化处理设备，出水须执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中一级标准后委托环卫部门定期拉运。本工程每座升压站新建 1 座事故油池，主变发生事故时变压器油经事故油池油水分离后废水排至事故油池泄水池，最终由建设单位委托具有含油废水处理资质的单位进行外运处置。事故油池泄水池内设置 2 台潜水排污泵；电缆沟、消防水池排水通过潜水排污泵（1 用 1 备）排至站区污水池，泵出口设置压力表、止回阀和检修蝶阀。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；运营期严格执行《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2021)中的3类区标准；升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；选用低噪声设施设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强，合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，须向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。           \n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用；生活垃圾统一收集，定期拉运至托里县生活垃圾填埋场处理。本项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废变压器油和检修废件，除电器件外，其余均为危险废物，其危险代码为：废润滑油（危险代码：HW08 900-214-08）和废变压器油（危险代码：（HW08 900-220-08）。须交由有资质单位进行规范化处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。\n（五）落实电磁环境污染防治措施。项目施工期在临近村庄、单位或跨越民房处，抬高线路距建筑物顶部的高度，变电站进出线方向避开居民密集区，主变及高压配电装置布置在远离居民侧；运营期须对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。须设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。升压站工频电场强度、磁感应强度执行《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2020) 标准。"]