{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["9.19","9.21"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9.19","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"托里县腾峰矿业有限公司干粉砂浆项目\n（变更）环境影响报告表","托里县","托里县腾峰矿业有限公司","核工业二○三研究所","本项目为变更项目，项目位于托里县乌雪特乡草场南部，东南侧300m处为奎阿高速，北侧250m处为砂石料厂，西侧与南侧均为空地，项目区坐标为E84°53′58.263″，N45°39′19.863″，原有项目主要建设一条年产20万t干粉砂浆生产线，本项目建设单位在原有基础上增设一条年产20万m3商混生产线。本项目总投资2133万元，环保投资150万元，其中环保投资占比7%。","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的石子卸料粉尘、铲车上料粉尘、车辆运输起尘等无组织粉尘通过防尘网覆盖、项目区内道路硬化、保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放等措施降低无组织粉尘排放。破碎过程粉尘、筛分过程粉尘、粗砂上料粉尘等有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）要求进行排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期产生的生产废水进入钢制沉淀池收集后，上清液直接回用于生产，严禁外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。项目运营期产生的实验室试块和废气收集粉尘回用于生产，除铁器剔除的铁丝定期外售，不得随意丢弃;沉淀池废渣晒干后拉运至建筑垃圾填埋场，严禁随意倾倒;办公垃圾统一收集于垃圾桶定期外运处理，严禁随意倾倒。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声设备，增加减振，隔声等措施;加强设备的维护和保养；控制进出车辆行驶速度、禁止鸣笛。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。"]
[2,"国家电投塔城 120 万千瓦风电配套氢制氨项目（风电部分）环境影响报告表","托里县","中电投新疆能源化工集团托里有限责任公司","新疆化工设计研究院有限责任公司","本项目位于塔城地区托里县北铁厂沟镇，分为东风电、西风电两个场址。其中，东片区风场东经84°11′2.81″～84°28′30.90″，北纬 46°04′6.91″～46°10′43.97″；西片区风场东经83°41′35.38″～84°0′27.52″，北纬 46°03′45.04″～46°12′0.97″，东风场中心与西风场中心相32km，两个风场之间有铁厂沟镇。其中东风场场址距铁厂沟镇14km，西风场中心距铁厂沟镇41km，风场场址西北距额敏县县城40km，西南距托里县县城36km，东南距克拉玛依市90km。建设内容：本项目风电部分工程主要包括风机、电力电缆沟、箱变、集电线路、220kV升压站及公用道路、进场道路和检修道路等。风电部分首期工程装机容量1200MW，安装192台 6.25MW风电机组，叶轮直径172m，轮毂高度 95m，配套192台箱式变压器，两座户外式220kV升压站。项目总投资508396.33万元，其中风力发电项目部分环保投资为300万元，占总投资的0.059%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖须避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本项目为为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，建成后管理区采用电热设施取暖，不设置锅炉等热源，故项目运营期不产生废气外排。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期生活污水按《报告表》求，自流排入室外污水管网，经室外污水检查井汇集后流至设在站区内的化粪池，沉淀后流至地埋式生活污水一体化处理设备，出水须执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中一级标准后委托环卫部门定期拉运。本工程每座升压站新建 1 座事故油池，主变发生事故时变压器油经事故油池油水分离后废水排至事故油池泄水池，最终由建设单位委托具有含油废水处理资质的单位进行外运处置。事故油池泄水池内设置 2 台潜水排污泵；电缆沟、消防水池排水通过潜水排污泵（1 用 1 备）排至站区污水池，泵出口设置压力表、止回阀和检修蝶阀。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；运营期严格执行《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2021)中的3类区标准；升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；选用低噪声设施设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强，合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，须向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。           \n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用；生活垃圾统一收集，定期拉运至托里县生活垃圾填埋场处理。本项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废变压器油和检修废件，除电器件外，其余均为危险废物，其危险代码为：废润滑油（危险代码：HW08 900-214-08）和废变压器油（危险代码：（HW08 900-220-08）。须交由有资质单位进行规范化处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。\n（五）落实电磁环境污染防治措施。项目施工期在临近村庄、单位或跨越民房处，抬高线路距建筑物顶部的高度，变电站进出线方向避开居民密集区，主变及高压配电装置布置在远离居民侧；运营期须对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。须设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。升压站工频电场强度、磁感应强度执行《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2020) 标准。"]

{"sheet":"9.21","index":1,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"国网能源和丰煤电有限公司夏孜盖220kV升压站项目","和布克赛尔县","国网能源和丰煤电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","新建一座220kV升压站，主变规模为3×240MVA，站内配置35MW/70MWh储能系统，站址位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡，地理坐标为东经86度20分9.170秒，北纬45度59分52.151秒，占地类型为国有未利用地。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，严格落实“六个100%”和“两禁止”相关要求，加强运输车辆尾气管控。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工废水经沉淀池沉淀后回用于泼洒抑尘不外排；生活污水经移动环保厕所收集后定期交由环卫部门拉运至和布克赛尔县污水处理厂。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求，夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池，当蓄水池满后，可通过水车拉至和布克赛尔蒙古自治县污水处理厂，不排放至外环境。同时按照源头控制、分区防控、细节防控的要求执行《报告表》提出的地下水环境保护措施。\n（三）做好固体废物污染防治工作。施工期间产生的废物、废料要在固定地点堆放，定期用专用车辆清运。生活垃圾集中堆放，运至指定地点存放。项目营运期固体废物主要是废变压器油、废蓄电池和生活垃圾等。生活垃圾在升压站内采用带盖的垃圾箱临时堆存，定期运至就近垃圾收集站。废旧铅酸蓄电池在站内危废暂存间临时储存，及时交由有资质的单位进行处置。废变压器油属于危险废物，废变压器油由主变事故油池收集后，定期委托有资质的单位处置。\n（四）合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；运营期优先选用低噪声设备，采取隔声、主变安装减震等措施后，确保升压站厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（五）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。"]
[2,"新疆天筑建工集团有限公司沥青混凝土搅拌站项目","和布克赛尔县","新疆天筑建工集团有限公司","新疆朗新天环保科技有限公司","本项目总占地面积为3999m2，项目新建1条沥青混凝土生产线，年产沥青混凝土10000t。建设内容包括搅拌楼、冷料供给系统、干燥系统、控制系统，并配套设置沥青储罐、柴油储罐、骨料仓、矿粉罐、石料堆场及相关辅助设施等。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘，须严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，严格落实“六个100%”和“两禁止”相关要求，加强运输车辆尾气管控。运营期废气主要为骨料卸料粉尘、粉料罐顶呼吸粉尘、骨料仓进料粉尘、骨料烘干筛分粉尘、烘干滚筒燃烧废气、沥青混凝土搅拌废气及沥青储罐呼吸废气。干燥滚筒烘干工序废气须严格执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中规定的标准限值；沥青混凝土生产过程中产生的粉尘、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；项目运营期厂界无组织废气中粉尘、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期的水污染源主要是施工废水，施工废水按《报告表》求，经沉淀后回用，禁止外排；\n项目区内不设置临时生活区，无生活污水产生；本项目运营期废水为运输车辆冲洗废水，运输车辆冲洗产生的废水经沉淀池沉淀处理后上清液全部回用，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，须向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。\n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期不产生建筑垃圾和土石方，施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾集中收集后统一清运至就近生活垃圾填埋场进行卫生填埋处置。本项目运营期固体废物为除尘灰、废石料、滴漏沥青、拌合残渣、沉淀池沉渣和废机油。其中，沉淀池沉渣自然干化后定期清运至就近垃圾填埋场，其它一般固废按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用；废机油属于危险废物，须采用专用收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行规范化处置。项目一般固废的处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物的处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。"]
[3," 新疆天筑建工集团有限公司商品混凝土搅拌站项目","和布克赛尔县","新疆天筑建工集团有限公司","新疆朗新天环保科技有限公司","本项目总占地面积为4800m2，项目新建1条YZ-HZS120型商品混凝土生产线，年产商品混凝土8000m3。建设内容包括搅拌楼、原料堆场，并配套设置水泥筒仓、粉煤灰筒仓、外加剂储罐及相关辅助设施等。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘，须严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，严格落实“六个100%”和“两禁止”相关要求，加强运输车辆尾气管控。本项目运营期废气主要为砂石卸料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌机作业粉尘、原料输送粉尘和道路运输扬尘。项目运营期无组织粉尘须严格执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织监控浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期的水污染源主要是施工废水，施工废水按《报告表》求，经沉淀后回用，禁止外排；\n项目区内不设置临时生活区，无生活污水产生；项目运营期废水为搅拌机清洗废水、混凝土运输罐清洗废水、搅拌区地面冲洗废水和运输车辆冲洗废水，废水经导流沟收集后进入厂区内三级沉淀池，经沉淀处理后上清液全部回用，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，须向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。\n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期不产生建筑垃圾和土石方，施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾集中收集后统一清运至就近生活垃圾填埋场进行卫生填埋处置。本项目运营期固体废物为一般工业固废和危险废物。一般固废的处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物的处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。"]
[4,"塔城奶牛现代化养殖基地建设项目","塔城市","伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","新建年存栏3000头奶牛养殖基地。包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房和挤奶厅、干草棚、青贮窖、场区道路及输电线路、供排水管网、生活管理区等相关配套设施。","（一）落实大气污染防治措施。施工期大气污染主要来自于施工扬尘和施工机械废气，采取道路硬化、边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆、定期洒水降尘等措施降低废气污染。运营期产生的大气污染主要为圈舍及堆粪场产生的恶臭气体及饲料粉碎产生的颗粒物。恶臭气体通过采取科学饲料配比、牛舍采用干清粪工艺、牛舍粪便日产日清、加强舍内通风等措施后，无组织废气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物场界二级标准要求进行排放。饲料加工过程中产生的颗粒物经布袋除尘+15m排气筒处理后排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放标准要求及无组织排放浓度监控限值要求。\n（二）落实水污染防治措施。本项目施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水、建筑施工废水。生活污水进入集污池，定期清掏拉运至塔城市污水厂。施工废水沉淀后回用于洒水降尘。项目运营期废水主要为奶牛尿液、挤奶厅设备和地面清洗废水、生活污水。牛尿进入垫料中，部分自然蒸发，剩余部分与垫料一起进入堆粪场，不外排。挤奶厅设备和地面清洗废水与职工生活污水排入集污池定期清掏拉运至塔城市污水厂处理。\n（三）落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要为施工机械噪声，通过采取基础减震措施，使排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期严格落实《报告书》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区限值要求。\n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集处置，建筑垃圾收集后运送至住建部门指定的地点进行处理。运营期产生的固体废物主要为粪污、病死牛尸、生活垃圾、布袋除尘收集的粉尘和医疗废物。粪污由清粪车清运至堆粪场，经堆肥处理后达到《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）中无害化要求后用于垫料及还田利用；病死牛尸体通过安全填埋井进行填埋；生活垃圾由环卫部门统一收集处置；布袋除尘收集的粉尘作为饲料用于奶牛饲养。医疗废弃物分类暂存于医疗废物临时贮存点后定期交由有相应处理资质的单位处理处置，医疗废物暂存间的设立需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。"]
[5,"塔城天乐祥环保科技有限公司废旧蓄电池及废机油收集储存销售项目","额敏县","塔城天乐祥环保科技有限公司","乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司","本项目租用建筑面积为300m2，分大、小两个库房，分别改造为机油贮存区（200m2）和废旧铅蓄电池贮存区（100m2），废机油转运量1000t/a，仓储库最大暂存量为105.6t ；废铅酸蓄电池转运量为3600t/a，仓储最大暂存量为30t。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期不涉及土方开挖，仅对现租赁厂房进行升级改造，项目施工期的大气污染物主要为地面防渗、事故池、危废暂存间、导流沟等的建设过程中及建材的运输、装卸过程中产生的风力和动力扬尘。采取过往车辆洒水、道路硬化、运输车辆减缓车速、运输物料遮盖，加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作等措施降低废气污染。施工期废气须严格执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。项目运营期对大气环境的影响为事故工况下废铅酸蓄电池产生的硫酸雾和铅尘以及废机油储罐等设施在储存的过程中产生的非甲烷总烃。在发生泄漏事故时，盛装铅酸蓄电池的托盘可有效避免电解液撒漏，泄漏液收集至泄漏液收集池，并委托有资质单位进行规范化处置，同时破损的废旧铅蓄电池须及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放；非甲烷总烃经风机收集后经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排出。运营期废气硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源相关限值排放标准，厂内非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期和运营期废水均为施工人员生活污水，依托厂区原有化粪池处理后排入下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂。出水须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。项目车间内设置1个容积为1.8m3事故应急池，可满足事故应急要求，当发生事故时，水污染物排入事故应急池，作为危险废物及时交由有资质的单位进行规范化处置，维持事故池空置。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止夜间施工，定期对施工设备、机械进行维护，避免因设备、机械发生故障或性能降低而增加机械噪声的现象发生。\n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物为施工期间的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾及时清运，并按照减量化、资源化、无害化的原则进行综合利用；生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一清运。本项目运营期产生的固废主要包括沾染废机油的员工衣服、手套、废抹布、罐底油泥、破损铅酸蓄电池泄漏液废活性炭、废铅酸滤网和生活垃圾。其中，危险废物定期交由有资质的单位进行规范化处置。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一清运。项目运营期生活垃圾、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物执行须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。"]
[6,"塔城市阿西尔乡团结养殖专业合作社烘干厂建设项目","塔城市","塔城市阿西尔乡团结养殖专业合作社","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目总占地面积为27000㎡，中心地理坐标为东经82°56′50.503″，北纬46°33′3.996″。建设内容包括2座500t/d烘干塔、2台10t/h燃煤热风炉、湿粮仓、钢板筒仓、煤堆场等其他公用辅助工程。","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的废气主要为燃煤热风炉烟气、筛分粉尘、烘干粉尘和堆场扬尘。2台热风炉烟气采用2套“湿式除尘脱硫塔”处理后需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值后进行排放；筛分、烘干和堆场均密闭作业，无组织废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值要求后进行排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期产生的废水为脱硫废水和生活污水。脱硫废水经循环沉淀池循环使用不外排，生活污水由厂区防渗化粪池收集，定期清掏拉运至塔城市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声源为清理筛、烘干塔、燃煤热风炉、风机、提升机等机械设备产生噪声、优先选用采低噪声设备、采取基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期产生的固废为清粮杂物、脱硫渣、炉渣及员工生活垃圾。清粮杂物外售或交由农户饲用；脱硫渣及炉渣暂存于煤堆场，由可回收单位统一拉运，作为建筑材料综合利用。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。"]
[7,"塔城市鑫博收储有限公司现代化仓储及配套设施建设项目","塔城市","塔城市鑫博收储有限公司","新疆德广晟环保科技有限公司","    本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市博孜达克农场，中心地理坐标为83°14′4.188″E，46°41′18.198″N。建设内容主要为烘干塔、锅炉房、库房、食堂、办公室等设施，配套建设供水、排水、供电等附属设施。本项目投产后预计年烘干湿玉米5万吨，产品4万吨。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，车辆运输物料时应采取遮盖等污染防治措施，加强运输车辆尾气管控；避免在大风天气施工，施工过程中使用的易扬尘材料应采取密闭贮存措施。项目运营期产生的燃烧废气采用布袋除尘器+双碱法脱硫技术+脱硝技术+40m高排气筒处理后，废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准后进行排放。食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（试行）标准后进行排放。运营期产生的工艺粉尘通过采取封闭方式堆放燃煤及炉渣，对地面进行硬化、洒水降尘，烘干粉尘全封闭烘干，排气孔加装集成罩等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值后进行排放。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工生产废水经沉淀池沉淀后回用于项目区降尘。运营期产生的脱硫废水全部用于渣场洒水降尘，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准排放限值后，用于厂区绿化，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。建设单位应切实落实噪声治理措施，合理安排施工时间，选用优质低噪声设备，采取基础减震、定期保养设备等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值要求。运营期严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的建筑垃圾分类回收，交废物收购站处理，不能回收的及时清运；生活垃圾统一收集，清运至博孜达克镇垃圾填埋场处理，不对外随意排放。运营期产生的筛选杂质、脱硫石膏统一收集后外售利用；收集粉尘、炉灰渣集中收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾集中收集后运送博孜达克镇垃圾填埋场处理，不对外随意排放。"]
[8,"新疆北山肉制品加工及储存建设项目环境影响报告表","塔城市","新疆北山肉联有限公司","新疆金辰永信工程科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城市也门勒乡牧业园区，项目区东侧和北侧为荒地，南侧为纬二路，西侧为经四路。项目区中心地理坐标为：N46°39'42.511\"、E83°0'48.432\"。项目规划占地面积23380.46m²，总建筑面积8000m²，主要建设内容包括屠宰车间、待宰圈、消防泵房、冷库、办公室等。项目年屠宰牛8000头、羊14.2万只。项目总投资为6000万元，其中环保投资约为279.5万元，占项目总投资4.66%。","（一）落实大气污染防治措施。施工期大气污染主要来自于施工扬尘和汽车尾气，必须严格落实施工场地六个百分之百措施，合理安排施工时间，规范施工机械的使用，同时加强运输车辆尾气管控。运营期产生的有组织废气为待宰车间、屠宰车间、污水处理站和无害化处理间产生的恶臭气体；无组织排放的恶臭气体主要为屠宰车间、待宰车间及污水处理站无组织排放的恶臭气体。待宰车间、屠宰车间和污水处理站产生的废气由引风机引入生物滤池除臭设备进行净化处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求后通过15m高排气筒进行排放；无害化处理间产生的废气通过干化机自带的除臭设备处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求后通过15m高排气筒进行排放。无组织废气需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关要求后进行排放。（二）落实水污染防治措施。施工期产生的生活污水经厂区内污水处理设施处置达标后排入市政污水管网；施工废水通过沉淀池进行澄清处理后回用于厂区洒水降尘。运营期产生的生产废水和生活污水经污水处理设施处置后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关要求后排入市政污水管网。（三）落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备，施工现场做好围挡与封闭措施，合理调配车辆来往行车密度，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，运营期厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。（四）落实固体废物污染防治措施。施工期产生建筑施工垃圾全部回收利用，剩余不能回收的建筑垃圾清运至环卫及城建部门规划的场所统一集中处置；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。运营期产生的生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一处置；牛羊粪、白内脏、牛羊蹄壳、牛羊皮毛等外售给周边农户或有机肥公司做有机肥；污水处理站污泥干化后由建设单位自行送至塔城市垃圾填埋场卫生填埋；病牛羊、牛羊腺体等传染性废物经厂区无害化处理设备高温高压灭菌处理后作为有机肥进行外售。一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行收集、贮存。"]