{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"额敏县杰勒阿尕什镇方城滴灌带厂滴灌带回收再生设备购置项目","额敏县","额敏县杰勒阿尕什镇方城滴灌带厂","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目总占地面积为8039.45m2，利用原有空置厂房建设造粒生产线2条、滴灌带（含水带）生产线7条、防老化颗粒1条。建成后年产滴灌带（含水带）3000t、防老化颗粒300t，回收废旧塑料5000t。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目利用原有空置厂房建设，不新增主体建（构）筑物建设，主要为设备购置及安装，施工期不产生废气。运营期产生的有组织废气主要为废料破碎过程产生的粉尘、造粒挤出工段产生的非甲烷总烃。废料破碎过程产生的粉尘通过将破碎机封闭，安装喷淋降尘设施；造粒挤出工段产生的非甲烷总烃通过UV光氧化装置+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒对非甲烷总烃进行处理，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织非甲烷总烃排放限值要求进行排放。运营期产生的无组织废气主要为破碎环节产生的粉尘、生产车间无组织废气。通过加强车间通风、设置洒水车，定期对物料运输道路、卸料区进行洒水降尘等措施使无组织非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求进行排放。厂区内非甲烷总烃须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水排入防渗化粪池集中收集，定期拉运至额敏县污水处理厂，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等，其中建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一后回收利用，将其余的垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾由施工单位清理后运至当地垃圾填埋场进行处理。本项目运营期产生的浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[2,"新疆额敏县哈拉也门炭质泥岩矿开采项目","额敏县","额敏县卓越矿业投资有限公司","新疆盛源祥和环保工程有限公司","本项目矿区面积0.35726km2，建有1座露天采矿场，年开采炭质泥岩5.5万吨/年，矿山服务年限13年，项目采取原矿销售的方式，矿山开采后，矿石直接外运。矿山前期已开采部分资源储量，本项目在矿山早期开采基础上继续开采剩余储量资源，本次开采标高、开采规模、开采方法、运输方式等均不发生改变。新建废石堆场1处，占地面积约3.4万m2，单层堆高5米，单层堆放坡度不大于30°，最大堆高10米，最大容积17.8万m3。场地岩性为第四系和砂岩，地形坡度18°。新建表土堆场1处，占地面积约0.70万m2，单层堆高5米，单层堆放坡度不大于30°，最大堆高10米，最大容积4.2万m2。场地岩性为第四系和砂岩，地形坡度15°。新建200m3储水罐一个，项目用水从西侧约8.5km的阿克阔麦村拉运至项目区200m3储水罐暂存。在废石堆放场、表土堆放场外修建截水沟，截水沟断面为梯形，长约520米，顶宽0.5米，底宽0.3米，高0.5米。新建地埋式一体化污水处理设施一座。项目生产不用电，生活用电采用太阳能发电设备。矿区内泥结碎石路面长1500m，路基宽6米，路面宽4.5米；矿区外依托原有简易道路。办公生活设施依托原有占地面积为500m2的2座办公生活用房。","（一）落实生态保护措施。本项目施工对生态环境产生影响主要体现在施工活动造成的地表扰动、植被土壤破坏、引发的扬尘污染和水土流失及对野生动物的惊扰影响等方面。项目施工期间，须对占地区域进行合理规划及建设，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌；在采坑四周设置围栏、悬挂警示牌。施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的生态恢复工作。建设单位须事先做好施工组织规划，划定施工范围，包括材料堆存、人员活动范围等，减少占地数量；设定车辆行驶路线，要求运输车辆在规定路线内行驶，防止四处乱碾，扰动地表，破坏植被，产生扬尘污染周围环境；加强施工管理，严禁不按操作规程施工。\n（二）严格落实大气污染防治措施。做好施工期和运营期扬尘污染防治。严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作。采取洒水降尘、物料覆盖、运输车辆加盖篷布，定期开展扬尘监测，控制运输车辆行驶速度及装载量，严禁超速、超载，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输，出场车辆轮胎冲洗、运输道路定期洒水清扫等措施减少扬尘污染，鼓励采用新能源车辆等清洁运输方式。采矿过程中产生的大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。\n（三）严格落实废水污染防治措施。施工期废水污染源主要来自施工废水及生活污水。施工废水经沉淀后循环使用不外排。生活污水可直接排入污水处理设施，待施工期结束后，污水处理设施保留，用于运营过程生活污水处置。项目运营期废水为生产废水和生活污水，生产用水主要为湿式凿岩和降尘排水，经吸附、下渗、蒸发等全部消耗，不外排。生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB6542785-2019）中的B级排放标准，出水按照《报告书》要求，回用于项目区绿化，禁止外排。本项目在采场西侧截水沟出口处设置1座200m3沉淀池，在表土堆场和废石堆场截排水沟交汇处设置1座500m3沉淀池，收集雨水经沉淀池沉淀处理后用于矿区洒水降尘，禁止外排。严格落实《报告书》中环境跟踪监测计划，并根据拟定的监测频率按期开展地下水、地表水自行监测。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期间噪声源主要为各种施工设备和车辆，施工期设备合理布置，选用低噪声设备，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期合理安排生产计划，钻孔、爆破均放在白天进行，禁止夜间作业。优化场地布局并采取隔声、消声、减振等有效噪声控制措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工过程中固废来源为施工过程中产生的废弃土石方和施工人员生活垃圾。土石方开挖量约为500m3，用于浆砌石挡墙修建及矿区道路坑、洼区域平整。生活垃圾集中收集，定期拉运至当地环卫部门统一处理。矿山运营期间固体废物主要为开采过程中产生的废石、表土及生活垃圾。矿山开采期间矿山剥离产生的废石临时堆存于废石堆场，开采产生的表土堆放在临时表土场，均作为后期堆场、采场的覆土来源，用于后期土地复垦。控制废石场废石堆放范围，严禁废石越界堆放。禁止危险废物和生活垃圾混入废石堆场。生活垃圾集中收集至矿区垃圾箱内，禁止乱堆乱放，统一由建设单位定期运至额敏县生活垃圾填埋场卫生填埋。"]