{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆鸿汇新型建材有限公司自保温砌块建设项目","塔城市阿西尔达斡尔民族乡","新疆鸿汇新型建材有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市阿西尔达斡尔民族乡塔城金鹰木质素科技有限公司厂区内，中心地理坐标为:东经83度04分8.180秒，北纬46度45分53.573秒。项目占地面积4000㎡，利用现有厂房（租赁）进行建设，建设一条自保温砌块生产线，年产自保温砌块30000m³/a。","（一）落实大气污染防治措施。施工期采取低速行驶、洒水降尘等措施降低运输车辆行驶产生的扬尘；土方及建筑垃圾及时清运，建筑材料统一堆存，水泥、石灰等袋装存放，并尽量减少搬运环节，防止包装袋破裂造成扬尘污染。运营期产生的废气为筒仓呼吸粉尘和发泡VOCs废气。筒仓呼吸粉尘经袋式除尘器处理后在仓顶无组织排放，厂界颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放限值要求。发泡工序产生的有机废气通过活性炭吸附装置吸附净化处理后，通过15m排气筒达标排放，排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值要求后进行排放。\n（二）落实水污染防治措施。运营期产生的锅炉系统排污水、设备冲洗废水、切割废水经沉淀池沉淀后回用于切割工序，不外排。生活污水经厂内化粪池暂存后，定期拉运至塔城市污水处理厂处理。\n（三）落实噪声污染防治措施。运营期严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选用低噪设备、减振、隔声等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。\n（四）做好固体废物处置工作。施工期产生的废包装物和废混凝土，由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点处置。运营期产生的固体废物为除尘器收集粉尘、废边角料、沉淀池污泥、废离子交换树脂、生活垃圾和废活性炭。除尘器收集粉尘、废边角料、沉淀池污泥作为原料回用于生产；废离子交换树脂更换时由厂家回收；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废活性炭暂存至危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中要求设计、建设及监管，危险废物收集、贮存、运输严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》相关要求。"]