{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市沙舟酒庄酒业有限责任公司技术改造项目","乌苏市西大沟镇乌苏市沙舟酒庄酒业有限责任公司现有场地内","乌苏市沙舟酒庄酒业有限责任公司","新疆润锦环境工程有限公司","项目区北侧为西安南路、葡萄种植基地，东侧、西侧为葡萄种植基地，南侧为枸杞林，项目地理位置坐标东经84°38'36.57\"，北纬44°24'34.17\"。本次技术改造在原有厂区内，不新增占地面积。项目建设630m2发酵车间，配套建设20座25吨发酵罐、6座12吨储酒罐及蒸馏设施;建设195m2原料处理车间（位于发酵车间内），配套建设5t/h鲜葡萄加工生产线，技术改造后年产葡萄酒200吨（其中葡萄酒180吨、白兰地20吨）。","（一）落实大气污染防治措施。本项目运营期废气主要为发酵车间、霉烂果、果梗、皮渣等产生的异味气体和污水处理设施恶臭。发酵罐为密封式，减少葡萄酒发酵过程中产生的发酵废气；霉烂果、果梗、皮渣收集在加盖的塑料桶内，在压榨生产时日产日清，防止产生异味气体。厂内污水处理设施产生的恶臭通过采取地埋式建设、四周绿化、各处理池加盖板封闭等措施处理，确保厂界无组织污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求。\n（二）落实水污染防治措施。本项目运营期产生的废水为葡萄酒制造产生的生产废水和地面清洁废水。生产废水经序批式活性污泥法处理满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1限值要求后用于厂区绿化。生活污水依托现有的设备接入市政污水管网。\n（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期产生的噪声为生产设备工作时产生的噪声。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，并定期对生产设备进行维护、保养，项目厂界噪声须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。\n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固体废物主要为霉烂果、果梗、皮籽渣、酒糟（泥）、废硅藻土、滤膜、废包装材料和生活垃圾。霉烂果、果梗、皮渣等收集至塑料桶内，日产日清，作为葡萄田肥料；酒糟（泥）集中收集后外售给农户用作饲料；废硅藻土、滤膜集中收集后送乌苏市一般工业固废填埋场处理；废包装材料集中收集后外售综合利用；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。"]
[2,"新华发电塔城地区沙湾市70万千瓦光伏项目","塔城地区沙湾市","新华（沙湾）电力开发有限公司","深圳市圳清环保咨询有限公司","主要建设内容为主体工程（光伏区）、配套工程（220kV升压汇集站、储能站、综合值班用房、附属用房、门卫室）、公用工程（供水、供暖、消防水池）、储运工程（管理区道路、光伏区道路）、临时工程（施工营地）及配套环保工程。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路等措施。施工期大气污染排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。运营期产生的食堂油烟经静电式高效油烟净化处理器处理须满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483－2001）表2中大型饮食业单位油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3要求进行排放。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目施工期废水主要为施工养护废水和生活污水。项目施工养护废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘或回用。生活污水排入临时化粪池中定期拉运至沙湾市污水处理厂处置。运营期废水主要为生活污水。生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置处理后水质满足《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275-2019）表2中C级标准要求，用于厂区抑尘，冬季存储于100m3中水池中翌年再用。。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免夜间施工，施工期施工场界噪声须《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A))限值。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。土石方应及时回填；建材安装或使用后产生的废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用；生活垃圾集中收集后由拉运至沙湾生活垃圾处理场。运营期固体废物主要为生活垃圾、废光伏组件、废变压器油、废铅酸蓄电池以及维护、维修过程中产生的含油抹布和劳保用品。生活垃圾集中收集，定期交当地环卫部门清运处理。危险废物变压器废油、废蓄电池委托有资质单位进行处置；一般固体废物废光伏组件、磷酸锂铁电池由厂家更换回收处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行。地埋式一体化污水处理设备污水处理过程中产生污泥委托沙湾市环卫部门定期抽出后处理。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）中相关技术标准要求。《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；\n（五）严格按环评文件要求切实做好场地及周边生态防护和建设，优化施工现场布局，最大限度地减少地表扰动，施工结束后要及时进行生态恢复。\n（六）做好电磁环境管控。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。"]