{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产10000吨PD项目","乌苏工业园区西区（马吉克工业园区），经五路与纬八路南侧，凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂内","凯赛（乌苏）生物材料有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目位于乌苏工业园区西区（马吉克工业园区），经五路与纬八路南侧，凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂内，项目区中心地理坐标为：E84°16′27.149″，N44°20′16.551″。项目总占地面积3400.1㎡，依托现有工程主要原料DN溶液，在厂区内建设年产10000吨PD生产线，配套建设尾气处理系统，项目公用、辅助及其它环保设施均依托厂内现有设施。","（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、废气、噪声和固体废物对周围环境产生的不利影响。\n（二）落实大气污染防治措施。运营期产生的废气包括：PD反应器不凝气、闪蒸废气、PD成品塔不凝气、产品脱水塔、脱轻塔不凝气。各装置有机废气经收集后采用一级水吸收+二级酸吸收处理后经15m高排气筒排放，主要污染物氨排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。强化无组织排放管控措施，项目储罐区装卸过程须采用双鹤管连通气相平衡，严格控制挥发性有机物无组织排放，厂界氨排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准，非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂内挥发性有机废气排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。\n（三）落实水污染防治措施。项目装置地面冲洗废水和生活污水均依托现有工程污水站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级限值，排入园区污水处理厂。\n（四）落实噪声污染防治措施。运营期严格落实《报告书》中提出的各项噪声污染防治措施，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值要求。\n（五）落实固体废物污染防治措施。运营期生活垃圾集中收集统一交由园区环卫部门处置。危险废物分类收集后分区暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处理，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]
[null,"乌苏市恒帆棉纺织有限公司10万锭纺织项目","乌苏市石化工业园区长春路东侧、海河东路南侧","乌苏市恒帆棉纺织有限公司","新疆天润坤成环保科技有限公司","中心地理坐标为东经84°44'45.39\"、北纬44°26'12.58\"。项目占地46680.72m2，规划总建筑面积18222.24m2，新建建筑5栋，其中：生产车间3栋、综合楼1栋、办公楼1栋、原料堆场及供水、供气、供电公用工程和环保工程等。项目建成后年产高品质气流纺棉纱10万锭。项目总投资11000万元，环保投资33万元，占项目总投资的0.3%。","（一）落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时加强运输车辆尾气管控。运营期产生废气主要为梳棉工序、并条工序、气流纺工序产生的棉尘以及食堂油烟。设备运行时产生的棉尘通过加装集气罩收集，废气经圆笼式除尘机组除尘后车间外无组织排放，无组织废气颗粒物厂界外排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值1.0mg/m3的限制要求。食堂油烟经油烟净化器处理后经引至屋顶排放，排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)限值要求。\n（二）落实水污染防治措施。项目施工期产生的废水主要为建筑施工废水。废水经沉淀后回用于项目区降尘，不外排。项目运营期产生的废水为生活污水。生活污水经隔油池后化粪池处理后，经管道排放至园区污水处处理厂处理。\n（三）落实噪声污染防治措施。项目施工期产生的噪声为施工机械产生的噪声。合理安排好施工时间，严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选择低噪声设备、基础减振、隔声、消声等降噪措施。运营期厂界四周噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。\n（四）做好固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。施工产生的固体废物回收利用，装修装饰材料可分类回收，交废物收购站处理。生活垃圾统一收集，清运至环卫部门指定垃圾堆放点。运营期产生的固体废弃物主要为一般固废（下脚料、除尘器收尘和生活垃圾）和危险废物（废机油)。下脚料、除尘器收尘统一收集后进行外售；生活垃圾在项目区内设置垃圾桶进行收集，由环卫部门定期清运处置，一般固废处置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油由铁皮桶盛放，经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质部门处置。危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求设计、建设及监管，危险废物的收集、贮存、运输应须执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物转移须执行《危险废物转移管理办法》。"]