{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆天悦紫域酒庄有限公司葡萄发酵产品建设项目","本项目位于位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市乌苏东工业园内，项目区四周均为其他工业企业厂房，中心地理坐标为：E84°45′33.112″ ，N44°25′28.283″。","新疆天悦紫域酒庄有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","本项目位于位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市乌苏东工业园内，项目区四周均为其他工业企业厂房，中心地理坐标为：E84°45′33.112″ ，N44°25′28.283″。本项目总占地面积2880m2，本项目建设1条年产500千升葡萄酒生产线以及1条年产50千升果醋生产线。本次建设在厂房内，不新增占地面积。项目总投资2998.9万元，其中环保投资23万元，约占总投资的0.7%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期间产生的废气主要为粉尘和施工机械、运输车辆的尾气，要通过定期清理，洒水等方式降低粉尘；运营期产生的废气主要废气主要为发酵废气以及污水处理站恶臭。可以通过采取地埋式建设、各处理池加盖板密闭、四周绿化等措施处理后，以无组织形式排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目施工期工人产生的生活污水和运营期间产生的生活污水、软水制备产生的软化废水、洗瓶废水以及生产废水均经污水处理站处理后生活区下水管网排放至园区下水管网，且能够满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。需加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；营运期主要噪声源有破碎机、过滤机、离心泵等设备运行过程中产生的噪声，采取选用低噪声设备、设置罩壳、定期维护设备等措施有效控制噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固废主要是施工建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等，建筑垃圾需集中收集后进行回收利用；运营期产生的霉烂果粒、枝叶、葡萄梗合计经集中收集后同生活垃圾一同交由园区环卫部门清运至垃圾填埋场处置。发酵底泥（葡萄籽、葡萄皮）经集中收集后综合出售处置。生活垃圾在厂区内集中收集后委托环卫部门定期清运。"]