{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市夹河子乡建鑫水泥制品厂扩建项目","本项目位于乌苏市夹河子乡夹河子村，中心坐标东经84°45′17.596″，北纬44°28′9.466″。。","乌苏市夹河子乡建鑫水泥制品","深圳市圳清环保咨询有限公司","项目总占地面积20000.1m2，本项目属于扩建项目，新增2条免烧砖及1条破碎生产线，扩建规模为610万块环保免烧砖，项目总投资520万元，其中环保投资15万元，占总投资2.88%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘和施工机械尾气。应采取密目网进行覆盖、洒水、固化等方式来防治施工扬尘，采取加强车辆和机械设备维护保养等防治措施来防治施工机械尾气。有效保障施工机械尾气达标排放；运营期废气主要为配料机、搅拌机投料工序产生的粉尘，采用定期对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水等方式降低粉尘。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期废水主要包括施工废水和生活污水，施工废水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。施工期和运营期的生活污水经生活污水排入化粪池，定期拉运至污水处理厂处理，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声来源主要来自施工机械和施工建筑材料的运输车辆，须合理安排施工时间且采取使用低噪声设备、在厂区边界采取施工围挡等措施；运营期噪声为车间生产设备运行时发出的噪声，应采用购买低噪设备、在高噪声设备安装减振设施、底部加减振垫、定期维护设备等措施来降低噪声，厂界昼夜噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）落实固体废物污染减量化、资源化、无害化的防治措施。施工期间固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。建筑垃圾须分类收集、集中处理、回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”；运营期固废主要为生产过程中产生的下脚料、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废水泥袋、员工生活垃圾等，下脚料、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废水泥袋等应收集后暂存于危险废物暂存库，并定期委托有相关危险废物处理资质的单位进行处置。生活垃圾经统一收集后，移交环卫部门统一处置。"]
[2,"塔城地区乌苏市葡萄酒产业园及配套基础设施建设项目","本项目位于塔城地区乌苏市，项目区东侧为乌苏新立物流有限公司与空地，西侧为北京南路，南侧为新安江东路，北侧为塔南国际商贸物流园。项目区地理中心坐标：东经84°41′29.92″，北纬 44°24′3.01″。","乌苏市商务和工业信息化局","新疆润锦环境工程有限公司","项目总占地面积45615.95m2，本项目建设葡萄酒生产线及地下酒库、综合楼等辅助设施；建成后年产3000千升红葡萄酒。本项目总投资15900万元，环保投资286万元，环保投资占总投资比例为1.80%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期间产生的废气主要为粉尘和施工机械、运输车辆的尾气，要通过定期清理，洒水等方式降低粉尘；运营期废气主要为生产区果皮渣酒渣等临时堆放异味、乙醇挥发废气及污水处理站恶臭废气。应通过采取地埋式建设、各处理池加盖板密闭、四周绿化等措施处理后，以无组织形式排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目施工期工人产生的生活污水和运营期间产生的生活污水、软水制备产生的软化废水、洗瓶废水以及生产废水均经污水处理站处理，达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值后排入园区污水处理厂进行深度处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。需加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；营期噪声主要为除梗破碎机、洗瓶机、灌装机、水泵、污水处理设施运行噪声等，采取选用低噪声设备、设置罩壳、定期维护设备等措施有效控制噪声，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾可回收利用的交由废品回收站回收后综合利用，不可回收利用的及时清运至乌苏市城市管理局指定的建筑垃圾堆放点妥善处置；运营期产生的霉烂果粒、枝叶、葡萄梗合计经集中收集后同生活垃圾一同交由园区环卫部门清运至垃圾填埋场处置。生活垃圾经统一收集后，移交环卫部门统一处置。"]
[3,"乌苏市将军果勒沟查干拜兴村段至苏里更村中小河流治理工程项目","本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市将军果勒沟河道左右两岸，治理起点为将军果勒已建跌水，终点为查干拜兴西村，共修建坡式防洪堤9.23km，其中左岸防护长度4.57km，右岸防护长度4.66km。","乌苏市水利局","新疆朗新天环保科技有限公司","本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市将军果勒沟河道左右两岸，治理起点为将军果勒已建跌水，终点为查干拜兴西村，共修建坡式防洪堤9.23km，其中左岸防护长度4.57km，右岸防护长度4.66km。项目总投资2486.55万元，其中环保投资37万元，占总投资的1.49%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的废气主要为施工扬尘和施工机械尾气。施工扬尘应采取密目网进行覆盖、洒水、固化等方式来防治。施工机械尾气应通过加强车辆和机械设备维护保养来防治。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目施工期废水主要为生活污水和设备冲洗废水。生活污水依托附近村庄现有设施处理；设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒扬尘，严禁随意外排废水。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声来源主要来自施工机械和施工建筑材料的运输车辆。须合理安排施工时间且采取使用低噪声设备、在厂区边界采取施工围挡等措施。\n（四）落实固体废物污染减量化、资源化、无害化的防治措施。本项目施工过程中产生的固体废物主要为弃土方、建筑垃圾及沉淀池沉渣、施工人员产生的生活垃圾。弃土方可用于临时道路及施工场地平整，建筑垃圾及沉淀池沉渣用于堤身及临时道路建筑。"]
[4,"沙湾哈拉干德工业园天然气门站项目环境影响报告表","位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾工业园区哈拉干德工矿产品加工区，地理坐标：管道1起点坐标：E85°9′41.318″，W44°19″31.855″管道1终点坐标：E85°9′35.539″，E44°19′21.392″管道2起点坐标：E85°9′35.539″，W44°19′21.392″管道2终点坐标：E85°9′42.810″，W44°19′34.751″门站中心坐标：E85°9′37.051″，W44°19′19.901″阀室中心坐标：E85°9′40.537″，W44°19′30.628″。","塔城新捷能源有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目建设内容为：新建350m的高压进站输气管道和450m的次高压出站输气管道，一座园区天然气门站和一座地上阀室，供气规模为50万Nm³/d，门站主要划分为站房、工艺设备区和放散区三部分，分别配套控制室、天然气调压计量撬1座，放散管1根及给排水、环保、消防等设施。项目总投资944万元，其中环保投资44万元，占总投资的0.46%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期现场进行洒水降尘，临时围挡，对道路进行硬化处理，规范管理；对施工机械加强施保养维修，提高机械的正常使用率，确保燃油废气的达标排放，使其对环境的影响降到最低。厂界须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。运营期锅炉设置低氮燃烧器，烟气通过8m高烟囱排放，锅炉主要污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度排放限值。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目废水主要为生活污水、施工废水和试压废水。施工期生活污水收集后排入园区下水管网，严禁随意外排；施工废水和试压废水经沉淀池处理全部回用于洒水降尘等环节，循环利用，严禁外排。运营期软化水废水、锅炉排污水排入园区下水管网，严禁外排；生活污水进入园区污水处理厂集中处理，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期施工现场设置围栏，加强管理、优化施工方式、车间隔声、应采用低噪声设备，避免高噪声设备夜间施工。施工期各类噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关要求。运营期使用低噪声调压撬，对锅炉和调压撬采取基础减振、室内隔声等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾和施工废料定点存放、由环卫部门集中清运;管沟开挖产生的堆土临时堆放在管沟两侧，并及时回填，不得长期堆放。厂区固体废物贮存填埋须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。运营期过滤分离器废液、废过滤分离器滤芯、废含油抹布劳保用品等危险废物暂存于危险废物暂存池、危险废物暂存间并委托有资质的单位定期处理，不得随意处置；生活垃圾和废离子交换树脂属一般固体废物，定期交园区环卫部门清运，不得长期堆放或随意丢弃。本项目采用的危险废物贮存点和危险废物贮存池须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），具备防雨、防风、防晒、防渗漏的功能。"]
[5,"X808线K40+000处岔口—喀拉也木勒农村公路提质升级项目环境影响报告表","本项目位于额敏县喀拉也木勒镇，起点位于额敏县喀拉也木勒镇中心处十字路口，路线由东向西沿镇中心道路及原X809线，终点位于沙勒垄（距离X808线K40处岔口约8.28km），道路起点坐标：E84度19分4.101秒，N46度44分58.633秒；道路终点坐标：E84度10分56.871秒，N46度42分16.482秒。","额敏县交通运输局","乌鲁木齐恒源净业环保科技有限公司","本工程共建设1条道路，起点位于额敏县喀拉也木勒镇中心处十字路口，路线由东向西沿镇中心道路及原X809线，终点位于沙勒垄（距离X808线K40处岔口约8.28km）。本项目总投资为1300.1093万元，其中环保投资为85.3万元，占总投资的6.56%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期应采取过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易起扬尘材料应采取密闭贮存措施。加强运输车辆尾气管控，强化对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。使用油耗低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）无组织排放浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本工程不设施工营地，施工区产生的少量如厕废水通过镇区环保厕所收集后，定期拉运至污水处理厂。施工废水经沉淀池沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘等，禁止外排。施工期禁止与地表、地下水体产生水力联系。施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地须设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。本工程道路北侧约200处为喀拉也木勒河，禁止在喀拉也木勒河周边取料、挖坑以及设置取料场，不得任意取用水利工程土料、石料。在喀拉也木勒河附近不能堆放任何建筑材料，或倾倒任何废弃物；库堤内严禁停放、清洗施工机械。选用先进设备、机械等，加强施工机械维护，避免跑、冒、滴、漏等含油污水进入地下环境污染地下水。 \n（三）严格落实噪声污染防治措施。建设单位切实落实噪声治理措施，尽量避免夜间高噪声设备工作，同时做好环境噪声的监测工作，施工期选用低噪声设备、减震措施，合理安排施工时间，项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）严格落实固体废物规范化处置措施。施工期产生的固体废弃物主要为施工开挖产生的废弃土方以及施工工作人员产生的生活垃圾。生活垃圾集中收集，定期拉运至生活垃圾填埋场处理，禁止任意堆放和丢弃。施工弃方临时堆存在施工场地内，进行综合利用对于不能满足填方要求的弃方，首先本着就近消纳的原则，运输至其他建筑工地进行综合利用。"]