{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城天润风力发电有限公司玛依塔斯风电场“4.95万千瓦改造+5万千瓦增容”项目","额敏县","塔城天润风力发电有限公司","新疆绿境天宸环保科技有限公司","拆除原4.95万千瓦风电场66台“0.75兆瓦”机组，更换为6台单机容量为8340kW的风电机组；增容方式为：利用拆除原风电场66台机组区域，新增6台单机容量为8340kW的WTG221-8340kW型风电机组。最终项目装机容量为9.95万千瓦（其中：等容4.95万千瓦，增容5万千瓦；增容5万千瓦风电部分配置 0.5万 kW/1万kWh储能设备）","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期大气污染源主要为现有风机基础拆除、拟建风机、拟建吊装平台产生的施工扬尘；土方的堆放及清理以及材料运输引起的扬尘；运输车辆及施工机械排放的尾气。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖须避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本项目为技改项目，项目运营期风机运行过程中无废气产生。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期间废水排放主要有建筑施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经沉淀后循环使用，禁止外排。生活污水采用环保厕所收集后，按照就近处置的原则，委托环卫部门定期拉运。项目运营期不新增劳动定员，无废水产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；运营期严格执行《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2021)中的3类区标准；升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；合理安排施工时段，严禁夜间施工，选用低噪声设施设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。           \n（四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾及工程弃渣。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用；生活垃圾集中收集，定期拉运至额敏县生活垃圾填埋场处理。箱变基础拆除产生废油交由有资质的单位进行规范化处置。本项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废变压器油、检修废件、废铅酸蓄电池及废磷酸铁锂电池，除电器件及废磷酸铁锂电池外，其余均为危险废物，其危险代码为：废润滑油（危险代码：HW08 900-214-08）、废变压器油（危险代码：（HW08 900-220-08）、废铅酸蓄电池（危险代码：（HW31 900-052-31）须交由有资质单位进行规范化处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。\n（五）落实电磁环境污染防治措施。项目运营期升压站及储能电站合理布局站内电气设备及配电装置，须对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。须设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。\n（六）落实生态保护措施。本项目施工对生态环境产生影响主要体现在施工活动造成的地表扰动、植被土壤破坏、引发的扬尘污染和水土流失及对野生动物的惊扰影响等方面。项目施工期间，须对占地区域进行合理规划及建设，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌；在四周设置围栏、悬挂警示牌。施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的生态恢复工作。建设单位须事先做好施工组织规划，划定施工范围，包括材料堆存、人员活动范围等，减少占地数量；设定车辆行驶路线，要求运输车辆在规定路线内行驶，防止四处乱碾，扰动地表，破坏植被，产生扬尘污染周围环境；加强施工管理，严禁不按操作规程施工。"]
[2,"乌苏市宏丰新型建材水泥制品有限公司水泥制件生产线项目","乌苏市 ","乌苏市宏丰新型建材水泥制品有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","本项目位于项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市八十四户村乌苏市万丰工贸有限责任公司场地内，东侧为砂石料厂，南侧为空置厂房，西侧空地，北侧乌苏市万丰工贸有限责任公司厂界外为乌苏市新航环保科技有限责任公司，项目中心地理坐标：84°44′32.189″，N44°27′28.617″。本项目属于新建项目，项目总投资为520万元，环保投资为23万元，环保投资占比为4.4%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生的大气污染物主要为施工机械设备及运输车辆尾气和施工粉尘等。应采取密目网进行覆盖、洒水、固化等方式来防治施工扬尘，采取加强车辆和机械设备维护保养等防治措施来防治施工机械尾气，有效保障施工机械尾气达标排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期的废水主要为建筑施工废水，应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声，应选用低噪声施工设备、定期对动力机械设备进行维修和养护、合理安排施工作业时间，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工等措施来降低噪声，施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。\n（四）落实固体废物污染减量化、资源化、无害化的防治措施。施工期间固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。生活垃圾在项目区设置垃圾箱进行集中收集，并由环卫部门定期清运处置；建筑垃圾经集中收集后，清运至乌苏工业园一般工业垃圾场填埋处理，在对建筑垃圾清运期间，应做好运输车辆的防护工作，禁止随意抛洒。"]
[3,"哈山6探井项目","和布克赛尔蒙古自治县","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","森诺科技有限公司","拟部署新钻哈山6预探井1口，井场长130m、宽110m，占地面积14300m2。工程内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程、完井、公用工程、环保工程及依托工程。","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。试油废水定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。钻井固废采用“泥浆不落地”系统，分离后固相集中拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理；钻井固废检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关标准限值后用于油田区块铺路、铺垫井场综合利用，未达标的产物将进入处置系统再次进行处理，不得随意排放。施工车带罐作业，应在作业井场地面铺设防渗膜，防渗膜与落地油应100%回收，落地油、废弃防渗膜、废润滑油和废润滑油桶应集中收集后交由有危废处置资质的单位进行规范化处置；生活垃圾应集中收集后清运至附近县区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整。"]
[4,"哈山7探井项目","和布克赛尔蒙古自治县","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","森诺科技有限公司","拟部署新钻哈山7预探井1口，井场长130m、宽110m，占地面积14300m2。工程内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程、完井、公用工程、环保工程及依托工程。","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。试油废水定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。钻井固废采用“泥浆不落地”系统，分离后固相集中拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理；钻井固废检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关标准限值后用于油田区块铺路、铺垫井场综合利用，未达标的产物将进入处置系统再次进行处理，不得随意排放。施工车带罐作业，应在作业井场地面铺设防渗膜，防渗膜与落地油应100%回收，落地油、废弃防渗膜、废润滑油和废润滑油桶应集中收集后交由有危废处置资质的单位进行规范化处置；生活垃圾应集中收集后清运至附近县区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整。"]
[5,"110kV夏子街变电站扩容改造工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司玛湖勘探开发项目部","森诺科技有限公司","将110kV夏子街变电站2台主变容量扩容至50MVA，配套扩建贮油池、事故油池，扩建10kV无功补偿装置。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中应严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、运输物料遮盖，加强运输车辆尾气管控等措施。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工废水经沉淀后回用，严禁外排；生活污水依托当地污水管网及污水处理设施进行处理，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场填埋处理。变电站运行期产生的废矿物油和废铅酸蓄电池应交由有资质单位进行规范化处置，严禁随意丢弃，不在变电站内长时间储存。\n（五）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。\n（六）严格按环评文件要求切实做好场地及周边生态防护和建设，优化施工现场布局，最大限度地减少地表扰动，施工结束后要及时进行生态恢复。"]