{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城绿园110千伏输变电工程","额敏县","国网新疆电力有限公司塔城供电公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","拟建绿园110kV变电站站址位于塔城地区额敏县，南距额敏县县城约3km。建设性质为新建。输电线路起于方城110kV变电站，接入新建的绿园110kV变电站，电压等级为110kV，单回路架设。输电线路全线位于塔城地区额敏县境内。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，合理安排施工时间及工序，基础开挖须避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本项目为输变电项目，变电站为无人值守站，运营期无大气污染物排放。   \n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期废水污染源主要来自施工废水及生活污水。生活污水及粪便污水按照就近处置的原则定期拉运至就近污水处理系统统一处理。施工废水经吸附、下渗、蒸发等全部消耗，不外排。本项目新建绿园110kV变电站为无人值守站，运行期无废水产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运行期优先选用低噪声设备，在总平面布置上，按功能分区布置，采取隔声、吸声材料等措施后，确保变电站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要为生活垃圾、包装袋和废材料、建筑垃圾等，施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾、废旧包装箱进行综合利用。生活垃圾集中收集，拉运至生活垃圾转运站。运营期产生的固体废物主要是废铅蓄电池和事故废油。废铅蓄电池和事故废油均属于危险废物，须交由有相应资质的单位进行规范化处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准要求。\n（五）落实生态保护措施。本项目施工对生态环境产生影响主要体现在施工活动造成的地表扰动、植被土壤破坏、引发的扬尘污染和水土流失及对野生动物的惊扰影响等方面。项目施工期间，须严格按照《报告表》要求，对占地区域进行合理规划及建设，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌；在基础坑开挖四周设置围栏、悬挂警示牌。施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的生态恢复工作。\n（六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。运营期电磁环境影响值须满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。"]
[2,"塔城额敏东220千伏输变电工程","额敏县","国网新疆电力有限公司塔城供电公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","拟建额敏东220kV变电站站址位于塔城地区额敏县，西北距额敏县县城约7.5km，东距玛热勒苏乡直线距离约2.1km。建设性质为新建。本项目铁厂沟-额敏π入额敏东变电站220kV线路起于220kV铁额线198#附近破口点，接入新建的额敏东220kV变电站，电压等级为220kV，全线采用两条单回路平行架设；安泰升压站-额敏变π入额敏东变电站220kV线路起于220kV安额线166#附近破口点，接入新建的额敏东220kV变电站，电压等级为220kV，全线采用单、双回路混合架设。输电线路全线位于塔城地区额敏县境内。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，合理安排施工时间及工序，基础开挖须避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本项目为输变电项目，变电站为无人值守站，运营期无大气污染物排放。   \n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期废水污染源主要来自施工废水及生活污水。生活污水按照就近处置的原则定期拉运至就近污水处理系统统一处理。施工废水经吸附、下渗、蒸发等全部消耗，不外排。本项目新建额敏东220kV变电站为无人值守站，运营期无废水产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期优先选用低噪声设备，在总平面布置上，按功能分区布置，采取隔声、吸声材料等措施后，确保变电站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要为生活垃圾、包装袋和废材料、建筑垃圾等，施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾、废旧包装箱进行综合利用。生活垃圾集中收集，拉运至生活垃圾转运站。运营期产生的固体废物主要为废铅酸蓄电池、变压器事故废油等。废铅蓄电池和事故废油均属于危险废物，须交由有相应资质的单位进行规范化处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准要求。\n（五）落实生态保护措施。本项目施工对生态环境产生影响主要体现在施工活动造成的地表扰动、植被土壤破坏、引发的扬尘污染和水土流失及对野生动物的惊扰影响等方面。项目施工期间，须严格按照《报告表》要求，对占地区域进行合理规划及建设，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌；在基础坑开挖四周设置围栏、悬挂警示牌。施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的生态恢复工作。\n（六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。运营期电磁环境影响值须满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。"]
[3,"新疆豆依你食品有限公司豆制品厂项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市运通路馕产业园5号库3号车间","新疆豆依你食品有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目租赁塔城市运通路馕产业园5号库3号车间，中心地理坐标为E82°58′0.265″，N46°43′33.236″。项目租用产业园现有厂房，建设豆腐、豆皮及豆干生产线各一条。建设规模为年产20吨豆制品生产线建设项目。","\n（一）落实大气污染防治措施。本项目污水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准要求。评价要求厂区内配备除臭剂，定期对污水站周围喷洒，经采取以上措施后对周围环境影响较小。\n（二）落实水污染防治措施。施工期生活污水依托厂区现有排水设施。运营期本项目生产的废水经厂区污水处理站处理后出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和塔城市污水处理厂收水指标。达标后的废水最终排入塔城市污水处理厂处理。\n（三）落实噪声污染防治措施。严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免夜间施工；运营期选用低噪声源生产设备、采用降噪措施，从传播途径上控制降低噪声，采取以上措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求，且项目厂界500m范围内无噪声保护目标。因此，本项目噪声防治措施是可行的。\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期废金属、废钢筋等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一后回收利用，将其余的废弃包装袋等垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。施工期生活垃圾由施工单位清理后交由环卫部门处理。运营期原料包装袋是可回收资源，通过收集后定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理；厂区不设置豆渣暂存间，每天豆渣直接倒入饲料厂运输车内直接拉运处理；污泥定期清掏后交由环卫部门统一处理。"]
[]
[4]
[5]