{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城润塔生物科技有限公司45000吨榨油项目","塔城市巴克图口岸边民互市落地加工产业园","塔城润塔生物科技有限公司","新疆润凯环保工程有限公司","本项目位于新疆塔城重点开发开放试验区先行发展区（塔城市巴克图口岸边民互市落地加工产业园），地理位置中心坐标：E82°48'34.898\"、N46°40'50.459\"。本项目总占地面积约6859㎡。本项目租赁园区已建成厂房2座（5号、9号），各2400㎡，共4800㎡；新建半成品库1座，面积289㎡；新建储油罐4座，单罐容积1000t，共4000t，以及其他配套设施。项目设计规模为年加工油葵2.5万t、亚麻籽1万t、红花籽1万t；日产150t植物油、50t精炼油、10t小包装油。","（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、废气、噪声和固体废物对周围环境产生的不利影响。\n（二）落实大气污染防治措施。本项目产生的废气为锅炉烟气、原料清理粉尘、脱臭废气及有机废气。烟气粉尘通过在磁选机、振动筛选机上方设置集气装置，对含尘气体进行收集，收集后的气体经风机引至1套布袋除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。脱臭废气通过脱臭塔顶排出进入真空系统，依次经脂肪酸捕集器、三级冷凝器冷凝洗涤后臭味组分被捕集后，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物排放标准。有机废气经双活性炭吸附后，由15m高排气筒（DA004）须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4中100mg/m3要求后进行排放。\n（三）落实水污染防治措施。本项目废水主要为生活污水、生产废水。生活污水、生产废水经厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水处理厂处理。\n（四）落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声主要为机器设备产生的振动和噪声。选用低噪声源生产设备、采用降噪措施，从传播途径上控制降低噪声，采取以上措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求。\n（五）落实固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固体废物主要为原料清选产生的杂质；清选工序配套布袋除尘器收集粉尘；毛油各级过滤产生的杂质；水化脱磷脱胶、脱酸工序产生的皂脚、油脚；脱色工序产生的废白土；脱臭工序产生的脱臭馏出物；脱蜡工序产生的蜡/脂；污水处理站产生的浮油、污泥以及员工产生的生活垃圾。杂质、滤渣和除尘灰收集后集中存放至废料库内，委托环卫部门清运处置；皂脚、油脚、废白土、脱臭馏出物、蜡/脂饼、废瓶胚统一收集后外售；废机油、废导热油、废活性炭、废油墨暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。脱水污泥和生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。危险废物分类收集后分区暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处理，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]