{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目","额敏县","额敏县德新农副产品专业合作社","新疆天恒环保技术有限公司","建设内容主要包括生产车间、原料堆场、成品库房、储罐（闲置状态）、办公生活用房和其他配套辅助设施；生产车间内已设置造粒生产线1条，滴灌带生产线1条（包括搅拌机2台，挤出机、牵引机、收卷机各4台），水带生产线1条。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。施工期场地四周设置围挡或堆砌围墙、作业处覆以防尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，避免在大风天气施工。项目运营期产生的废气主要为装卸粉尘废气、堆存粉尘废气、破碎粉尘、熔融挤出废气及食堂产生的油烟。废旧滴灌带堆放区进行篷布覆盖，运输车辆进行苫布遮盖，禁止露天堆放，有效防止装卸、堆存粉尘污染。废料破碎过程产生的粉尘通过将破碎机封闭，安装喷淋降尘设施；造粒挤出工段产生的非甲烷总烃通过UV光氧化装置+活性炭吸附装置处理 +15m高排气筒对非甲烷总烃进行处理，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织非甲烷总烃排放限值要求进行排放。运营期产生的无组织废气主要为破碎环节产生的粉尘、生产车间无组织废气。通过加强车间通风、设置洒水车，定期对物料运输道路、卸料区进行洒水降尘等措施使无组织非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求进行排放。厂区内非甲烷总烃须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2排放浓度标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期废水主要为施工作业污水和施工人员生活污水。生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准。生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用与施工现场降尘，禁止外排。项目运营期产生废水主要为生产废水和生活污水。生活污水排入防渗化粪池集中收集，定期拉运至额敏县污水处理厂，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中产生的固体废物主要为堆场建设过程产生的固废和施工人员的生活垃圾。运营期产生的固体废弃物主要为分拣工序产生的分拣废物、沉淀池泥沙、滴灌带及水带在生产定型时产生少量残次品和边角料、挤出机废过滤网、危险废物和生活垃圾。分拣废物暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理。定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，作为生活垃圾交由环卫部门处理处置。不合格品及边角料返回造粒生产线进行再生造料，实现100%回收利用。挤出机废过滤网交由厂家定期进行回收。危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行规范化处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[2,"额敏县金丰收节水灌溉设备有限公司滴灌带厂建设项目 ","额敏县","额敏县金丰收节水灌溉设备有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","项目布设3条造粒生产线，生产5018.243t/a再生颗粒；布设8条迷宫式滴灌带生产线，生产3000t/a迷宫式滴灌带，布设2条PE水带生产线，生产1000t/aPE水带。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期控制进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上洒水抑尘，保持路面的潮湿，减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；对易起尘的建筑材料采取覆盖措施，减少起尘。运营期项目区厂界非甲烷总烃废气须严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂房外须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经厂区内原有10m³化粪池收集后，定期由吸污车拉运至额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，用于抑尘等，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等，其中建筑垃圾集中收集后回收利用，不能回收利用的拉运至指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾集中收集后由环卫部门转运垃圾填埋场进行无害化处理。本项目运营期产生的浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[3,"额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目","额敏县","额敏县金宇泉塑料制品有限公司","新疆新达广和环保科技京限公司","厂区占地面积22328m2，租用原有厂房建设造粒生产线2条、滴灌带生产线8条、破碎生产线1条，新建三级循环沉淀池、循环冷却池、危险废物暂存间，不新增主体建（构）筑物建设，主要为设备购置及安装。建成后年处理废旧滴灌带5000吨，滴灌带年生产量为5000吨。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期控制进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上洒水抑尘，保持路面的潮湿，减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；对易起尘的建筑材料采取覆盖措施，减少起尘。本项目运营期产生的废气主要为造粒工序、滴灌带工序产生的有机废气，主要为非甲烷总烃；破碎工序产生的颗粒物。造粒工序产生的非甲烷总烃经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；滴灌带工序产生的非甲烷总烃经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；破碎工序产生的颗粒物经“集气罩+袋式除尘器”处理后通过15m高排气筒排放，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织非甲烷总烃排放限值要求进行排放。运营期产生的无组织废气主要为破碎环节产生的粉尘、生产车间无组织废气。通过加强车间通风、设置洒水车，定期对物料运输道路、卸料区进行洒水降尘等措施使无组织非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求进行排放。厂区内非甲烷总烃须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水依托厂区原有的排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。生产废水经沉淀处理后回用，严禁外排。运营期产生的生产废水中的清洗废水经三级循环沉淀池处理后回用不外排；循环冷却水经循环冷却池冷却后循环利用不外排；生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾集中收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照额敏县城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。生活垃圾集中收集，拉运至就近垃圾填埋场进行处置。本项目运营期产生的固体废物包括废塑料分拣工序产生的分拣废物，产生的不合格产品、沉淀池污泥、废活性炭、废润滑油及工作人员产生的生活垃圾等。分拣废物及沉淀池污泥清运至工业固废填埋场处置；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；生活垃圾经垃圾箱收集后统一清运至垃圾填埋场填埋处置。\n本项目运营期产生的废润滑油、废活性炭、废灯管属危险废物，分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[4,"额敏县农信滴灌带加工厂新建项目","额敏县","额敏县农信滴灌带水带加工厂","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","厂区占地面积7232㎡，项目布设2条造粒生产线，生产5018.18t/a再生颗粒；布设4条迷宫式滴灌带生产线，生产1000t/a迷宫式滴灌带，布设1条PE水带生产线，生产700t/aPE水带。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期控制进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上洒水抑尘，保持路面的潮湿，减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；对易起尘的建筑材料采取覆盖措施，减少起尘。运营期项目区厂界非甲烷总烃废气须严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂房外须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水依托厂房内原有供排水设施，经化粪池收集后，定期由吸污车拉运至额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，用于抑尘等，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等，其中建筑垃圾集中收集后回收利用，不能回收利用的拉运至指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾集中收集后由环卫部门转运垃圾填埋场进行无害化处理。本项目运营期产生的浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[4,"额敏县三联塑业新建滴灌带厂建设项目","额敏县","额敏县三联塑业","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","厂区占地面积1504㎡，项目生产车间、办公生活区、产品库房已建设完成，现进行环保设备建设和原料堆场整改等。项目布设2条造粒生产线，生产5008.25t/a再生颗粒；布设8条迷宫式滴灌带生产线，生产1500t/a迷宫式滴灌带，布设2条PE水带生产线，生产1000t/aPE水带。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期控制进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上洒水抑尘，保持路面的潮湿，减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；对易起尘的建筑材料采取覆盖措施，减少起尘。运营期项目区厂界非甲烷总烃废气须严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂房外须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水依托厂房内原有供排水设施，经化粪池收集后，定期由吸污车拉运至额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，用于抑尘等，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等，其中建筑垃圾集中收集后回收利用，不能回收利用的拉运至指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾集中收集后由环卫部门转运垃圾填埋场进行无害化处理。本项目运营期产生的浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[5,"额敏县源升建设工程有限公司沥青混凝土拌合站建设项目","额敏县","额敏县源升建设工程有限公司","深圳市光辉环保技术有限公司","本项目占地面积为37286.4平方米，建设规模为一条年产5万吨的沥青混凝土生产线和一条年产10万吨的商品混凝土生产线。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要包括生产线粉尘、燃料废气、沥青烟气、非甲烷总烃和无组织排放粉尘。采取设置围挡或堆砌围墙、作业处覆以防尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化等措施减少无组织废气排放；沥青烟气经配套引风机抽送至沥青烟气处理装置内采用除尘器+活性炭吸附进行处理后通过15m高排气筒排放；生产线粉尘与燃烧器燃料废气一同经配套引风机抽送至布袋除尘器内进行处理后通过15m高排气筒排放；废气排放须严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关标准限值；\n厂区内非甲烷总烃须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；\n燃气锅炉烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中 表2限值标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。生产废水经沉淀处理后回用，禁止外排；生活污水按《报告表》求，经厂区化粪池预处理后，定期由吸污车清运至额敏县污水处理厂处理，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期合理安排施工时段，严禁夜间施工，选用低噪声设备、安装减振设施、加减振垫、定期对设备进行维护保养，须严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。\n（四）落实固体废物污染防治措施。项目运营过程中产生固废主要为袋除尘器收集的粉尘、水槽沉淀、滴漏沥青、废导热油、废机油、废活性炭及生活垃圾等。袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，车辆经过洗车槽时沉淀的少量原料收集后回用于生产，滴漏沥青经收集后回用于搅拌工序，生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运至额敏县生活垃圾填埋场规范填埋。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废导热油、废机油、废活性炭等危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行规范化处置，危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[6,"格瓦斯发酵饮料自动化生产罐装线项目","额敏县","额敏县塔星食品有限公司","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","用地面积800m2。建设1条格瓦斯饮料生产线，形成年产饮料1000吨格瓦斯饮料。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生废气主要为发酵废气、化验室检测废气。发酵废气通过机械通风排出生产车间，须加强车间通风，做到日产日清，防止发酵气体逸散；化验室检测废气通过排气扇排放至室外。臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中三级标准要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期产生废水主要为格瓦斯生产废水、设备清洗废水和生活污水。格瓦斯生产废水、设备清洗废水生活污水依托园区现有下水管网排入额敏(兵地、辽阳）工业园区污水处理站，禁止外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头以及减振垫等措施，加强对生产设备的保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，采取车间密闭、基础减振、隔声、消声等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值的要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目产生的固体废物主要为水制备系统过滤装置更换产生的废滤料及废活性炭，生产过程中产生的原料加工废渣，废包装材料、员工生活垃圾等。原料加工废渣利用封闭槽车当日运走作为饲料外售；废包装材料、废过滤棉等分类收集，能综合利用的出售给废品回收，不能综合利用的集中收集在园区垃圾设施中，交由园区环卫部门统一清运；生活垃圾分类集中收集于园区垃圾设施中，交由园区环卫部门统一清运。一般工业固体废物须严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。"]
[7,"中粮塔原红花（新疆）有限公司搬迁项目","额敏县","中粮塔原红花（新疆）有限公司","深圳市清秀生态环境有限公司","主要建设内容：主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。生产规模：年处理红花籽12000t，生产红花油2650t/a（压榨+精炼）；年处理油菜籽6000t，生产菜籽油1940t/a（压榨+精炼）；年处理葵花籽4000t，生产葵花籽油1600t/a（均为物理压榨油）。","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的有组织废气主要为：预处理车间清理工序产生的粉尘和压榨车间炒料工序粉尘、臭气浓度、燃气锅炉烟气 ，产生的无组织废气主要有项目预处理车间和压榨车间产生的粉尘、轧胚废气、污水处理站恶臭气体、烟气。预处理车间清理工序产生的粉尘和压榨车间炒料工序粉尘经“风网+刹克龙旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”废气收集处理设施处理后经15m高排气筒（1#排气筒）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中表2二级标准。臭气经高效低温等离子除臭设施处理后经15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，脱色塔和脱臭塔有组织污染物臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。燃气锅炉烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中 表2限值标准。车间加强机械通风，厂界外臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级新改扩建标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水、锅炉软化废水，依托厂区现有污水管网排至厂区配套建设的污水处理站处理，水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，园区污水处理厂未正式运行前，将污水统一收集拉运至就近污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声为车间生产设备运行时产生的噪声，通过采用购买低噪设备、安装减振设施、底部加减振垫、定期维护设备等措施来降低噪声，厂界昼夜噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期产生固体废弃物主要包括清理工序产生的杂志、除尘器捕集粉尘、饼渣或油渣、皂脚、厨余垃圾，废油脂、栅渣和污泥等一般固体废物，废灯管、废化学药品、废化学药品瓶、废试剂溶液等危险废物和生活垃圾。清理工序产生的杂质暂存于库房内，作为饲料外售于当地养殖农户或养殖场利用，禁止外排；除尘器捕集粉尘暂存于库房内，定期与生活垃圾一并运至额敏县垃圾填埋场规范填埋；饼渣或油渣返回压榨机回用，禁止外排；皂脚集中收集，作为副产品外售；栅渣用收集桶集中收集，与厨余垃圾一并交由环卫部门统一收运处理。危险废物集中贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行规范化处置，危险废物厂区内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般工业固体废物须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行收集、贮存、运输。"]
[8,"年产12万吨棉籽蛋白技改及相关高新技术产品和辅助产品项目","沙湾市","沙湾泰昆油脂有限公司","深圳市清秀生态环境有限公司","项目总占地面积为157416.3m2，总建筑面积约104191.4m2（原建筑面积67741.8m2，新建建筑面积36449.6m2）。项目一期工程建设内容主要包括对原厂的年处理30万吨毛棉籽生产脱酚蛋白生产线进行升级改造；改造原有车间预处理车间、浸出车间、包装车间，改造后预处理车间年处理光棉籽26.26万吨，浸出车间年产出棉籽油3.5万吨，10万吨棉粕蛋白；新增一条日处理1000吨的脱绒生产线；新增一台18t天然气蒸汽锅炉；建设3座棉籽棚和1座棉壳棚和2座成品库；补充厂区硬化、绿化、消防改造及其他附属设施等；项目二期工程主要建设内容包括改造原来的精炼油生产线、建设一条年产1000吨棉籽糖提取生产线，新增年产2万吨棉籽蛋白肽生产线。项目区平面布置见图2。生产规模：年处理30万吨毛棉籽（26.26万吨光棉籽），年生产3.5万吨棉籽油、10万吨棉粕蛋白、3.71万吨短绒、12万吨棉壳。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期坚持土方开挖湿法作业，采取洒水降尘措施，路面进行硬化，运输车辆控制车速、密封运输物料，物料采取苫布遮盖、设立围挡措施。严禁在大风天气施工；施工期间产生扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；（二）严格落实废水污染防治措施。施工期产生的施工废水集中收集经沉淀池沉淀后回用，严禁外排；施工期产生的生活污水严禁乱排,按《报告表》要求，施工期间施工人员生活污水收集入自建的临时化粪池内，项目建成后排入项目区自建的污水处理站处理后排放，出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间噪声源主要为各种施工设备和车辆，施工期设备合理布置，选用低噪声设备，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期合理安排生产计划，禁止夜间作业。优化场地布局并采取隔声、消声、减振等有效噪声控制措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。（四）施工期固体废弃物主要是建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目施工期产生的建筑垃圾按照固体废物减量化和资源化的原则，有回收价值的回收利用，不可利用的运至当地有关部门指定的弃渣场处理。生活垃圾收集入生活垃圾收集箱收集，由环卫部门统一清运。"]
[9,"新疆塔城地区50万千瓦风力发电项目搅拌站项目\n","托里县","托里县鸿义商砼有限公司","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","本项目占地6797m2，新建一条15万m3（37万吨）混凝土生产线，一座原料堆棚，一个清水池及沉淀池，一座试验室与调度室，一座配电室。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65T4060-2017）、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）等文件要求，场地四周设置围挡、抑尘网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，严格落实“六个100%”和“两禁止”相关要求，加强运输车辆尾气管控。运营期废气水须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的大气污染物无组织排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。生产废水按《报告表》求，经沉淀处理后回用，禁止外排；生活污水按《报告表》求，定期拉运至托里县污水处理厂进行集中处理，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，须向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运至托里县生活垃圾填埋场填埋处理。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。"]
[10,"额敏县农合农产品专业合作社投资建设滴灌带厂","额敏县","额敏县杰勒阿尕什镇阔克塔斯村农合滴灌带厂","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","总占地面积为1305m2，项目区已建一座600㎡生产车间，车间内已建设造粒生产线2条、滴灌带生产线3条、PE水带生产线1条。建设年产滴灌带600t、再生塑料颗粒5000t，PE水带400t。已建一座450㎡产品库房、一座60㎡办公生活区，以及其他公用工程建设。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期控制进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上洒水抑尘，保持路面的潮湿，减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；对易起尘的建筑材料采取覆盖措施，减少起尘。运营期项目区厂界非甲烷总烃废气须严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂房外须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期、运营期产生废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池收集后，定期由吸污车拉运至额敏县城南污水处理厂处理，禁止外排。生产废水经沉淀处理后返回清洗工序工序使用，冷却水循环使用，用于抑尘等，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等，其中建筑垃圾集中收集后回收利用，不能回收利用的拉运至指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾集中收集后由环卫部门转运垃圾填埋场进行无害化处理。本项目运营期产生的浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。其中，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]
[11,"金风科技国创中心塔城地区托里县80万千瓦实验                 风电场项目 ","托里县","塔城金风天润国创实验风电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","本项目规划总装机容量为800MW，拟安装45台单机容量为10MW(其中1台为破坏性试验机组)、21台单机容量为6.25MW、24台单机容量为9.1MW的风力发电机组，共计安装90台风力发电机组，总装机容量799.65MW；新建90台箱变(包含45台容量为11000kVA箱变、21台容量为6600kVA箱变和24台容量为9600kVA箱变)、进场道路、场内集电线路及检修道路等。项目投产后预计年上网发电量为2540000MWh，年等效满负荷小时数为3175h。","（一）落实生态保护措施。本项目施工对生态环境产生影响主要体现在施工活动造成的地表扰动、植被土壤破坏、引发的扬尘污染和水土流失及对野生动物的惊扰影响等方面。项目施工期间，须对占地区域进行合理规划及建设，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌；在采坑四周设置围栏、悬挂警示牌。施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的生态恢复工作。建设单位须事先做好施工组织规划，划定施工范围，包括材料堆存、人员活动范围等，减少占地数量；设定车辆行驶路线，要求运输车辆在规定路线内行驶，防止四处乱碾，扰动地表，破坏植被，产生扬尘污染周围环境；加强施工管理，严禁不按操作规程施工。（二）严格落实大气污染防治措施。做好施工期和运营期扬尘污染防治。严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作。采取洒水降尘、物料覆盖、运输车辆加盖篷布，定期开展扬尘监测，控制运输车辆行驶速度及装载量，严禁超速、超载，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输，出场车辆轮胎冲洗、运输道路定期洒水清扫等措施减少扬尘污染，鼓励采用新能源车辆等清洁运输方式。采矿过程中产生的大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。（三）严格落实水污染防治措施。生产废水按要求，经沉淀处理后回用，禁止外排；生活污水按《报告表》求，定期交由托里县污水处理厂进行集中处理，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用，生活垃圾集中收集，清运至环卫部门指定的垃圾填埋点进行填埋处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求。"]
[12,"新疆天盾特种水泥有限公司1200t/d熟\n料生产线节能降耗技改项目","托里县","新疆天盾特种水泥有限公司","乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司","新疆天盾特种水泥有限公司通过对现有生产线逐步进行技术改造已达到节能降耗的目的，本次环评针对整体改造内容进行评价。技改主要内容主要包括生料磨系统、煤磨系统、烧成系统、水泥磨系统。","（一）严格落实大气污染防治措施。做好施工期和运营期扬尘污染防治。严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作。采取洒水降尘、物料覆盖、运输车辆加盖篷布，定期开展扬尘监测，控制运输车辆行驶速度及装载量，严禁超速、超载，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输，出场车辆轮胎冲洗、运输道路定期洒水清扫等措施减少扬尘污染，鼓励采用新能源车辆等清洁运输方式。采矿过程中产生的大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。（二）严格落实水污染防治措施。生产废水按要求，经沉淀处理后回用，禁止外排；生活污水按《报告表》求，生活污水采用厂区现有化粪池处理后由吸污车进行拉运至托里县污水处理厂进行集中处理，严禁外排。出水须严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期产生的噪声采取建筑隔声和安装降震声垫等措施使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准后排放。（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用，生活垃圾集中收集，清运至环卫部门指定的垃圾填埋点进行填埋处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求。危险废物在厂区内的贮存、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》中的相关标准要求。"]