{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市辰鸿工程机械有限公司沥青拌合、水稳料建设项目（重新报批）","乌苏工业园内","乌苏市辰鸿工程机械有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","本项目位于乌苏工业园区，厂址中心地理坐标：N44°26′57.685″，E 84°46′4.625″。本项目属于重大变动，主要建设4000型沥青搅拌楼1套、水泥稳定土生产线一条、及原料仓库、办公及附属用房等，建成后沥青混凝土生产线可实现年产1万吨沥青混凝土、水泥稳定土生产线可实现年产3万立方米（取干密度值平均值2.32 g/cm3，约7万吨）水泥稳定土。本项目总投资300万元，其中环保投资69万元，环保投资占比23%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期主要大气污染物为施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工粉尘等，须采用定期在施工现场地面和道路上洒水、工地周围设围墙等方式来减低施工期污染；运营期粉料仓颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》( GB4915-2013）表2中“水泥制品生产”标准(颗粒物≤10mg/m3)要求;项目筛分工段经布袋除尘器处理后,其排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2的排放标准限值要求。(二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经隔油材料处理后进行回收利用。施工期及运营期产生的生活污水通过园区排水管网排入市政生活污水处理厂处理。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。须选用低噪声施工设备、合理安排施工作业时间等方式来降低施工期噪声，施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定标准；运营期尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源,通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施减少噪声污染,须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。施工期固体废物主要为施工弃渣、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工弃渣用于地基填筑。建筑垃圾须运送至指定建筑垃圾场填埋处理。生活垃圾须经垃圾箱集中收集后委托环卫部门定期清运处置。运营期产生的废活性炭等固体废物经贮存点贮存后交由有危废处理资质的机构处理。危废贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取防风、防晒等措施。危险废物实时贮存量须不超过3吨，危险废物转移须按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。生活垃圾经定点收集后，清运至市政环卫部门指定点集中处置。"]
[2,"西部管道公司危废暂存点建设（二期）项目（乌苏压气站）","乌苏市乌苏压气站内","国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司:","中环新联（北京）环境保护有限公司","本项目位于本项目位于乌苏压气站站场内，属于新建项目，周边均为空地，项目地理坐标为：E84°17′42.10\"，N44°21′46.80\"。项目内容及规模：建设面积为15m2，长5m，宽3m，高2.9m的危险废物暂存点。本项目总投资为18.85万元，环保投资为18.85万元，环保投资占比为100%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘，需采取施工工地周边设硬质围墙或围挡、严禁敞开式作业、定期洒水等方式降尘；运营期产生的大气污染物主要为挥发性有机物，须采用排风扇和活性炭过滤装置处理后通过排风口排放，且须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的无组织排放标准。从生产线收集废矿物油时，须采用密闭容器装载后转移至危险废物暂存点采用120L标准高密度聚乙烯HDPE废液收集桶密闭存放，保持密闭，且须建立危险废物管理转运台账，记录污染物名称、含量、使用量、回收量、废弃量、去向等信息。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的废水主要为施工期的生活污水。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声主要为设备调试和运输车辆噪声。须选用低噪声设备，且定期对设备、车辆进行维护、养护，施工期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和生产过程中产生的危险废物。生活垃圾须经垃圾桶收集后由环卫部门集中处理。"]
[3,"和布克赛尔蒙古自治县两镇供热锅炉提升改造建设项目（一期）","和布克赛尔蒙古自治县供热站内和和什托洛盖镇供热站内","和布克赛尔蒙古自治县住房和城乡建设局","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","本项目位于和布克赛尔蒙古自治县供热站内和和什托洛盖镇供热站内，和布克赛尔蒙古自治县供热站位于县城318省道南侧64m处，中心地理坐标为E：85°45'16.861\"，N：46°47'58.025\"，和什托洛盖镇供热站位于和什托洛盖镇迎宾南路西侧50m处，中心地理坐标为E：86°00'49.130\"，N：46°30'41.971\"。建设内容：将和布克赛尔蒙古自治县供热站的2台旧的58MW燃煤锅炉拆除，新建两台58MIW燃煤锅炉，并在和布克赛尔蒙古自治县供热站建设建筑面积800m²的应急综合检修车间和车库，配套2台应急检修车及配套附属设施，在和什托洛盖镇供热站建设建筑面积1200m²的应急综合检修车间和车库，配套1台应急检修车及配套附属设施。项目总投资4496.23万元，其中环保投资52.2万元，环保投资约占总投资的1.17%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期应采取场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易扬尘材料应采取密闭贮存措施。同时应加强运输车辆尾气管控。做到施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。运营期废气主要为燃煤锅炉烟气、煤场、灰场扬尘及燃气锅炉烟气。运营期锅炉烟气应采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝+布袋除尘器+循环流化床半干法烟气脱硫工艺，确保烟气各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉标准限值要求；锅炉烟气中汞的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉限值要求。脱硫塔底副产物通过灰输送设备外排至灰库，并进行综合利用。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期施工废水经设置的临时沉淀池沉淀后进行综合利用，不得外排。生活废水依托厂区现有生活污水排放系统，经公司厂区卫生间排水管网排入市政污水管网。同时应加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。运营期生产规模和工艺不变，无新增生产废水。锅炉排污水应集中收集后回用于洒水抑尘，不得外排。除渣系统排水应经沉淀处理后循环利用，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废弃物主要是土石方工程及混凝土浇筑，砌块砌筑废料和弃土以及拆除的设备。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。不可回收利用部分与生活垃圾应及时交予环卫部门送至乌苏市垃圾填埋场进行处理。运营期的固体废物主要有锅炉副产物粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、除尘器捕获的灰尘以及废弃的离子交换树脂的固废等。粉煤灰、脱硫石膏、炉渣以及除尘器收集的粉尘，应在灰渣场进行临时储存，定期外售给建材企业。废弃的离子交换树脂，由厂家负责回收和处置，不得进行收集和暂存。一般工业固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行收集、贮存、运输。"]
[4,"新疆裕民县苏尢河钼矿勘探项目","新疆裕民县","裕民县新厚德矿业有限公司","新疆辰光启航环保技术有限公司","本项目矿区位于新疆裕民县西南59.3km处，西距G219国道8.75km。矿区中心坐标：82°29′37.547″E，45°47′17.000″N。勘查区为中山区，勘查区内现状为中覆盖度草场及有林地，四周10km范围内没有居民。项目处于勘探阶段，探矿方式为钻探。项目不设置施工营地，施工人员食宿租用附近村镇。项目由主体工程、储运工程、公用工程及环保工程组成。本次共施工钻孔24个，钻孔设计工作量13000米。钻孔均为直孔。钻井平台占地面积64m2，总占地1536m2。本项目总投资3125万元，环保投资总计350万元，占总投资的11.2%。","（一）严格落实大气污染措施。施工期剥离、平整和开挖作业时应采取洒水降尘的措施减少施工扬尘。剥离表土应采用编织袋袋装后在场地内堆存；施工场地、运输道路地面应采用洒水降尘措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。钻探冷却水应通过排渣管排至循环水箱，经沉淀后回用于钻井中，不外排。项目区不得设置柴油储罐，钻孔平台柴油发电机周边应铺设防渗膜，防止柴油非正常泄漏污染土壤和地下水。钻孔岩屑经循环水池沉淀后，用于钻孔平台场地回填、平整，不外排。施工期禁止扰动苏尢河水体，禁止在河道内冲洗车辆。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期固体废物主要为钻探产生的钻渣、废弃岩芯和废包装袋。钻渣应集中收集于沉淀水箱内，定期清理用于场地恢复平整。非矿段岩芯待施工结束后，回填钻孔，然后封孔处理，不得随意丢弃。废包装袋应集中收集后交由裕民县生活垃圾填埋场处置。\n（四）严格落实声环境保护措施。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。采取选用低噪声设备、对噪声较大的设备采取基础减震措施、加强管理，文明施工等措施。\n（五）强化勘查期生态环境保护。勘查期应严格按照设计文件确定征占土地范围，加强施工管理，进行地表植被的清理工作；施工活动严格控制在临时占地红线范围内，避免破坏施工范围外的植被。勘探工程结束后应及时对临时占地进行恢复和复垦，降低区域生态环境影响。（六）严格落实探矿结束后生态恢复措施。探矿结束后应利用表土对钻孔平台回填进行封孔处理，播撒乡土植物物种草籽或插条，进行生态恢复。"]
[5,"塔城地区和丰工业园区工业废水处理厂项目","塔城地区和丰工业园区内","塔城地区和丰工业园区管理委员会","新疆荣祥环保科技咨询有限公司","本项目位于塔城地区和丰工业园区内，主要建设一座处理能力为1万m3 /d 污水处理厂及污泥处理设施、事故调节池、除臭装置等，配套建设综合楼及相关配套设施，不含排水及中水回用管网工程，项目占地 53984m2。本项目总投资19758万元，其中环保投资943万元，占工程总投资 4.77%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体、员工食堂燃气及油烟废气。项目应对产生恶臭的进水格栅及提升泵站、污泥脱水间、调节池、水解酸化池、生化池、污泥贮存池等池体顶部等进行封闭，并安装负压集气系统，收集的废气经生物滤池处理后15m高排气筒排放。确保恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒排放速率要求；无组织恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标。员工食堂油烟废气需净化后达标排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目主要收集园区的生产废水和生活污水。运营期产生的污泥脱水工序废水、污泥运输车辆冲洗废水，应进入废水收集池汇总，后经泵提升到本项目调节池，经污水处理厂进行处理后进行综合利用，不外排。化验室废水应经污水处理厂处理后进行回用，不外排。\n（三）严格落实声环境保护措施。运营期应严格按减噪措施要求进行处置，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目运营期固废主要为栅渣、污泥、沉砂、废包装物、化验室废液、废润滑油和少量生活垃圾。栅渣和沉砂含水率低，单独收集后应送至垃圾卫生填埋场填埋。污泥应在生产调试阶段进行属性鉴别，根据鉴别结果决定最终处置方式。如属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》等相关要求，现场采用专用袋盛装，最终交由具有资质的危险废物处置单位进行规范化处置；经鉴别如属于一般固废，应定期送当地一般工业固废填埋场填埋处置。实验室废液、废润滑油，应定期交由有危废处置资质的单位进行规范化处置。生活垃圾应集中收集后按照当地环卫部门要求送往生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 "]
[6,"塔城地区沙湾市引金济玛输水骨干工程（杨家渠）更新改造项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，项目起点坐标：东经（85度55分2.872秒），北纬（44度31分28.301秒）；终点坐标：东经（85度56分11.488秒），北纬（44度36分11.124秒）；建设内容：渠改建防渗渠道长度11.185km，起点位于西岸大渠杨家渠干渠分水口桩号0+000，终点为桩号11+185，渠道横断面采用梯形断面，衬砌方式采用C35F250W6 现浇混凝土板，其中配套建筑物：改建节制分水闸2座，新建节制分水闸3座，新建农桥4座。项目总投资2170万元，环保投资43万元，环保占比1.98%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生大气污染主要为扬尘、施工机械发电机废气和拌和站废气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。拌和站原料堆场控制堆场面积，堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水，装料时控制落料高度。施工期产生的扬尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水和车辆冲洗废水等，该部分废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌和及场地洒水抑尘，不外排。本项目不设置临时施工营地，施工人员食宿依托附近民宅。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。从噪声源上控制降低噪声，采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止入场施工。并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期固体废弃物主要来自于工程开挖产生的土石方，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。固体废物经统一收集、及时清运，不能回收的建筑垃圾外运至指定收纳场所。"]