{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆鑫泰禾科技有限公司绿色包装项目","塔城市也门勒乡三工村股份经济合作社","新疆鑫泰禾科技有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市也门勒乡三工村股份经济合作社内，中心地理坐标为东经83°0′43.691″，北纬46°39′53.231″。项目占地面积为13333㎡。主要建设内容：1.主体工程包括在现有厂房改造为生产车间，进行设备安装，建设泡沫塑料生产线；2.储运工程包括新建#1、#2、#3仓库用于产品贮存；3.辅助工程依托现有的锅炉房；4.公共工程包括供水系统、排水系统、供电和供热系统依托合作社内现有的附属设施；5.环保工程包括废气、废水、噪声、固体废物等污染防治工程。本项目总投资5000万元，其中环保投资为10万元，占总投资的0.2%。","（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、废气、噪声和固体废物对周围环境产生的不利影响。\n（二）落实大气污染防治措施。本项目运营期大气污染物主要为生产过程中预发泡、成型工序加热挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）。通过在发泡、烘干工序设置集气罩，废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）放。排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值（非甲烷总烃100mg/m³）。\n（三）落实水污染防治措施。本项目废水主要为生活污水。生活污水经厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入排入塔城市污水处理厂处理。\n（四）落实噪声污染防治措施。本项目主要来源为成型机、预发机、空压机等装置产生的振动和噪声。选用低噪声源生产设备、采用降噪措施，从传播途径上控制降低噪声，采取以上措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求。\n（五）落实固体废物污染防治措施。本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的废包装袋和不合格品以及职工生活产生的生活垃圾、废气处理设施产生的废活性炭。其中不合格品、废包装袋收集后外售综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门处置。废活性炭暂存至危废暂存间，委托有资质的单位进行处置，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]