{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"裕民县新普天滴灌厂地膜、滴灌带年产5000吨生产线建设项目","裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村","裕民县新普天滴灌厂","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目为改扩建项目，位于裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村裕民县新普天滴灌厂现有厂区内，中心地理坐标：东经82°58′19.425″，北纬46°21′12.983″。项目区东南北三侧均为农田，西侧为道路，隔路约100米为村庄。建设内容主要包括：新增2条废滴灌带、水带造粒生产线，年处理废滴灌带、废水带共4000t；新增10条滴灌带生产线，年产3430t滴灌带；新增4条水带生产线，年产880t水带；新增3条地膜生产线，年产300t地膜;新建废弃治理、污水处理等环保工程。项目总投资200万元，其中环保投资24万元，占项目总投资的12%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目在现有厂区内车间建设，不新增主体建（构）筑物建设，主要为设备安装。项目运营期产生的废气主要为造粒生产线、滴灌带、水带、地膜生产线产生的有机废气，主要为非甲烷总烃。项目在造粒工段及滴灌带、水带、地膜生产工段须分别对每台挤出成型设备安装集气罩收集废气，收集的废气进入UV光氧催化装置+二级活性炭吸附装置净化处理后分别通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织非甲烷总烃排放限值要求。加强车间通排风，厂界无组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃须严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工人员的生活污水排入化粪池收集，定期拉运至裕民县污水处理厂处理，严禁外排。项目运营期产生废水主要为生产废水和生活污水。生活污水排入防渗化粪池集中收集，定期拉运至裕民县污水处理厂处理，禁止外排。生产废水须经沉淀处理后循环使用，严禁外排。项目生产车间、厂区内道路均须硬化地面，沉淀池及化粪池均采取防渗处理，严禁废水下渗而进入地下水。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期选用低噪声设备、采取减震措施，合理安排施工时间，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放标准。运营期选用低噪音设备，采取隔声、消声、吸音和减振措施降低噪声;厂房安装隔声门窗，厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。其中废金属、废钢筋须回收利用，其余的垃圾收集后堆放于指定地点统一清运，严禁随意丢弃;生活垃圾交由环卫部门处理，严禁随意丢弃。项目运营期产生的一般工业固体废物有沉淀池泥砂、造粒工段废滤网、滴灌带生产线残次品及边角料以及生活垃圾；危险废物有废活性炭、废UV灯管、废润滑油等。沉淀池泥砂须定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位处置，严禁随意处置；不合格品、边角料及残次品返回造粒生产线进行再生造料，实现100%回收利用，一般固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；生活垃圾须经定点收集后定期交由环卫部门处理。项目产生的废活性炭、废UV灯管、废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位安全处置，严禁随意处置。本项目危险废物的收集、贮存、运输严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。"]