{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"石南油田石107-石南24区块白垩系呼图壁河组、清水河组油藏评价井\n项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","本项目属于新建项目,本项目建设内容为：新钻3口评价井，井型均为直井，3口井设计总进尺为6644m。项目中心地理坐标为：石155（E86°52′50.146″，N45°44′1.031″），石156（E86°48′45.301″，N45°42′23.465″），石157（E86°53′34.312″，N45°44′50.728″）。项目总投资为1134万元，环保投资为136.8万元，环保投资占比12.06%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘、机械排放废气和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气，应在钻井期和试油期对柴油机、柴油发电机等设备进行定期维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施来减少污染，无组织废气须执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目废水主要为钻井期生活污水和试油期的井下作业废水。试油期洗井废水须全部回收，采用废液收集罐收集后与压裂返排液一起拉运至陆梁油田作业区废水处置池中，上层原油由管线管输至陆梁集中处理站原油处理系统处理，废水由管线管输至陆梁集中处理站采出水处理系统处理，且须满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。生活污水须排入防渗收集池后清运至乌尔禾污水处理厂处理，不得外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声主要为钻井设备、泥浆泵、振动筛、柴油发电机等噪声，应对高噪声设备采取隔声、加强机械设备保养等措施来减少噪声污染。本项目噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目固废主要为钻井期产生的钻井岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和生活垃圾，试油期产生的废弃防渗膜以及废劳保用品、含油抹布。钻井岩屑、机械设备废油经不落地系统收集、压滤脱水后，暂存在水基岩屑储罐及时清运，就近委托第三方公司处置。废弃防渗膜作为危险废物，集中收集后委托有相应危废处置资质的单位处理。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。生活垃圾经统一收集后运送至乌尔禾生活垃圾填埋场处理。"]
[2,"夏子街油田夏90-夏48井区三叠系百口泉组油藏评价井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司玛湖勘探开发项目部","新疆天合环境技术咨询有限公司","本工程位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，距离乌尔禾镇东约30km。主要建设内容为：部署5口评价井，钻井总进尺14757m，均采用二开井身结构，完钻后试油，获取相关技术参数。项目地理坐标：夏905井（东经86°2′10.845″，北纬46°6′13.042″）；夏902X井（东经86°3′56.369″，北纬46°7′20.424″）；夏904H井（东经86°5′45.272″，北纬46°7′31.988″）；夏076井（东经86°7′39.222″，北纬46°7′15.579″）；夏075井（东经86°12′35.241″，北纬46°7′52.393″）。本工程总投资为2130.7万元，其中环保投资206.3万元，占总投资的9.7%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为施工扬尘、柴油机、柴油发电机燃料燃烧废气。施工扬尘应通过采取封闭作业、洒水等措施来控制。燃烧废气应通过使用符合国家标准的柴油，且加强机械、车辆的维护来控制，组织废气须执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目废水主要为钻井废水、施工期生活污水和压裂废水。钻井废水须通过不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排。生活污水经收集池收集后清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理；压裂废水采用专用废液收集罐收集后，拉运至乌尔禾稀油处理站含油污水处理系统处理，且须满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关要求。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声主要为钻机及各类施工机械和运输车辆噪声，应选用低噪声施工设备、定期对机械设备进行维修和养护等措施来减少施工期噪声，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目固废主要为钻井作业时产生的钻井泥浆、岩屑、废油和施工人员生活垃圾。钻井泥浆、岩屑经泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离后的液相回用于钻井液配备。分离后的固相暂存于岩屑储罐，就近委托第三方处置单位进行处理，处理后须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用。废油属于危险废物，应在危险废物临时贮存间临时贮存后定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。险废物临时贮存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计建设，并须做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。"]