{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县县城以北30km，阿合别斗乡东南17km","托里县水利局","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县县城以北30km，阿合别斗乡东南17km，项目设施坐标：引水枢纽：E83°36′24.684″N46°10′20.233″；蓄水调节池：E83°33′9.170″,N46°12′55.558″；1号输水渠起点：E83°32′57.685″,46°13′5.123″终点：E83°32′58.076″,N46°13′49.955″；2号输水渠起点：E83°32′57.187″,N46°13′4.645″终点：E83°31′10.054″,N46°13′8.483″；引水管线起点：E83°36′21.922″,N46°10′20.909″终点：E83°33′29.312″,N46°12′55.665″；项目建设内容：主体工程包括蓄水调节池、引水枢纽工程、引水管线、输配水渠和渠系构筑物等，辅助工程包括永久道路、人防工程、管理房、安全监测等，以及配套相应的环保工程、公用工程等。项目总投资39046.74万元，环保投资231万元，环保占比0.6%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械废气、混凝土搅拌站废气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。混凝土搅拌站原料堆场控制堆场面积，砂石料堆放在封闭式砂石堆场，堆场设置喷淋系统；粉料储存于筒仓内，筒仓上方安装脉冲袋式除尘器；砂石料须采用密闭输送带输送，粉料采用螺旋输送器送料；投料口、搅拌机进料口设集气罩收集投料粉尘，并经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放，施工期产生的扬尘须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中相关限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水和车辆冲洗废水等，该部分废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌和及场地洒水抑尘，不外排。项目施工期、运营期生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至托里县污水处理厂处置，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。从噪声源上控制降低噪声，采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止入场施工。并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）落实固体废物污染防治措施。项目产生固体须按照减量化、资源化、无害化的要求进行综合利用。施工期固体废物主要为施工弃土石、生活垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料。固体废物经统一收集、及时清运，不能回收的建筑垃圾外运至指定收纳场所。运营期设置生活垃圾船，定期清运至垃圾填埋场进行规范处置。项目产生废机油等危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关标准。"]