{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市国有农业土地流转及规模化经营项目（四期）","乌苏市","乌苏市兴慧耕农业服务有限公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目为新建项目，项目位于乌苏市，项目四周均为农田，项目起点坐标为：北纬44°16′48.630″，东经84°20′51.120″，项目终点坐标为：北纬45°01′05.410″，东经84°12′26.500″。项目总占地面积为10.78hm2，其中永久征地4.91hm2，临时占地5.87hm2，总长度44.374km。项目主要建设内容为改造支渠、管道总计8条，改造总长54.157km。其中：改造支渠6条，总长41.892km，新建管道2条，总长12.265km。配套附属建筑物183座及灌区计量设施和信息化工程，其中节制分水闸76座、农桥86座、补排气井12座、排水阀井5座、工作阀井2座、沉砂池2座。项目总投资为136500万元，其中环保投资为221万元，环保投资占比0.16%。","（一）严格落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生的不利影响。\n（二）严格落实大气污染防治措施。本项目大气污染主要为土石方开挖、砂石料加工等产生的扬尘、燃油施工机械废气及车辆尾气。应采取喷洒水、加强大型施工机械和车辆的管理，使用无铅汽油等优质燃料等措施来控制施工期大气污染，且满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中浓度限值。\n（三）严格落实水污染防治措施。本项目水污染主要为机械清洗废水处理废水、施工人员生活污水等。机械清洗废水处理废水经隔油池处理后回用于生产，严禁外排。生活污水定期清运至乌苏市污水处理厂处理，须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声主要为施工机械产生的噪声。应采用隔声屏障、隔声罩、使用减震垫与隔声装置、合理安排施工时间等措施控制施工期噪声。施工期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放标准。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。本项目固废主要为弃方、弃土、泥浆、生活垃圾等。弃方，弃土应运至弃渣场填埋处理，泥浆通过蒸发、晒干等自然干化脱水处理后，外运至乌苏市生活垃圾场填埋处置。生活垃圾集中收集至垃圾桶，且定期运至乌苏市生活垃圾填埋场，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关标准。"]
[2,"陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密、调整试验地面工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","本项目属于改扩建项目，陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起1号背斜东高点，行政隶属新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，项目位于已开发的石南油田北约20km处，中心点经纬度坐标：E86°56′40.998″，N45°52′01.730″。项目产能规模为：新建产能1.17×104t/a、产气43.46×104m3/a，单井注水量84m3/d~140m3/d。本项目总投资5753.73万元，环保投资约608.52万元，占总投资的10.58%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目运营期的大气污染物是油气集输过程无组织排放的烃类气体。应采用井口加热工艺，油气集输采用密闭混合输送工艺，井口密封并设紧急截断阀等措施来减少烃类气体的挥发量。非甲烷总烃无组织排放须达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，且加强油井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好油井的压力监测，并准备应急措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期水污染主要为钻井废水、施工生产废水、管道试压废水等。钻井废水应采用临时罐体收集，按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，严禁外排。施工生产废水应经沉淀池处理后回用。管道试压废水用于洒水抑尘，不得外排；运营期废水主要为采出水、井下作业废水等。采出水、井下作业废水应经陆梁集中处理站处理后，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后回注油藏，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要为施工设备噪声。应采用低噪声设备、定期维护高噪声设备、装设基础减振和设置隔声罩等措施来减少施工期噪声，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求；运营期噪声主要为井场机泵等设备噪声，以及压裂、修井等井下作业噪声，应采用对高噪声设备设置临时屏蔽设施等措施来较少噪声，噪声排放标准须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。施工期固废主要为钻井泥浆、水基岩屑、焊接废渣、废弃防渗膜、机械设备废油、建筑垃圾及施工生活垃圾等。钻井泥浆应采用“泥浆不落地工艺”，循环利用，完井后剩余泥浆回收后用于后续钻井液配制。水基岩屑经不落地系统收集处理后，液相回用，固相进罐集中收集后交岩屑处置公司处理，处理后经检测合格可综合利用，且须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用。焊接废渣经铁桶或纸箱集中回收后处置。废弃防渗膜属于危险废物，应委托具有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，不应在项目区贮存。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。机械设备废油须委托有资质的单位处置。建筑垃圾应分类后进行综合利用或妥善处置。生活垃圾应由陆梁公寓集中收集后，统一拉至陆梁油田生活垃圾填埋场填埋；运营期固废主要为油污泥、废弃防渗膜、废润滑油及清管废渣。油污泥采用专用收集罐收集后，暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，并定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置，且不应在井场暂存。废弃防渗膜须委托有资质的单位进行处置，废润滑应油回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理。清管废渣须委托持有危险废物经营许可证的单位处置。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。三、加强项目规范化管理。项目设置专门的环保管理工作机构，配备专职管理人员，制定落实各项环保规章制度。"]
[3,"陆9井区西山窑组油藏加密调整试验地面工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","本工程属于油气开采项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，构造位置位于陆9井区西山窑组，距离乌鲁木齐市西北方向235km，距离和布克赛尔蒙古自治县东南方向135km。中心点经纬度坐标：E86°55′37.402″，N45°52′15.664″。本工程总占地面积为114665m2，其中永久占地15190m2，临时占地99475m2。占地类型为采矿用地、其他草地。项目产能规模为新建产能1.22×104t。项目总投资2060.49万元，环保投资约305万元，占总投资的14.8%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目运营期的大气污染物是油气集输过程无组织排放的烃类气体。应采用井口加热工艺，油气集输采用密闭混合输送工艺，井口密封并设紧急截断阀等措施来减少烃类气体的挥发量。非甲烷总烃无组织排放须达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，且加强油井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好油井的压力监测，并准备应急措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期水污染主要为钻井废水、施工生产废水、管道试压废水等。钻井废水应采用临时罐体收集，按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，严禁外排。施工生产废水应经沉淀池处理后回用。管道试压废水用于洒水抑尘，不得外排；运营期废水主要为采出水、井下作业废水等。采出水、井下作业废水应经陆梁集中处理站处理后，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后回注油藏，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声主要为施工设备噪声。应采用低噪声设备、定期维护高噪声设备、装设基础减振和设置隔声罩等措施来减少施工期噪声，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求；运营期噪声主要为井场机泵等设备噪声，以及压裂、修井等井下作业噪声，应采用对高噪声设备设置临时屏蔽设施等措施来较少噪声，噪声排放标准须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。施工期固废主要为钻井泥浆、水基岩屑、焊接废渣、废弃防渗膜、机械设备废油、建筑垃圾及施工生活垃圾等。钻井泥浆应采用“泥浆不落地工艺”，循环利用，完井后剩余泥浆回收后用于后续钻井液配制。水基岩屑经不落地系统收集处理后，液相回用，固相进罐集中收集后交岩屑处置公司处理，处理后经检测合格可综合利用，且须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用。焊接废渣经铁桶或纸箱集中回收后处置。废弃防渗膜属于危险废物，应委托具有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，不应在项目区贮存。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。机械设备废油须委托有资质的单位处置。建筑垃圾应分类后进行综合利用或妥善处置。生活垃圾应由陆梁公寓集中收集后，统一拉至陆梁油田生活垃圾填埋场填埋；运营期固废主要为油污泥、废弃防渗膜、废润滑油及清管废渣。油污泥采用专用收集罐收集后，暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，并定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置，且不应在井场暂存。废弃防渗膜须委托有资质的单位进行处置，废润滑应油回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理。清管废渣须委托持有危险废物经营许可证的单位处置。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2013)的要求。三、加强项目规范化管理。项目设置专门的环保管理工作机构，配备专职管理人员，制定落实各项环保规章制度。"]
[4,"胜利油田公司春风油田苏13-平1井、苏13-平2井钻井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市车排子镇西南部","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","新疆天辰创展工程咨询有限公司","本项目属于新建项目，建设地点在新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市车排子镇西南部，项目地理坐标为苏13-平1井（E：84°11′0.874″，N：44°47′51.443″）\n苏13-平2井（E：84°11′36.788″，N：44°49′13.799″）。项目总用地面积为15269.3m2，项目主要建设内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程，并配套设置材料堆存区等辅助设施，供水、供电等公用设施。项目总投资为550万元，其中环保投资为73.5万元，环保投资占比为13%。","（一）严格落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生的不利影响。\n（二）严格落实大气污染防治措施。施工期间废气主要为施工扬尘、柴油机及柴油发电机工作燃料消耗排放的烟气、伴生气放散燃烧废气。污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值。\n（三）严格落实水污染防治措施。废水主要为钻井液、试油期井下作业废水及生活污水。钻井液及岩屑须经不落地技术处理后固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，循环使用，严禁外排。试油废水应排入井场油罐车中，且定期拉运至春风油田春风二号联合站处理，处理后须达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关标准要求后回注。生活污水经收集后定期拉运至乌苏市污水处理厂处理。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声主要为柴油发电机、钻机和各类泵的噪声。应采用低噪声设备、定期维护高噪声设备、装设基础减振和设置隔声罩等措施来减少施工期噪声，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求。\n（五）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目产生的固体废物为废弃泥浆、岩屑、生活垃圾、废润滑油、废防渗膜、废润滑油桶等。可循环使用的泥浆应由钻井液公司回收于钻井液储罐中用于下个井场，不可分离的废弃泥浆应进入岩屑收集罐与钻井岩屑一起交由山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司处理。岩屑经不落地系统收集处理后，液相回用，固相进罐集中收集后交岩屑处置公司处理，处理后经检测合格可综合利用，且须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用。生活垃圾集中收集后定期拉运至125团生活垃圾填埋场进行处置。废润滑油属于危险废物，须经废机油收集罐后定期运往有资质单位处置。废防渗膜应交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。废润滑油桶应在井场危废暂存间内暂存，并委托资质的单位拉运处置。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。"]