{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，项目起点坐标：东经85度49分48.458秒，北纬44度18分16.048秒；终点坐标：东经85度47分16.202秒，北纬44度19分0.697秒；建设内容：新建护坡3.2km，总投资1310万元，环保投资43万元，环保占比3.28%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生大气污染主要为扬尘、施工机械废气和清淤淤泥臭气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水，装料时控制落料高度。施工期产生的扬尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水为生活污水。本项目生活区租用民房，生活污水排入移动型环保厕所，定期拉运至污水处理厂，不外排。不在项目区对车辆和机械设备进行清洗。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。从噪声源上控制降低噪声，采用低噪声机械，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，定期进行维修保养。施工车辆在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期固体废弃物主要来自于工程开挖产生的土石方，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。施工期对施工垃圾和生活垃圾加强管理，固体废物经统一收集、及时清运，不能回收的建筑垃圾外运至指定收纳场所。对可再利用材料和可再循环材料进行回收，充分利用；不能回收再利用的要及时清理，清理时垃圾车要苫盖，避免或减少建筑垃圾遗撒，生活垃圾定期交环卫部门清运。"]
[2,"沙湾市柳毛湾镇耀众纸制品厂年产1.68亿片蛋托项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市柳毛湾镇新户村西侧","沙湾市柳毛湾镇耀众纸制品厂","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市柳毛湾镇新户村西侧，项目区东侧20m为新户村，西侧、北侧、南侧20m外为农田，中心地理坐标为：东经85°52'17.877\"，北纬44°40'13.735\"。占地面积9328平方米，建设内容：利用闲置厂房和空地新建5条蛋托生产线，年产1.68亿片蛋托。项目总投资200万元，其中环保投资35万元，占总投资的17.5%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期采取设置围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易扬尘材料采取密闭贮存措施。运营期烘干机废气须经袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放限值要求。运营期无组织废气主要为沙子装卸、堆存无组织粉尘，沙子采取库房堆存，定期洒水，确保含水率沙子几乎不会在上料环节产生粉尘，车间、库房、道路内外硬化等措施确保无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用，生活污水利用原有化粪池收集。运营期项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至沙湾第二污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减振措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期建筑垃圾优先回收，不能回收的由施工方统一清运，生活垃圾由施工单位清理后运至当地垃圾填埋场处理。运营期产生的分拣废塑料、废金属收集后外售资源回收厂家；残次品返回水力碎浆工序，回用于生产；除尘灰与灰渣定期外售给砖厂制砖；废机油在厂区危险废物贮存点贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。"]
[3,"新疆鑫家和农业发展有限公司日处理4500吨新鲜番茄加工项目","塔城地区沙湾市沙湾工业园区金沟河农副产品精深加工区","新疆鑫家和农业发展有限公司","新疆蓝熹禾环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于塔城地区沙湾市沙湾工业园区金沟河农副产品精深加工区，项目区北侧、东侧为空地，西侧为华电新疆沙湾能源有限公司，南侧为新疆天目湖地毯织造有限公司，项目中心地理坐标为东经85°39′38.811″,北纬44°18′27.751″。本项目新建生产厂房，生活综合楼一栋，办公用房一栋、配套建设污水处理站、三座库房、环保设施等。项目建成后处理日4500吨新鲜番茄生产线，年产30000 吨大桶番茄酱、10000 吨小桶番茄酱和 8000 吨罐装番茄丁及1000吨番茄汁。项目总投资15000万元，其中环保投资990万元，占总投资的6.6%。","（一）严格落实大气污染防治措施。现场周围设置围挡，以减少扬尘扩散范围。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或覆盖篷布。施工期应对厂内运输及施工现场定期清扫、洒水。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。施工时，采用雾炮或移动洒水车等喷雾抑尘措施。建筑垃圾密闭运输。建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施，施工现场严禁焚烧各类废弃物。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工经沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员食宿依托沙湾市现有生活设施\n（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排各类施工机械的工作时间。采用先进的低噪声施工设备。将有固定工作地点的施工机械尽量设在拟建项目场地的中央，并采取围墙封闭等隔声措施。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。开挖产生的土石方就地平整，减少弃土方的产生；废弃土石方应及时清运至当地建筑垃圾填埋场，严禁随意丢弃。临时堆土场采取土袋挡护、拍实、表层覆盖等临时防护措施防止水土流失。对可再利用的施工废料应进行回收，剩余无法回收利用的集中后统一清运至建筑垃圾填埋场处置。施工人员的生活垃圾集中收集，定期送至当地生活垃圾填埋场处理。"]
[4,"塔城地区乌苏市古尔图中型灌区续建配套与节水改造项目建设项目","本项目位于塔城地区乌苏市，项目起点坐标：北纬44°28′34.685″，东经83°49′14.815″；终点坐标：北纬44°40′26.350″，东经83°57′50.158″。","乌苏市兴源水务有限公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目位于塔城地区乌苏市，项目起点坐标：北纬44°28′34.685″，东经83°49′14.815″；终点坐标：北纬44°40′26.350″，东经83°57′50.158″。建设内容：改造支渠、管道总计8条，改造总长54.157km。其中：改造支渠6条，总长41.892km，新建管道2条，总长12.265km。配套附属建筑物183座及灌区计量设施和信息化工程，其中节制分水闸76座、农桥86座、补排气井12座、排水阀井5座、工作阀井2座、沉砂池2座。本项目总投资9614.07万元，环保投资121.44万元，环保投资占比1.26%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生的施工扬尘、运输车辆尾气等，应采取场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖、车辆尾气管控等污染防治措施来减少，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目产生施工废水经设置的临时沉淀池沉淀后进行综合利用，严禁外排。生活污水经设置的移动式环保厕所收纳后，定期清掏拉运至附近村镇的公共厕所进行消纳处理。同时须加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。   \n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期弃土、泥浆应及时回填综合利用或定期外运填埋压实，且须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定要求，同时在运输时做好防飞扬、防洒落工作。"]
[5,"乌苏市奔成植保机械有限责任公司新增水罐及打捆绳生产线建设项目","本项目属于扩建项目，位于乌苏市工业园区东区抚顺路012号，中心地理坐标为东经84°46′9.260\"、北纬44°25′39.290\"","乌苏市奔成植保机械有限责任公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目属于扩建项目，位于乌苏市工业园区东区抚顺路012号，中心地理坐标为东经84°46′9.260\"、北纬44°25′39.290\"，项目区东侧为空地，南侧隔马路约20m处为空地，西侧约10m处为乌苏市中小企业创业园，北侧紧邻空地。本项目建设规模为新建年产300t打捆绳生产线2条，新建年产200个水罐生产线2条。本项目总投资为50万元，环保投资为11.7万元，环保投资占比23.4%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生的运输车辆扬尘及尾气，应采用低能耗运输车辆、加强日常养护、过往车辆洒水、道路硬化等措施来减少，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。(二）严格落实噪声污染措施。加强施工管理，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求施工。采用低噪声运输车辆，限制高噪声施工设备和运输车辆使用数量，加强运输车辆维护保养。（三）严格落实固体废物污染措施。本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的固体废物，主要为生产设备废弃包装袋等。要求收集后交由环卫部门统一清运。"]
[6,"陆梁油田作业区石南10及石145井恢复试油项目","该项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，石南10井西北距县城和布克赛尔镇约145km，石145井东南距石南21集中处理站约6.2km。","中国石油新疆油田分公司（陆梁油田作业区）","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","该项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，石南10井西北距县城和布克赛尔镇约145km，石145井东南距石南21集中处理站约6.2km。工程拟对现状已关井的２口老井实施恢复试油作业，井号分别为石南10、石145井，均为二开直井井身结构，本次试油层位均在已完钻井深范围内，不需对井身进行改造。项目占地面积4800m2，均为临时占地。项目总投资550万元,其中环保投资40万元。","（一）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为试油期产生的洗井废水。洗井废水经专用储罐收集后由罐车拉运至石南21集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n(二)严格落实大气污染防治措施。选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n(三)落实固体废物污染防治措施。通井废渣采用防渗性能和密封性良好的专用容器贮存，废防渗材料试油作业结束后集中收集，交由有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n(四)落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。"]
[7,"陆梁油田作业区陆159井恢复试油项目","项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距县城和布克赛尔蒙古自治县中心城区约120km，东南距陆梁集中处理站约22km。","中国石油新疆油田分公司（陆梁油田作业区）","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","该项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距县城和布克赛尔蒙古自治县中心城区约120km，东南距陆梁集中处理站约22km。工程拟对现状已关井的1口老井实施恢复试油作业，井号为陆159井，二开直井井身结构，本次试油层位均在已完钻井深范围内，不需对井身进行改造。项目占地面积2400m2，均为临时占地。项目总投资225万元,其中环保投资22万元。","（一）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为试油期产生的洗井废水。洗井废水经专用储罐收集后由罐车拉运至陆梁集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n(二)严格落实大气污染防治措施。选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n(三)落实固体废物污染防治措施。通井废渣采用防渗性能和密封性良好的专用容器贮存，废防渗材料试油作业结束后集中收集，交由有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n(四)落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。"]
[8,"陆梁油田作业区陆27井恢复试油项目","该项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县直线距离约144km、西北距克拉玛依市乌尔禾区城区约104km。","中国石油新疆油田分公司（陆梁油田作业区）","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","该项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县直线距离约144km、西北距克拉玛依市乌尔禾区城区约104km。工程拟对现状已关井的陆27井实施恢复试油作业，采用二开直井井身结构，本次试油层位均在已完钻井深范围内，不需对井身进行改造。项目占地面积2400m2，均为临时占地。项目总投资225万元,其中环保投资23万元。","（一）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为试油期产生的洗井废水。洗井废水经专用储罐收集后由罐车拉运至陆梁集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n(二)严格落实大气污染防治措施。选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n(三)落实固体废物污染防治措施。通井废渣采用防渗性能和密封性良好的专用容器贮存，废防渗材料试油作业结束后集中收集，交由有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n(四)落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。"]
[9,"塔城市高酸海棠基地提质增效建设项目","新疆塔城市恰夏镇团结社区农三队塔城三川果蔬有限公司高酸海棠基地内","塔城三川果蔬有限公司","新疆中科同创环境科技有限公司","本项目位于新疆塔城市恰夏镇团结社区农三队塔城三川果蔬有限公司高酸海棠基地内，厂区中心地理坐标为东经83°22′55.569″，北纬46°46′23.584″，总占地面积8076.59m2。项目区东侧为防护林地，南侧、西侧、北侧均为高酸海棠林地。主要建设内容包括1#加工车间、2#加工车间、冷库、生活办公区及其他配套设施。项目建成后年产200t果酒，500t果脯。本项目总投资4200万元，其中环保投资79万元，占总投资的1.88％。在落实《报告表》提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行建设。","（一）严格落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作，减轻施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生的不利影响。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭、发酵废气、油烟。污水处理站恶臭经光氧+活性炭吸附后通过15m排气筒进行排放，排放须满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》中表2恶臭污染物排放标准值。通过在车间安装排风扇，加强车间通风换气等措施，确保发酵废气不会对周围环境造成影响。油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放要求。\n（三）严格落实水污染防治措施。运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水与生产废水排入厂区新建的综合污水处理站经格栅+气浮+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀处理后，满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及修改单表2中的直接排放要求和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于高酸海棠基地林地灌溉。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声为生产设备运行时产生的噪声，通过定期维护设备、采用隔声门窗等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。运营期产生的固体废弃物主要分为工业固废和生活垃圾。工业固废分为两类，其中一般工业固废主要包括果皮、过滤渣、坏果以及纯水生产环节产生的废弃活性炭、石英砂、废弃反渗透膜，污水处理站污泥等，危险废物主要为废润滑油、恶臭气体处理设施产生的废活性炭。生活垃圾由厂区配套垃圾箱收集，收集后由环卫部门统一清运处理。石英砂、活性炭、反渗透膜统一收集后由环卫部门统一清运处理。果核、过滤渣、坏果集中收集后运至高酸海棠基地用作有机肥。包装废料经集中收集后全部外售给废品回收公司回收利用。一般工业固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行收集、贮存、运输。废润滑油、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]