{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"国家电投塔城250MW/1000MWh储能配套1000MW风电项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","中电投新疆能源化工集团托里有限责任公司","新疆化工设计研究院有限责任公司","项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县，地理坐标位于东经 83°44′22.23″～84°21′35.62″，北纬 46°3′23.17″～46°12′38.61″之间，建设内容：本项目总工程装机容量1000MW，安装124台8MW风电机组，叶轮直径172m，轮毂高度115m，风机基础装配35kV箱变，风机与箱变采取“一机一变”单元接线方式，一座户外式220kV升压站，一座户外式110kv升压站，配套250/1000MWh电化学储能设施，一条110kV连接线路。本项目风电部分工程主要包括风机、电力电缆沟、集电线路、110kV升压站、220kV升压站、储能装置、连接线路及公用道路、进场道路和检修道路等。项目总投资482743.28 万元，其中环保投资为300 万元，占总投资的0.062%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治措施，采取场地四周设置围挡、抑尘网，露天物料苫盖，过往车辆洒水，道路硬化，运输物料遮盖等措施。合理安排施工时间及工序，土方开挖须避开大风天气，并及时进行土方回填，弃土及时处置。临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。本工程为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，建成后管理区采用电热设施取暖，不设置锅炉等热源，不会对周围大气环境产生影响。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生废水主要为混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工人员污水排入临时移动式厕所，定期运往托里县污水处理厂处理。施工产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水须经临时沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节，严禁外排。运营期生活污水经室外污水检查井汇集后流至设在站区内的化粪池，沉淀后流至地埋式生活污水一体化处理设备，生活污水经处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中一级标准后委托环卫部门定期拉运，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工，严禁在夜间进行高噪声施工作业。选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养。合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。施工期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。运营期噪声源主要为主变压器噪声、风机运行时叶片转动产生的噪音，以及风机机舱内传动系统发出的噪音。厂界噪声须满足《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2021)2类区域噪声限值，220kV升压站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A)的要求\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用；生活垃圾统一收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点处置，严禁随意丢弃。项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废变压器油和检修废件，除电器件外，其余均为危险废物，其危险代码为：废润滑油（危险代码：HW08 900-214-08）和废变压器油（危险代码：（HW08 900-220-08）。须交由有资质单位处置。一般固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）3项国家污染物控制标准。 \n（五）落实电磁环境污染防治措施。本项目线路选线已经避开密集居民区，评价范围无环境保护目标(民房等)。实际施工中，线路沿线评价范围临近村庄、单位或跨越民房处，抬高线路距建筑物顶部的高度，导线距民房顶垂直距离应大于9.5m。运营期须对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。须设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。升压站工频电场强度、磁感应强度执行《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2020) 标准。"]
[2,"沙湾市巴音沟河安集海镇元兴宫村至肃州户村段中小河流治理工程   ","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市安集海镇","  沙湾市水利管理站","新疆水科安环工程咨询有限公司","项目为新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市安集海镇，地理坐标为：起点坐标E85°12′53.026″，N44°10′57.978″终点坐标E85°25′25.109″，N44°21′19.609″，主要建设内容为治理河道长14.3km，其中新建防洪堤总长13.2km，其中左岸5.25km，右岸7.95km，断面形式为梯形，临水面采用混凝土护坡形式，内边坡1:1.75；维修右岸防洪堤长度1.1km，基础水平增设铅丝石笼加固。主要是用于保护安集海镇5.3万亩耕地及河道沿岸居民安全。项目总投资3497.58万元，其中环保投资为76万元，占总投资的2.17%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率。施工期产生的扬尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为机械设备、车辆冲洗及混凝土养护等环节产生的施工废水、围堰废水及施工人员产生的生活污水。施工期机械设备及车辆冲洗废水须经防渗沉淀池处理后回用于施工区洒水降尘，严禁此类废水直接排入地表环境。生活污水排入防渗化粪池定期拉运至沙湾市污水处理厂，严禁外排。施工期须对施工人员生活用水严格管理，贯彻“一水多用、分质利用、用污排净” 节约用水的原则，尽量降低废水的排放量。围堰废水经沉淀回用于施工场地。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期产生噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。施工过程中合理安排施工时间，优化施工方案。从噪声源上控制降低噪声，采用低噪声机械，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施。定期进行维修保养。施工车辆在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废弃物主要建筑垃圾、弃土和生活垃圾。施工期建筑垃圾须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，对可再利用的施工废料应进行回收，剩余无法回收利用的统一清运至指定建筑垃圾填埋场地处置。施工产生弃方回填，严禁设弃土场。施工人员生活垃圾定期清运至环卫部门指定的沙湾市生活垃圾填埋场处理，严禁随意丢弃。\n（五）施工完毕后及时进行土地平整、围堰拆除，并进行迹地恢复。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复。"]
[3,"新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段（91+422～97+483）","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市柳毛湾镇沙门子村","  沙湾市水利管理站","新疆水科安环工程咨询有限公司","项目位于沙湾市柳毛湾镇沙门子村段位于玛纳斯河左岸，距上游玛纳斯河夹河子水库约70km，该河段左岸临河分布有居民点和耕地。起点坐标E85°53′27.171″N44°44′12.141″，终点坐标E85°51′24.917″，N44°45′28.616″，工程主要建设内容：堤岸迎水面边坡1: 2，背水面边坡1: 1.5。迎水面坡面设置23cm厚雷诺护垫，护垫下设无纺布;护脚为平铺30cm厚雷诺护垫，护垫长5m。堤（岸）顶兼做后期运行管理的交通道路，宽度为4.5m，采用20cm厚砂砾石路面，两侧放置预制C20路沿石，路沿石尺寸高×宽=0.5m×0.15m。项目总投资3000万元，其中环保投资为57 万元，占总投资的1.9%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率。施工期产生的扬尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为机械设备、车辆冲洗及混凝土养护等环节产生的施工废水、围堰废水及施工人员产生的生活污水。施工期机械设备及车辆冲洗废水须经防渗沉淀池处理后回用于施工区洒水降尘，严禁此类废水直接排入地表环境。生活污水排入防渗化粪池定期拉运至沙湾市污水处理厂，严禁外排。施工期须对施工人员生活用水严格管理，贯彻“一水多用、分质利用、用污排净” 节约用水的原则，尽量降低废水的排放量。围堰废水经沉淀回用于施工场地。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期产生噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。施工过程中合理安排施工时间，优化施工方案。从噪声源上控制降低噪声，采用低噪声机械，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施。定期进行维修保养。施工车辆在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废弃物主要建筑垃圾、弃土和生活垃圾。施工期建筑垃圾须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，对可再利用的施工废料应进行回收，剩余无法回收利用的统一清运至指定建筑垃圾填埋场地处置。施工产生弃方回填，严禁设弃土场。施工人员生活垃圾定期清运至环卫部门指定的沙湾市生活垃圾填埋场处理，严禁随意丢弃。\n（五）施工完毕后及时进行土地平整、围堰拆除，并进行迹地恢复。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复。"]
[4,"中堃（沙湾）建材有限公司年产200万米预应力混凝土管桩项目","新疆塔城地区沙湾市翠山路11号","中堃（沙湾）建材有限公司","湖南常顺格利环境评估有限公司","本项目为新建项目，位于新疆塔城地区沙湾市翠山路11号，项目区北侧为南一路，南侧和西侧均为空地，东侧为西二路。项目中心地理坐标：E85°37′15.441″，N44°18′25.594″。项目厂区总体占地面积21998m2，总建筑面积8348m2，项目新建年产200万米预应力混凝土管桩生产线，购置6t/h燃气蒸汽锅炉、混凝土搅拌喂料系统、管桩张拉系统、离心成型系统、起重机、自动数控系统、蒸汽空压系统、钢模配套系统、砂石上料筛洗系统及相关配套设备。主要建设内容包括生产车间、原料堆放区、产品堆放区、锅炉房、值班室以及其他配套附属设施，本项目为租赁闲置厂房。项目总投资为4656万元，环保投资为67.5万元，占总投资比例1.45%。在落实《报告表》提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行建设。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油设备尾气。施工期须采取洒水降尘措施；道路临时硬化，运输车辆控制车速、密封运输物料；物料苫布遮盖、设立围挡；项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。本项目运营期产生的废气主要为搅拌粉尘、锅炉烟气等有组织废气以及输送粉尘、原料堆场扬尘、焊接烟气等无组织废气。运营期须在配料机配料斗上方和搅拌机侧方分别安装集气罩，经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放限值》（GB 4915-2013）表2大气污染物特别排放限值（10mg/m3）。锅炉烟气须经低氮燃烧器+FGR（烟气再循环）后通过15m高排气筒（DA002）排放，锅炉烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中不高于50mg/m3。项目无组织粉尘排放须满足《水泥工业大气污染物排放限值》（GB 4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）要求。焊接烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）；食堂油烟须经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求排放。\n（二）严格落实废水污染防治措施。项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工期生活污水排入化粪池处理后经污水管网排至沙湾工业园金沟河区污水处理厂进行集中处理，不外排。建筑施工废水须经沉淀池处理回用于厂区洒水抑尘，不外排。本项目运营期生产废水全部回用，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生噪声主要为电锯、电焊机、空压机、运输车辆等机械噪声。施工期设备合理布置，选用低噪声设备和工艺，设备采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施，合理安排施工时间，同时加强各类施工设备的维护和保养。厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值。运营期噪声主要来自生产车间内设备运行过程产生的噪声，包括搅砼拌合机、编笼机、管桩装卸吊行机、吊车等。运营期选用低噪声设备，采取基础减震、消声、隔声等措施，同时加强设备维护。厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化。合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶，经过村庄、住宅区避开居民休息时间，禁止鸣笛。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准极限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用，无法回收利用的统一清运至指定建筑垃圾填埋场地处置。施工期，严禁随意排放。运营期产生固体废物主要为生产固废和生活垃圾。产生混凝土渣、废铁渣、废钢棒端头等统一回收后外售综合利用，严禁随意丢弃；除尘设施收集的粉尘全部回用于生产，严禁随意排放；生活垃圾集中收集，交环卫部门定期进行清运。"]