{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆和布克赛尔县乌图布拉格建筑用砂矿项目","位于新疆和布克赛尔县伊克乌图布拉格牧场","北屯市龙景科技有限责任公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","本项目属于新建项目，位于新疆和布克赛尔县伊克乌图布拉格牧场，项目地理坐标：E86°23′57.024″，N46°55′31.242″。项目东西两侧均为山地，东北侧50m为泄洪沟（仅雨季有水），南侧1500m处隔G217国道为伊克乌图布拉格牧场居民区。本项目矿区占地面积0.1269km2，建设内容：采区、工业广场（砂石料加工间、材料库房、配电室、机修间、临时成品堆放场等）、矿山道路、表土堆场、废石堆放场（排土场）及办公生活区。项目年开采建筑用砂石料30万m3，产品为粒径0.25-1mm、1-2mm、2-5mm、5-20 mm、20-40mm的五种粒级砂砾石，主要用于和布克赛尔县及周边公路和城乡基础设施的建设所需。项目总投资947.97万元，其中环保投资119万元，环保投资占比12.55%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的施工扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期扬尘采用洒水降尘、加强道路养护、密闭运输等措施。车辆尾气通过使用尾气达标车辆及设备，使用优质燃料措施，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的生活污水应采用防渗化粪池集中收集后，定期拉运至污水处理厂达标处理。施工废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，严禁外排。运营期产生的生产废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地抑尘用水，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的机械噪声选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。运营期产生的建筑垃圾应及时清运到指定建筑垃圾填埋场填埋处置，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；剥离废石经暂存后用于矿区地表恢复；生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理。"]
[2,"乌苏市酿酒文化体验中心项目","位于乌苏市中小企业创业园C21栋厂房","乌苏市微酿酒业有限公司","新疆天润坤成环保科技有限公司","本项目属于新疆项目，位于乌苏市中小企业创业园C21栋厂房，项目地理坐标：东经84°45′36.072″，北纬44°25′25.866″。项目占用厂房建筑面积3108m2，建设原料厂库、粉碎上料间、糖化间、发酵间、水处理间、供热间、控制观察间、维修间、消毒间、洗桶/瓶间、灌装间、包装间、冷库、包装厂库等。主要建设内容包括：新建2条年产共980千升产能生产线（精酿啤酒900千升），包含：发酵罐、离心设备、瞬杀设备、试验设备、太阳能热水设备及其配套相关附属工程。项目总投资1000万元，其中环保投资40.5万元，环保投资占比4.05%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用定期洒水、清洗等措施。运营期产生的麦芽投料、 粉碎粉尘等，应采用“集气罩+布袋除尘器”措施处理后，通过15m 高的排气筒无组织排放，须满足《 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值；污水处理站产生的恶臭采用密闭，投 放除臭剂等措施，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求；\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的生活污水通过园区污水管网进入乌苏市净水源污水处理有限公司污水处理厂达标处理；本项目产生的生产废水经拟建污水处理站处理后排入污水管网，浓度须满足《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821 -2005）表1中相关标准。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施；运营期粉碎机、风机、泵、清洗机、制冷机、空压机、蒸汽发生器及水制备机等产生的噪声，采取设减振基础、 隔声等措施，须满足《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。运营期产生的废酒糟、废酒花(含热凝固物)、废酵母(含冷凝固物)等一般固废按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置；废包装袋定期交回收单位回收；污水处理站污泥统一运至垃圾填埋场处理，须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB168 89-2008）相关要求；生活垃圾交由环卫部门统一拉运至乌苏市城生活垃圾处理场处理。 废机油、废化学品包装等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[3,"乌苏市翔达水泥制品有限公司年产5万吨破碎砂再利用项目","位于乌苏市乌苏工业园（东区）嘉陵江路3号乌苏市翔达水泥制品有限公司厂区内","乌苏市翔达水泥制品有限公司","湖南玛格利环境评估有限公司","该项目属于扩建项目，位于乌苏市乌苏工业园（东区）嘉陵江路3号乌苏市翔达水泥制品有限公司厂区内，项目东侧为乌苏天山万通物流仓储中心、南侧为乌苏市建工混凝土制品有限公司、西侧为乌苏市科源气体有限公司、北侧为嘉陵江路，隔路为乌苏市苏瑞达工贸有限公司。项目地理坐标：东经84°45′48.992″，北纬44°24′26.476″。本项目建设内容包括生产车间、配套构筑物、水池施工，设备安装与调试等。本项目总投资110万元，其中环保投资12万元，环保投资占比10.91%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施来减少；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式来减少。运营期生产线上料、破碎、筛分工序产生的粉尘废气，应采用“集气罩+布袋除尘”装置处理后经排气筒排放，且须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准。砂石堆场粉尘等应采用定期洒水、加强绿化等方式来减少。上料、破碎、筛分、对辊工序等产生的颗粒物无组织排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3中无组织颗粒物的排放浓度标准要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经集中收集沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排；生活污水应委托相关单位定期清运，严禁外排。运营期产生的洗砂用水经沉淀池沉淀后循环使用，严禁外排；生活污水须委托乌苏市顺达通环保工程服务部定期清运，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施来减少，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的破碎机、立式对辊机、滚筒筛、洗砂轮、脱水筛、泵类、运输车辆等噪声，应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，且须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的除尘灰及沉淀池泥饼等一般固体废物须回用于现有彩砖生产工序，不得单独存放。不可回收的一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求进行填埋处置；运营期产生的生活垃圾委托环卫部门定时清运。"]
[4,"托里县安居工贸有限公司新疆托里县加尔巴斯粘土矿二区项目","位于新疆塔城地区托里县多拉特乡加尔巴斯村（友好砖厂）","托里县安居工贸有限公司","新疆水科安环工程咨询有限公司","本项目为新建项目，位于新疆塔城地区托里县多拉特乡加尔巴斯村（友好砖厂），东、西、南、北四个方向均为空地。地理坐标为东经：83°37′31. 043″，北纬：46°09′23.518″。矿山规划共有1处露天采坑，总占地面积0.053km2。矿山建设规模为年采粘土6万立方米，矿山服务年限4.6年，矿山矿部生活区布置在友好砖厂（建设用地）区域东北侧边界，包括办公室、汽车库、食堂、宿舍、浴室、职工食堂、实验室、材料库房等设施，建筑面积400m2，占地面积1500m2。矿山开采区不设置黏土矿堆场，矿山地磅房布置在友好砖厂（建设用地）区域东南边界线以外50m，为彩钢结构，地磅房占地面积为300m2，建筑面积为150m2。项目总投资1428.10万元，环保投资230万元，环保投资占比16.1%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油设备尾气。施工期须采取洒水降尘措施；道路临时硬化，运输车辆控制车速、密封运输物料；物料苫布遮盖、设立围挡；项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。矿山开采区不设置黏土矿堆场，运营期产生的采装、运输及装卸粉尘须采用洒水降尘、密封运输等措施来减少；柴油机械废气须采用轻质柴油等符合国家标准的环保燃料来减少，运营期大气污染排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的施工废水须经沉淀后用于场地抑尘，严禁外排；生活污水应经移动环保厕所集中收集后由环卫部门定期清运处置，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期参数的推土机、空压机、挖掘机、平地机、振捣机等施工机械设备噪声，应通过合理布置施工机械设备，选用低噪声设备和工艺，合理安排施工时间，同时加强各类施工设备的维护和保养，采取设备基础减振、设备隔声等综合降噪措施来减少。厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）表1中排放限值。运营期产生的生产设备、机械应采用低噪声设备、基础减振等措施来减少，且须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中须按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用，无法回收利用的统一清运至指定建筑垃圾填埋场地处置；施工期生活垃圾经垃圾收集设施集中收集后统一运至托里县生活垃圾填埋场进行处理。本项目运营期产生的废机油、废油桶、含油抹布等危险废物须在危险废物暂存间内暂存后交由资质单位进行处置，且须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。"]
[5,"沙湾市雨川水泥制品有限公司年产300万米预应力管桩项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙湾工业园区","沙湾市雨川水泥制品有限公司","湖南常顺格利环境评估有限公司","本项目属于新建项目，新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙湾工业园区，项目地理坐标：东经85°10′12.22 9″、北纬44°17′43.330″。项目总建筑面积约为2194 2.2 3m2，主要建设生产车间、库房、管理用房等；购置混泥土搅拌机、钢筋剪切机、钢筋弯曲机、预制水泥桩成型机、光伏支架预埋机、桩型磨光机、桩身探伤仪、桩头超声波探伤仪等，项目年产光伏管柱300万米。本项目总投资12000万元，其中环保投资47万元，环保投资占比0.39%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期产生的水泥筒仓产生的颗粒物应采用筒仓全密闭，顶部配套安装脉冲布袋除尘器等措施；生产线上料、破碎、筛分工序产生的粉尘废气，应采用“集气罩+布袋除尘”装置处理后经排气筒排放，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准；生物质锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx等应经“低氮燃烧+袋式除尘器”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经集中收集沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排；生活污水应委托相关单位定期清运，严禁外排。运营期产生的锅炉废水及生活污经下水管网输送至沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水处理厂达标处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；设备清洗废水、蒸汽冷凝水均回用于混凝土搅拌工序，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的破碎机、立式对辊机、滚筒筛、洗砂轮、脱水筛、泵类、运输车辆等噪声，应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的混凝土边角料、废钢筋、焊渣等一般固体废物，应定期外售，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；筒仓粉尘收尘灰、搅拌粉尘收尘灰、沉淀池沉渣等回用于生产线。废机油等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。"]
[6,"塔城地区托里县喀甫其克山洪沟治理项目","塔城地区托里县喀甫其克山","托里县水资源中心","长沙慕川环保有限公司","本项目位于塔城地区托里县喀甫其克山，护岸起点坐标：东经83°35′34.654″，北纬45°57′41.687″；终点坐标：东经83°35′1.438″，北纬45°58′58.239″。蓄滞洪区坐标：东经83°36′46.881″，北纬45°54′36.563″；项目主要建设内容：新疆托里县喀甫其克山洪沟治理工程在右支沟上游布置一处滞洪区，下游清淤2.5km，修复损坏的护坡2.5km，新建过水路面1处。项目总投资为1400万元，环保投资为93万元，占总投资比例6.64%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘及施工机械和运输车辆运作过程中产生的废气。通过对施工场地、道路运输及主要的出入口采取洒水，运输车辆加盖篷布、密闭运输，对车辆的槽帮和车轮采用高压水枪设备冲洗等措施，降低施工扬尘扬尘对周边环境的污染；加强尾气管控，做好对施工燃油机械、车辆的定期养护，确保施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期产生的废水主要为施工废水和生活废水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工作业，禁止外排。生活污水依托当地居民生活污水处理设施进行处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期产生的噪声主要为施工机械设备噪声。加强对施工单位的管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，确保施工厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工期弃土以及施工人员产生的生活垃圾。项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；施工期产生的土方回填作为堤身填方料。生活垃圾交由环卫部门清运至垃圾填埋场。"]
[7,"塔城地区托里县庙尔沟镇山洪沟治理工程建设项目","塔城地区托里县庙尔沟镇","托里县水资源中心","长沙慕川环保有限公司","本项目位于塔城地区托里县庙尔沟镇。防洪堤起点坐标：东经83°54′24.906″，北纬45°4′58.206″；终点坐标：东经83°58′28.159″，北纬45°4′26.381″；项目主要建设内容：建设防洪堤6.5km。项目总投资为1400万元，环保投资为62万元，占总投资比例4.43%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的\n大气污染物主要为施工扬尘及施工机械和运输车辆运作过程中产生的废气。通过对施工场地、道路运输及主要的出入口采取洒水，运输车辆加盖篷布、密闭运输，对车辆的槽帮和车轮采用高压水枪设备冲洗等措施，降低施工扬尘扬尘对周边环境的污染；加强尾气管控，做好对施工燃油机械、车辆的定期养护，确保施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期产生的废水主要为施工废水和生活废水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工作业，禁止外排。生活污水依托当地居民生活污水处理设施进行处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期产生的噪声主要为施工机械设备噪声。加强对施工单位的管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，确保施工厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工期弃土以及施工人员产生的生活垃圾。项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；施工期产生的土方回填作为堤身填方料，生活垃圾交由环卫部门清运至垃圾填埋场。"]
[8,"新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田勘探项目","位于和布克赛尔蒙古自治县190°方位52km处","新疆兵能煤业有限责任公司","新疆天恒环保技术有限公司","本项目为新建项目，位于和布克赛尔蒙古自治县190°方位52km处，矿区中心地理坐标为：E85°39′13.022″，N46°18′30.102″。项目勘察面积为171.45km2，设计施工钻孔158个，平均单孔深度300米左右，设置临时办公生活区。工程内容包括钻井工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资5490万元,其中环保投资210万元。环保占比3.83%。","（一）严格落实水污染防治措施。项目施工过程中产生废水主要为生产废水和生活污水。产生废水排入井场配套的防渗沉淀池后，回用于井场作业及洒水降尘，严禁外排。生活污排入项目区移动式生活污水收集装置集中收集后清运至和什托洛盖镇污水处理厂，严禁外排。钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生废气主要为施工扬尘和柴油机、发电机燃烧烟气及汽车尾气。施工期须对剥离的表土集中堆放，采取用苫布遮盖、洒水降尘的措施减少粉尘污染。运输物料易产生扬尘的车辆须严密苫盖，采取措施防止车辆运输泄露、遗撒。避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染，车辆采用合格油品并加强管理。井场边界大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。施工过程中产生的固体废物主要为钻井岩屑、沉淀池底泥及煤芯、生活垃圾等。\n项目在钻井井场设沉淀池，钻井液和岩屑排入沉淀池中进行处理，经沉淀后，分离出的液相钻井液回用于钻井工程；分离出的固相岩屑约150m3，经压滤处理后临时堆放在岩屑堆放临时区域，回填至钻孔，不外排；生活垃圾集中收集后，定期清运至和布克赛尔蒙古自治县生活垃圾填埋场，严禁随意丢弃。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整。"]