{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县哈拉布拉镇万花园路以东、支四路以北","裕民县众品农商商贸有限公司","湖南常顺格利环境评估有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县哈拉布拉镇万花园路以东、支四路以北，项目北侧为永宁红花科技发展有限责任公司、裕民县物流园；东侧为金诚恒达商贸有限公司、谢利盖畜牧有限责任公司；东南侧为新疆睿洋农业有限公司、金城恒达红花醋；南侧为众品农商商贸有限公司销售部、亿多鑫洗车；西南侧为商业区，地理坐标：E82°59′39.500″，N46°12′59.747″。建设内容：项目租用裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克西村股份经济合作社现有厂房，建设裕民县吉也克镇面粉厂房，建成后年处理31200吨小麦。项目主体工程在原有厂房增加面粉加工等设备，配套建设仓储工程、公用工程、环保工程。项目总投资为650万元，其中环保投资44万元，占项目总投资6.77%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。项目运营期大气污染主要来自卸料粉尘、清理粉尘、制粉粉尘、筛分粉尘、包装粉尘等。运营期毛麦仓四周封闭，卸料口设置集气罩，收集的粉尘经脉冲布袋除尘器处理，通过20m高排气筒排放（DA001）；清理粉尘通过密闭集尘管道由4套脉冲布袋除尘器处理，经1根20m高排气筒（DA002）排放；制粉工段采用密闭负压管道+脉冲布袋除尘器处理，6台磨粉机粉尘通过密闭集尘管道由脉冲布袋除尘器处理，经20m高（离地高度）排气筒（DA003）排放。其余磨粉机、清粉机、松粉机、打麸粉尘通过密闭集尘管道由脉冲布袋除尘器处理，经20m高（离地高度）排气筒（DA004）排放。筛分工段配置1套脉冲袋式除尘器，粉尘直接由密闭负压管道引至脉冲袋式除尘器处理，处理后经1根排气筒（DA005）排放。各工段排放口粉尘排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。厂界大气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水。施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至裕民县污水处理厂处置，严禁外排。运营期不产生生产废水，产生生活污水经化粪池处理后定期拉运至裕民县污水处理厂处置，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，对噪声较高的机械设备采取降噪措施；合理安排施工时间，严禁大量噪声设备同时使用，严禁夜间进行高噪声施工。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。营运期噪声主要来源于振动筛、去石机、打麦机、碾麦机、磨粉机、打麸机等设备的运行噪声。运营期选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备，生产时加强对各类机械设备的维护保养，把生产噪声降到最低限度。选用低噪声输送机具，设备安装减振垫。加强对生产设备、运输车辆的维护保养，使其保持良好的性能，降低运行噪声影响。合理安排企业生产时间，夜间不进行生产，物料运输安排在昼间进行。加强运输车辆的管理，厂区内设置限速、禁鸣标识，引导车辆有序行驶。运营期厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物主要为废弃包装物，经收集后及时清运至垃圾填埋场处置。运营期项目产生固体废物为生活垃圾、麦壳、砂石、尘器收集粉尘、车间沉降粉尘等一般固废。运营期生活垃圾、车间沉降粉尘、筛分、打麦、磁选、分离工段产生的麦壳等废渣及去石机去除的沙石等收集后定期由环卫部门统一清运。除尘器收集粉尘收集暂存于一般固体废物暂存间定期外售；麸皮收集后外售。\n运营期固体废物的处理处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。"]
[2,"乌苏市生活垃圾焚烧发电项目","塔城地区乌苏市马吉克园区内","乌苏宝运环保电力有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","本项目属于新建项目，位于塔城地区乌苏市马吉克园区内，厂址西侧为聚欣隆纸业，北侧留有扩建端，南侧及东侧均为园区预留用地。厂址中心点地理坐标为: 东经84°18'31.853\"，北纬44°20'14.155\"。本项目建设用地面积：3.75 hm2，工程设计日处理生活垃圾600t，配置1台600t/d的机械炉排炉，配1×12MW抽凝式汽轮机及1×15MW发电机。工程建成后年处理生活垃圾19.98万吨，年发电量9132.59万kW/h，年上网电量：7580.05×104kW/h，同时利用富余的蒸汽还可向园区企业提供生产热源。本项目总投资36451万元，其中环保投资为2975万元，环保投资占比8.16%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期产生的颗粒物、酸性气体(HCl、NOx、SO2等)烟气污染物，应采用“SNCR脱硝+半干法脱酸(高速旋转雾化反应器)+干法脱酸(熟石灰喷射)+活性炭喷射+袋式除尘器”进行烟气净化处理后经80m高烟囱排放，须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)排放标准限值；产生的重金属应采用“半干法吸收塔+活性炭吸附+布袋除尘器”等方式净化后达标排放，重金属含量均低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)中规定限值；二噁英应采用“活性炭吸附+布袋除尘器除尘”净化方式净化后达标排放，浓度须低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)中规定限值；垃圾发酵产生异味、污水处理厂异味等恶臭应采用封闭式的垃圾运输车、设置屏障、定期清理、臭气集中送入炉膛内燃烧等，须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准限值和《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。严格按照重点区域倍量替代原则，本项目所需要的氮氧化物（438.24t/a）从你公司提供的《乌苏市生活垃圾焚烧发电项目区域削减方案》中凯赛（乌苏）生物材料有限公司大气污染治理、华电新疆乌苏能源有限公司大气污染治理、乌苏青松水泥有限责任公司大气污染治理、乌苏市巴音沟丛龙煤矿锅炉煤改电项目、乌苏市乡镇锅炉清洁能源替代、乌苏市供热“电代煤”改造等6个减排项目中予以削减替代，你公司结合制定的区域削减方案，务必配合乌苏市人民政府，塔城地区生态环境局乌苏市分局做好以上减排项目落实工作，保证减排项目在发电项目正式投运前如期完成。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排；机械冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用，严禁外排；施工期生活污水经移动环保公厕收集后统一拉运至就近污水处理厂处理。运营期产生的垃圾渗滤液应采用“预处理＋UASB反应器＋膜生物反应器(MBR)＋纳滤(NF)+反渗透(RO)”处理后用于冷却塔循环冷却水补水，须达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》(GB/T19923-2005)循环冷却水系统补充水水质标准要求。浓水部分返回焚烧处理，部分回用于石灰浆制备用水。厂区车辆冲洗水、生活污水以及卸料大厅的地面冲洗水应经统一收集后送至渗滤液处理站处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求。运营期产生的噪声应采取减振、安装消声器、隔音、控制限速、禁鸣等，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的焚烧炉渣/超滤膜、反渗透膜、废滤料及废活性炭等按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置；飞灰采用螯合剂固化处理后进行鉴别达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中入场要求后，送至乌苏工业园区一般工业固废填埋场进行分区填埋处置。否则，按危险废物与废布袋、渗滤液处理系统废膜、化验室废液等危险废物一起在场内危废贮存库内暂存后，委托有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[3,"乌苏市甘河子镇地下水超采治理工程","乌苏市甘河子镇","乌苏市兴源水务有限公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目属于改建项目，位于乌苏市甘河子镇，项目起点地理坐标：北纬44°24′21.153″，东经84°30′01. 830″；终点坐标：北纬44°19′37.988″，东经84°19′33.362″。本项目建设内容主要为改建甘河子镇支渠16.7 km，配套渠系建筑物共计28座，其中，拆除重建桥涵9座，拆除重建分水闸15座，拆除重建节制分水闸4座，总体布置为东西走向，项目区控制灌溉面积为18.37万亩，关闭5座灌溉井。本项目总投资5342.28万元，其中环保投资110万元，环保投资占比2.06%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用定期喷洒水、设置围挡、硬化道路、覆盖等措施降尘；车辆尾气应采用加强大型施工机械和车辆的定期检查和维护，施工机械使用无铅汽油等优质燃料等措施减少。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的生产废水经隔油池处理后综合利用，严禁外排；生活污水经设置移动式环保型厕所统一收集后，定期清运至乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋处理，均须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废润滑油等危险废物经撬装式危废暂存间内暂存后，定期交由有危险废物处置资质的单位统一清运处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[4,"乌苏市新玉生建材有限公司年产8万立方米自保温砌块项目","新疆维吾尔自治区乌苏市吉尔格勒特乡库鲁木苏都鲁村","乌苏市新玉生建材有限公司","湖南常顺格利环境评估有限公司","本项目属于新建项目，位于新疆维吾尔自治区乌苏市吉尔格勒特乡库鲁木苏都鲁村，项目地理坐标为：E84°11′18.009″，N44°21′36.356″。本项目建设内容主要包括生产车间、切割车间、粉料储存库、道路、半成品养护、成品存放场地等，配套建设公用工程（供水、排水、供电和供热工程）和环保工程（废气、废水、噪声、固废治理工程）；生产规模为年产8万立方米自保温砌块。本项目总投资982.5万元，其中环保投资28万元，环保投资占比2.28%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期扬尘应通过定期洒水、设置围挡、封闭运输等方式来减少。运营期产生的上料、搅拌粉尘应采用“集气罩+布袋除尘”装置处理后经排气筒排放，须达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2排放限值要求；颗粒物应采用物料堆场设置在封闭车间内、物料采取密闭输送、厂区道路硬化、定期清扫、洒水等措施减少，须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的建筑废水应回用于项目区降尘，严禁外排。运营期产生的生活污水经地下防渗化粪池暂存后，定期拉运至乌苏污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期噪声应选用噪声低、振动小、能耗小的先进设备，合理安排施工时间、缩短施工周期等方式来减少。运营期产生的噪声应采用中、低频机械设备、屏蔽、阻挡机器噪声等措施，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的废边角料、收集粉尘等应全部回用于生产线；废包装材料经集中收集后全部外售废品回收站；废润滑油等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 -2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经统一收集后拉运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋处理。"]