{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城地区乌苏市乌木克沟治理工程","塔城地区乌苏市乌木克村","乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程建设服务中心","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目属于新建项目，位于塔城地区乌苏市乌木克村，项目起点坐标：东经84°23′24.440″、北纬44°13′00.234″，终点坐标：东经84°22′07.994″、北纬44°13′43.386″。项目主要建设内容包括堤防3.807km、排洪渠0.589km及交叉建筑物3处。堤防位于乌木克沟内，其中左岸堤防长度为1.629km，右岸堤防长度为2.178km。排洪渠位于乌木克沟右岸的两条支沟，共新建排洪渠 0.589km，其中1号排洪渠长度0.467km，2号排洪渠 0.122km。交叉建筑物共三处，两处为盖板涵，另一处为过水涵管，三处交叉建筑物均位于乌木克沟右岸的支沟内。项目总投资为1100万元，其中环保投资为120万元，环保投资占比10.9%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用定期喷洒水、设置围挡、硬化道路、覆盖等措施降尘；车辆尾气应采用加强大型施工机械和车辆的定期检查和维护，施工机械使用无铅汽油等优质燃料等措施减少。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目堤岸养护过程中产生的施工废水应循环利用，严禁外排；生活污水应依托附近村庄生活设施，严禁排外。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋处理，均须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废润滑油等危险废物经撬装式危废暂存间内暂存后，定期交由有危险废物处置资质的单位统一清运处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[2,"乌苏市石桥乡托浪格勒村渠道改造项目","乌苏市石桥乡托浪格勒村","乌苏市兴源水务有限公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目属于改建项目，位于乌苏市石桥乡托浪格勒村，项目起点地理坐标：北纬44°57′43.700″，东经84°20′17.172″；终点坐标：北纬44°59′27.764″，东经84°20′44.730″。本项目建设内容主要为改造托浪格勒村渠道3.60km，新建节制分水闸3座，渠道设计流量0.3m3/s。项目总投资387.3万元，其中环保投资为64.4万元，环保投资占比16.63%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用定期喷洒水、设置围挡、硬化道路、覆盖等措施降尘；车辆尾气应采用加强大型施工机械和车辆的定期检查和维护，施工机械使用无铅汽油等优质燃料等措施减少。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的生产废水经隔油池处理后综合利用，严禁外排；生活污水经设置移动式环保型厕所统一收集后，定期清运至乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期运至石桥乡垃圾填埋场处理，均须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废润滑油等危险废物经撬装式危废暂存间内暂存后，定期交由有危险废物处置资质的单位统一清运处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[3,"塔城地区乌苏市艾勒其果勒沟堤防提升改造工程","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇","乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程建设服务中心","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","本项目属于新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇，项目起点坐标：东经84°32′42.689″、北纬44°16′42.169″，终点坐标：东经84°32′32.637″、北纬44°19′32.436″。项目总占地面积89500m2 ，建设内容主要为：整治河道长5.50km，新建防洪堤2.886km，整治河岸坡及疏浚3.2km，修建排洪渠0.85km，新建交叉建筑物11处等；购置挖掘机、推土机、碾压机、自卸汽车、拉水车等，项目年防洪除涝工程，主要是建设堤防工程。本项目总投资800万元，其中环保投资140万元，环保投资占比17.5%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用定期喷洒水、设置围挡、硬化道路、覆盖等措施降尘；车辆尾气应采用加强大型施工机械和车辆的定期检查和维护，施工机械使用无铅汽油等优质燃料等措施减少。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目堤岸养护过程中产生的施工废水应循环利用，严禁外排；生活污水应依托附近村庄生活设施，严禁排外。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋处理，均须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废润滑油等危险废物经撬装式危废暂存间内暂存后，定期交由有危险废物处置资质的单位统一清运处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]