{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市阿不都拉片区渠系改造工程环境影响报告表","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇官店村","塔城市水资源中心","新疆智联博宏环保工程有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇官店村，项目地理坐标为1#干管：起点E83°19′25.651″、N46°41′15.416″，终点E83°20′10.690″、N46°39′02.092″；2#干管：起点E83°20′10.690″、N46°39′02.092″，终点E83°19′34.433″、N46°38′26.694″；3#干管：起点E83°20′10.690″、N46°39′02.092″，终点E83°21′34.567″、N46°38′39.699″；4#干管：起点E83°21′34.567″、N46°38′39.699″，终点E83°22′43.258″、N46°38′19.077″。建设内容：新建引水闸1座、25m引水渠道、2000m³沉砂池1座；引水管道总长11608m，其中：连续缠绕玻璃钢夹砂管9695m，PVC-U管1913m；1500m³调节池3座、泵房3座，卧式离心泵9台（6用3备），变压器3台；进排气阀井19座、排水排泥井3座、分水井3座、减压阀3座、穿路顶管3处。工程规模：本项目控制的灌溉总面积为13535亩，输水管道设计流量为0.7m³/s，项目等别为Ⅳ等，永久占地 1.55公顷，工程规模为小（1）型，主要建筑物和次要建筑物均为5级。项目总投资约1949.62万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.54%.","（一）加强生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。严格落实植物植被的保护措施、动物保护措施、土壤保护措施、生态景观减缓措施、农业生产的保护措施，规范划定施工作业范围，减少占地面积，保护地表原有植被；避免在多风时节及大风天气下开挖，强化土石方、弃渣管理，严禁随意乱挖乱弃，严格落实防沙治沙、水土流失防治措施；制定并严格落实项目区生态环境保护和恢复治理方案，施工结束后及时进行迹地修复及生态修复。项目运营期加强渠道的巡视，及时进行渠道清淤，同时对边坡的破损及时进行修复。在河床沿线设置警示标牌，防止发生踩踏地表植被及其他可能影响水质的情况。\n（二）严格落实大气污染防治措施。施工期严禁大风天气进行大量土方作业，运送土石方、垃圾、建材等车辆采取遮盖措施，运输车辆保证清洁。施工作业处出口应设置洗车槽。定期对裸露的施工道路和施工场地进行洒水降尘，加强施工作业的规范及监督检查。\n（三）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生废水主要为施工机械、汽车冲洗用水。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集沉淀后循环使用处理，严禁乱排、乱流污染环境。施工机械、汽车冲洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。施工区集水池、沉砂池等均须设置防渗层，防止施工期废水下渗污染地下水。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。合理安排车辆运输时间，选用低噪声减震设备，加强施工机械维护保养，采取隔声、消声、减振等处置措施，确保施工作业区噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）相关标准限值。"]
[2,"塔城市喀浪古尔河别勒塔木村至库尔托别村段中小河流治理工程环境影响\n报告表","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市阿西尔乡","塔城市水资源中心","新疆智联博宏环保工程有限公司","一、本项目为新建项目，建设防洪护岸总长为2.536km，项目位于新疆维吾尔自治区塔城市阿西尔乡，起点位于别勒塔木村交通桥后1.47km 处，终点位于“亚行”项目已建防洪护岸起始端处，项目防洪护岸根据桩位分为上游右岸、下游左岸 2 段修建，每段的起点与终点坐标为：上游右岸段起点（K43+557.793）：（经度 83°06′33.240\"，纬度46°55'30.837\"）；上游右岸段终点（K44+885.934）：（经度 83°06'45.241\"，纬度46°54'51.055\"）；下游左岸段起点（K46+773.789）：（经度 83°06'48.590\"，纬度46°53'23.938\"）；下游左岸段终点（K48+981.648）：（经度 83°06'43.066\"，纬度46°52'48.9138\"）。项目建成后防止洪水冲刷沿岸耕地、林地，提高防洪标准，确保行洪安全。本项目工程级别为Ⅳ等，永久占地 4.36公顷。项目总投资 750 万元，其中环保投资 32 万元，占总投资的 4.26%。","（一）加强生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。严格落实植物植被的保护措施、动物保护措施、土壤保护措施、生态景观减缓措施、农业生产的保护措施，规范划定施工作业范围，减少占地面积，保护地表原有植被；避免在多风时节及大风天气下开挖，强化土石方、弃渣管理，严禁随意乱挖乱弃，严格落实防沙治沙、水土流失防治措施；制定并严格落实项目区生态环境保护和恢复治理方案，施工结束后及时进行迹地修复及生态修复。项目运营期加强渠道的巡视，及时进行渠道清淤，同时对边坡的破损及时进行修复。在河床沿线设置警示标牌，防止发生踩踏地表植被及其他可能影响水质的情况。\n（二）严格落实大气污染防治措施。施工期严禁大风天气进行大量土方作业，运送土石方、垃圾、建材等车辆采取遮盖措施，运输车辆保证清洁。施工作业处出口应设置洗车槽。定期对裸露的施工道路和施工场地进行洒水降尘，加强施工作业的规范及监督检查。\n（三）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生废水主要为施工机械、汽车冲洗用水。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集沉淀后循环使用处理，严禁乱排、乱流污染环境。施工机械、汽车冲洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。施工区集水池、沉砂池等均须设置防渗层，防止施工期废水下渗污染地下水。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。合理安排车辆运输时间，选用低噪声减震设备，加强施工机械维护保养，采取隔声、消声、减振等处置措施，确保施工作业区噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2012）相关标准限值。"]