{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆信达铝电解电容器用中高压化成箔项目环境影响报告表","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县额敏（兵地、辽阳）工业园","新疆信达技术有限公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县额敏（兵地、辽阳）工业园内，项目厂址中心地理坐标为：东经83°32′39.986″，北纬46°34′52.238″。项目用地面积为273333m²，总建筑面积99970m²，拟建设一座200条中高压化成箔生产线的生产基地，建设内容包括主厂房58110m²、磷酸回收车间2000m²、高压开关站3000m²、纯水及配液车间6000m²、循环水车间4000m²、宿舍7300m²、办公大楼5000m²、固废仓库660m²、化工材料库2000m²、成品仓库2000m²、腐蚀箔仓库2500m²、五金备品配件仓库1000m²、废旧仓库400m²、包装材料库400m²、机加工车间400.m²、门卫楼200m²、污水处理站6000m²、消防控制室及设备用房750m²、冷却循环水池1250m²、自来水水池500m²等。项目建成达产后，年产高压化成箔6000万m²。工程总投资106354.35万元，其中环保投资2613.6万元，占总投资的2.46%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期平整土地、打桩、开挖土方、材料运输、装卸时产生的扬尘污染，通过采取封闭式施工、洒水降尘、加盖防护网、喷淋保湿等措施，降低扬尘污染。运营期产生的车间水蒸气和食堂油烟，通过在化成车间内安装排风系统等措施降低酸性气体对车间内的污染。食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2油烟排放浓度限值要求后通过配套的油烟管道排放，排放高度≥15m。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的污水包括生产废水和生活污水。生产废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘；生活污水排入园区污水管网，最终依托额敏县污水处理厂统一处理。建设单位和施工单位须重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放。项目运营期产生的污水包括清洗废水、含磷溢出液、生活污水、纯水处理系统浓水等。清洗废水分为含磷清洗废水以及不含磷清洗废水，含磷清洗废水进入含磷废水浓缩系统，经过磷酸回收系统浓缩后，清净水返回冷却循环水系统中再利用，剩余磷酸残液由厂家回收，不得外排。不含磷清洗废水进入厂区污水处理站处理后须满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放间接排放限值要求以及《污水综合排放标准》三级标准要求后排入额敏县污水处理厂。含磷溢出液进入磷酸回收系统，回收部分转移至配液罐，重新配液后返回生产使用，剩余磷酸残液由厂家回收，不得外排。纯水处理系统浓水（污染特征主要是盐分较高）进入厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》三级标准要求后排入额敏县污水处理厂处理。生活污水排入园区污水管网，由额敏县城污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期产生的噪声通过对施工现场进行合理布局，定期对机械设备进行维护和保养等措施，降低噪声污染。项目运营期产生的噪声为生产设备噪声，严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声功能区限值要求。 \n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，各类固体废物应分类收集，能回收利用的尽量回收，不能回收的统一清运，避免在施工区域长期堆存；生活垃圾集中收集，由园区环卫部门统一运至额敏县生活垃圾填埋场处理。项目运营期产生的生活垃圾分类收集暂存于垃圾箱，交由园区环卫部门处置，定期清运至额敏县生活垃圾填埋场；废铝箔收集后外售；磷酸废液定期由厂家回收废RO膜、废活性炭由纯水系统厂家定期更换并及时回收，厂内不贮存。废水处理污泥暂存于危废暂存间后定期交有资质单位处理，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。\n（五）落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗，严防废水下渗对项目区地下水和土壤造成污染。"]