{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"和丰9井、和丰10井、和探101井、和探102井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","南京国环科技股份有限公司","该项目属于新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，项目地理坐标为：和丰9井（东经：85度50分12.310秒，北纬：45度24分31.152秒）；和丰10井（东经：85度57分25.166秒，北纬：45度24分1.872秒）；和探101井（东经：85度44分37.493秒，北纬：45度25分10.292秒）；和探102井（东经：85度45分0.305秒，北纬：45度23分12.609秒）。本工程建设内容为新钻4口勘探井，钻井总进尺19800m，完井后进行试油。本项目总投资8600万元，其中环保投资360万元，环保投资占比4.19%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的施工扬尘、设备及车辆尾气等均无组织排放，污染物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值；试油期产生的伴生气经排气管线充分燃烧后排放，且定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目和丰9、和丰10井产生的井下作业废水采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站处理；和探101、和探102井产生的井下作业废水采用专用废液收集罐收集后运至六九区污水处理站处理达标后回注油藏，严禁外排。生活污水经生活营地临时储集池收集后运至克拉玛依市第二污水处理厂处置，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期的设备噪声，应采用低噪声设备、定期维护设备等措施来减少施工期噪声，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的水基岩屑采用“泥浆不落地技术”，实现固液分离后，分离出的岩屑暂存于岩屑储存罐，委托岩屑处置单位进行无害化处置，须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）后综合利用；及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺塑料布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，减少进入环境的落地油数量。生活垃圾统一清运至克拉玛依生活垃圾填埋场处理。机械设备废油、废弃防渗膜等危险废物委托有资质单位进行处理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。"]
[2,"乌苏市现代粮食仓储产业园建设项目（二期）","新疆维吾尔自治区乌苏市钱塘江路南侧","新疆兴丰茂粮油收储有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","该项目属于扩建项目，位于新疆维吾尔自治区乌苏市钱塘江路南侧，项目地理坐标为：E84°41′7.510 ″，N 44 ° 23 ′229.500 ″。本工程将建设两条饲料生产线，反刍饲料生产线、畜禽饲料生产线各一条，总生产能力为12万吨/年，并再建设一套烘干设施，烘干能力为1000t/d（6万t/a）。项目总投资8000万元，其中环保投资55万元，环保投资占比0.69%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用及时清扫、洒水降尘等措施来减少。运输车辆尾气，应采取加强车辆和机械设备维护保养等防治措施防治施工机械尾气，有效保障施工机械尾气达标排放。运营期产生的玉米烘干产生的废气等经烘干塔格栅无组织排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。饲料线粉碎、混料、制粒、冷却工序废气等合并至排气筒DA005~DA006排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。锅炉燃烧废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的汽车、机械设备的清洗废水经矩形池回收浮油后综合利用，严禁外排。生活污水经排水管网直接排入管网后进入城市污水处理厂达标处理。运营期产生的生活污水、锅炉排污水均通过市政污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的噪声应选购低噪音设备，加强设备安放稳固，与地面保持良好接触，使用减振基座，对高噪声设备采用隔声罩、安装吸声、消声材料等措施来，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾经垃圾箱集中收集后委托环卫部门定期清运处置。运营期产生的废离子交换树脂、废包装袋等一般固体废物经一般固废贮存间暂存后，定期外售物资回收部门综合利用；生活来及由环卫部门定期清运；废机油等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。"]
[3,"沙湾市宁家河渠首除险加固工程","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","本项目为改建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，项目地理坐标：东经 85°35＇15.870＂、北纬43°54＇53.100＂；建设内容：主体工程为泄洪冲砂闸、消能护坡、渠首上下游整治、引水闸等；临时工程包括临时生产区、堆料区、弃渣场等；此外配套相应公用工程及环保工程，项目永久占地1.5384公顷。总投资2490.16万元，环保投资40万元，环保占比1.6%。","严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气。施工期现场设置围栏，减少扬尘扩散，避免大风天气作业，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。使用的机械设备定期维护，使用合格燃油产品。堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率。施工期产生的扬尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为施工废水和生活污水。项目产生的施工废水经沉淀池处理后流入蓄水池重复利用，严禁外排。本工程在项目区红线以外设置环保公厕和50立方米污水罐，生活污水排入污水罐，定期清运至沙湾市污水处理厂，严禁外排。严禁任何施工废水、生活污水以任何形式排入宁家河中。运营期值守人员的生活污水须经防渗玻璃钢化粪池处理后，由吸污车拉运至沙湾市污水处理厂处理，严禁外排。项目在保障正常运营的同时须合理安排下泄水量和泄流时段，兼顾维护流域生态基本用水需求，保障渠首断面以下河道生态流量丰水期不低于多年平均流量的30%，枯水期不低于多年平均流量的10%。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期产生噪声主要为机械噪声和施工车辆交通噪声。施工过程中合理安排施工时间，优化施工方案。采用低噪声机械，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施。定期进行维修保养。施工车辆在途经沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废弃物主要为少量的多余土方、建筑垃圾、清淤产生的污泥以及施工人员的生活垃圾。施工期建筑垃圾须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，对可再利用的施工废料进行回收，剩余无法回收利用的统一清运至沙湾市建筑垃圾填埋场处置。施工人员的生活垃圾，收集后由环卫部门统一清运至沙湾市生活垃圾填埋场填埋处理；清理出来的渠首污泥须用密闭污泥罐收集清运，严禁长期存放。运营期值守人员的生活垃圾集中收集后交环卫部门处理，严禁随意丢弃。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。"]