{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆源景建筑工程有限公司（建筑垃圾处理再利用、废旧沥青路面回收热再生再利用）建设项目环境影响报告表","塔城市阿西尔循环经济基地","新疆源景建筑工程有限公司","新疆德广晟环保科技有限公司","未批先建（新建）项目，位于塔城市阿西尔循环经济基地，东侧为规划路，隔路空地，南侧及西侧为空地，北侧为润昌商贸有限公司水泥制品加工厂。项目规划建设面积总建筑面积39771.97m2，中心地理坐标为中心地理坐标：N46°50′15.750″，E83°10′13.937″。主要建设内容为垃圾处理站、沥青拌合站、砼拌合站、水稳拌合站及堆料区等。配套建设办公楼、值班室及磅房和道路及硬化等公用辅助设施。项目主要经营范围为公路管理与养护、建设工程施工、道路货物运输、路基路面养护作业等。项目总投资5000万元，其中环保投资253.35万元，占总投资的5.07%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的大气污染主要为扬尘和机械尾气。通过在施工场地四周设置高度不低于2.5m的围挡和定期对施工工地及道路进行洒水降尘等措施，降低扬尘污染。粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施。加强对施工现场车辆管理和机械设备的养护，减少机械和车辆尾气排放。运营期废气主要商品混凝土生产线粉尘、水稳生产线粉尘、沥青混合料生产线废气等。商品混凝土生产线粉尘、水稳生产线粉尘均在全封闭车间进行，利用仓顶除尘器和袋式除尘器，同时开启洒水喷淋装置，以减少卸车过程中扬尘的产生量。沥青混合料生产线中燃油烟气和烘干筛分粉尘利用“蜗壳除尘器+布袋除尘器”污染治理设施处理后，氮氧化物、粉（烟）尘、二氧化硫有组织排放浓度和排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）的要求。沥青烟气经过“洗涤塔+活性炭吸附+低温等离子体+UV光解氧化”污染处理工艺处理后，沥青烟、非甲烷总烃和苯并[a]芘排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期废水主要为生活污水，应设置化粪池集中收集，严禁外排。运营期废水主要是生活用水以及生产中的清洗废水。生活污水进入防渗化粪池，定期清掏用作农肥。搅拌设备清洗废水汇集至三级沉淀池沉淀后回用，实现废水循环利用不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。加强施工管理，合理安排施工作业时间，落实施工期间机械噪声和运输车辆噪声污染防治措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关要求。运营期主要是生产设备在运行中的噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生主要的除尘器收集粉尘经布袋除尘器收集的粉尘、废渣、沉淀池沉渣回用于生产过程；油渣、餐厨垃圾分类放置，日产日清，交于有资质的餐厨废弃物收运、处置单位；生活垃圾及废塑料交由环卫部门处理；废金属统一收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售物资回收公司综合利用；危险废物（废导热油、废灯管、废机油、废活性炭）所有产生的危险废物须建立健全明细台账，规范收集和贮存，定期交由有相应资质的危废处理机构回收并安全处置，其收集、贮存、运输须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求执行。"]
[2,"托里县凝灰岩综合开发利用项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县砂石料综合开发区","托里县恒盛公路工程有限公司","新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司","本项目为未批先建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县砂石料综合开发区。项目中心地理坐标：E83°30′59728″，N45°58′59.728″，项目用地面积26666m2。建设内容：主要包括沥青混凝土搅拌站一座、水稳拌合站一座、凝灰岩加工生产线一条，并配套相应附属设施和环保设施，达到年产沥青混凝土10000t/a、水稳料10000t/a、机制砂540000t/a。项目总投资为4500万元，环保投资为99.1万元，占总投资比例2.2%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目为未批先建项目，工程已建设完成，施工废气产生。项目运营期沥青生产线废气主要为骨料上料粉尘，矿粉筒仓呼吸粉尘，骨料干燥废气（燃烧器燃烧废气、骨料烘干废气），导热油炉燃烧废气，沥青烟气（沥青罐呼吸废气、沥青卸料口废气）。骨料仓三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘，上料过程洒水降尘；矿粉筒仓顶部配置除尘器；骨料干燥废气和导热油炉燃烧废气须经袋式除尘器+脱硫装置（双碱法）处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。沥青罐呼吸孔管道收集和卸料口封闭负压收集至电捕集油器+活性炭吸附装置处理后须通过15m高排气筒（DA002）排放。项目水稳料生产线废气主要为砂石料上料粉尘，水泥筒仓呼吸粉尘。砂石料仓三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘，上料过程洒水降尘；筒仓顶部配置袋式除尘器。项目机制砂生产线废气主要为原料和成品装卸堆存粉尘，破碎筛分粉尘，车辆运输扬尘。原料堆场和成品堆场须设置三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘，须洒水降尘。机制砂生产车间三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘，破碎制砂过程中加水抑尘，同时在车间顶部设置喷雾头降尘。须采取厂区道路硬化、定期清扫、喷洒水、运输车辆篷布遮盖、出入车辆冲洗。项目废气排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013），沥青烟、苯并[a]芘，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关标准。\n（二）严格落实废水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水和场地初期雨水。生活污水经自建化粪池处理后，定期委托吸污车运输至托里县污水处理厂进行处理，严禁外排。脱硫废水经再生池和沉淀池处理后，回用于脱硫装置，车辆清洗废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗工序，严禁外排。场地周围设置排水沟用来收集初期雨水，并在排水沟末端设置初期雨水收集池，场地内初期雨水经初期雨水收集池收集处理后，回用于厂区降尘用水，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要来源于搅拌机、破碎机、制砂机和筛分机等。夜间不生产，项目昼间厂界噪声排放须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目运营期固废废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。项目产生固体废物按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用。生活垃圾经袋装收集后清运至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理，严禁随意丢弃。项目产生炉渣、脱硫渣和沉淀池沉渣暂存于一般固废暂存间，交由托里县盛世工贸有限公司制砖资源化利用。除尘器收集的尘灰回用于生产。废润滑油、废导热油、废活性炭、电捕焦油等危险废物暂存于危废暂存间，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理，严禁随意处置。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物临时贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求执行。危险废物的转运须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求执行。"]