{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市聚鑫水泥制品厂彩砖、路沿石生产项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市奎屯河大桥南400m处","乌苏市聚鑫水泥制品厂","长沙成智格环境评估有限公司","该项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市奎屯河大桥南400m处，项目中心坐标E84°46′37.327\"，N44°23′9.503\"，租赁现有空置厂区内生产厂房、库房及办公生活等附属设施设置1条路沿石和彩砖生产线，项目建成后年产路沿石3万块、彩砖10万㎡，项目总投资80.0万元，其中环保投资25.25万元，环保投资占比31.56%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用及时清扫、洒水降尘等措施减少。运营期产生的砂石料卸料及堆放粉尘采用洒水降尘等措施减少；水泥筒仓、搅拌机粉尘经除尘器电磁脉冲震荡后回落入筒仓，处理后的废气由筒仓顶部呼吸口排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013））表1限值标准；粉尘无组织排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 无组织颗粒物排放限值标准；食堂油烟通过油烟净化设备处理后由屋顶排气筒排放，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的生活污水依靠厂区现有厕所，严禁外排；运营期生产废水经沉淀池处理后回用于生产，严禁外排；生活污水经化粪池集中收集后拉运至乌苏市污水处理厂达标处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4的三级标准。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期产生的设备碰撞产生的噪声通过厂房隔声等方式减少；运营期产生的噪声应选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音，定期维护、保养机械设备等措施减少，须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的设备包装废弃物等经集中收集后出售给废品回收站回收。生活垃圾定点收集后，清运至市政环卫部门指定点集中处置。运营期产生的沉淀池泥沙等固体废物经沉淀池沉淀后回用于生产。生活垃圾集中收集后交由市环卫部门统一清运；废机油等危险废物经分类收集后在厂区危废贮存点暂存，并定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[2,"乌苏市起越塑料制品厂滴灌带生产项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市奎河区东工业园区南京路西侧","乌苏市起越塑料制品厂","长沙成智格环境评估有限公司","该项目属于新建项目，新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市奎河区东工业园区南京路西侧，项目地理中心坐标东经：84°45′17.040″，北纬：44°26′25.100″。本项目租赁新疆源丰绿色农业科技有限公司1座现有生产车间，安装4条贴片式毛管生产线，2条水带生产线。项目年产500t贴片毛管。本项目总投资500万元，其中环保投资34万元，环保投资占比6.8%。","（一）严格落实大气环境污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式减少；运营期加热熔融挤出工序产生的挥发性有机物经集气罩+两级活性炭吸附设施处理达标后由15m高排气筒（DA001）排放，有组织排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表5非甲烷总烃特别排放限值标准，无组织排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。\n（二）严格落实水环境污染防治措施。施工期产生的生活污水依靠厂区现有厕所，严禁外排；运营期产生的废水经园区污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声环境污染防治措施。施工期产生的设备碰撞产生的噪声通过厂房隔声等方式减少；运营期产生的噪声应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的设备包装废弃物等经集中收集后出售给废品回收站回收。生活垃圾定点收集后，清运至市政环卫部门指定点集中处置；运营期产生的一般固体废物经车间临时堆存后外售物资回收公司回收利用，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油、活性炭等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经封闭式垃圾桶分类集中定点收集至厂区内封闭式垃圾箱，定期由市政环卫部门清运填埋处置。"]
[3,"新疆祺力材料有限公司新建沥青拌合站项目","乌苏市东工业园区黄河路与抚顺路交界处","新疆祺力材料有限公司","湖南常顺格利环境评估有限公司","该项目属于新建项目，乌苏市东工业园区黄河路与抚顺路交界处，项目区东侧与南侧均为空地，西侧为华电新疆乌苏能源有限公司，北侧为青松建材水泥厂，项目中心地理坐标为：E84°45′58.224″，N44°26′19.728″。项目新建LB4000型沥青混凝土生产线1条、SW水泥稳定无机结合料生产线1条及原料仓库、办公及附属用房等，本项目建成后沥青混凝土生产线年产15万吨沥青混凝土、水泥稳定土生产线可实现年产20万吨水泥稳定土等。本项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，环保投资占比5%。","（一）严格落实大气环境污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式减少；运营期产生的仓顶呼吸颗粒物经仓顶自带除尘器集中收集后返回筒仓回用，严禁外排。混合搅拌粉尘采用密闭设备中进行、搅拌设备四周彩钢板封闭等措施控制。卸料、运输、搅拌工序无组织粉尘须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。骨料仓进料、骨料烘干、筛分废气采用“旋风除尘器+布袋除尘器”设施处理达标后由15m高排气筒（DA001）排放。沥青混凝土搅拌、沥青储罐呼吸废气采用引风机负压引至干燥滚筒燃烧器中燃烧处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2标准。《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。食堂油烟通过油烟净化设备处理后由屋顶排气筒排放，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准。\n（二）严格落实水环境污染防治措施。施工期产生的生产含油废水经矩形池隔油处理后回用于施工机械冲洗。生活污水通过园区排水管网排入市政生活污水处理厂达标处理。运营期产生的生活污水经厂房下水管网排入园区园区污水管网汇集至乌苏市污水处理厂进行达标处置。机械、车辆冲洗废水经排水沟收集引入沉淀池进行隔油、沉淀处理后回用于厂区抑尘及车辆清洗用水。\n    （三）严格落实噪声环境污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的噪声应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；运营期产生的石料应送回石料堆场暂存，交由骨料供应商进行回收利用。滴漏沥青、拌合残渣等指定专人在沥青滴漏处和拌合残渣泄漏处用专用的容器接装，且将其回收利用。沉淀池沉渣自然干化后定期清运至就近垃圾填埋场填埋处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾经分类收集、暂存在垃圾桶内，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）填埋废物的入场要求后，送乌苏市生活垃圾填埋场进行卫生填埋（单独分区填埋）。"]