{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"额敏县铺路石混凝土公司商混站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县","额敏县铺路石混凝土有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县，中心地理坐标为东经83°39'20.486\"，北纬46°33'55.213\"。项目为新建，占地面积20000平方米，安装混凝土拌合生产线一条，生产规模为5万m3/a（C20混凝土1.5万m3/a，C25混凝土1.5万m3/a，C30混凝土2万m3/a），办公室、宿舍、实验室、门卫室及配套相关附属设施。项目总投资1500万元，其中环保投资94.5万元，占总投资的6.3%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期采取设置围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易扬尘材料采取密闭贮存措施。运营期无组织废气主要为小石子、砂子产生的装卸、堆存、上料、输送粉尘，水泥、粉煤灰产生的储存、上料粉尘，混凝土拌合产生的废气。砂子原料库采取封闭结构+喷洒水方案抑尘，小石子堆场采取半封闭结构+喷洒水+覆盖方案抑尘，水泥、粉煤灰采取储存在全封闭筒仓内，筒仓安装有料位控制器，呼吸口自带布袋除尘器方案抑尘；此外采取合理装卸，降低装卸高度并设挡板，减少转运环节，原料库、堆场、道路内外硬化等措施确保厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，生活污水由市政管网排放至额敏县污水处理厂处理。运营期项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水由市政管网排放至额敏县污水处理厂处理。生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减振措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期建筑垃圾优先回收，不能回收的由施工方统一清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾由施工单位清理后运至当地垃圾填埋场处理。运营期产生的沉淀池沉渣、收尘灰回用于生产；废弃混凝土以及剩余混凝土经砂石分离机分离后全部回用生产系统；生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门处理；废机油及废机油桶暂存于危险废物贮存点贮存，定期交由有资质的单位进行规范化处置。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。"]
[2,"塔城地区额敏县新建蓄水调节池建设项目","塔城地区额敏县玉什喀拉苏镇玉什喀拉苏一村","额敏县住房和城乡建设局","新疆煤炭设计研究院有限责任公司","本项目为新建项目，位于塔城地区额敏县玉什喀拉苏镇玉什喀拉苏一村，地理坐标为东经：84度1分28.092秒，北纬：46度42分7.870秒。项目主要建设中水调蓄水池1座，库容4万m³，同时配套建设连接污水厂至中水调蓄水池输水管线70m、阀门井、排气井等。项目区北侧为农田，西侧为空地，东南侧为Y164线公路，东侧为林地。项目区蓄水池占地面积23801m²，配套管网临时占地面积1020m²。项目总投资1250万元，其中环保投资1250万元，占总投资的100%。","（一）加强生态保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施。严格落实植物植被的保护措施、动物保护措施、水土保护措施，规范划定施工作业范围，减少占地面积，保护地表原有植被；避免在多风时节及大风天气下开挖，强化土石方、弃渣管理，严禁随意乱挖乱弃，严格落实水土流失防治措施；制定并严格落实项目区生态环境保护和恢复治理方案，施工结束后及时进行迹地修复及生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和机械燃油废气及少量焊接废气。施工期要做到文明施工，禁止在起风环境下作业，施工场地周围须设置围档，定期对路面和施工场区进行洒水，减少起尘量，限制运输车的车速。减少焊接热熔时间，降低非甲烷总烃的排放。施工期大气污染排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放监控浓度限值要求。\n（三）严格落实废水污染防治措施。施工期产生的废水包括车辆冲洗废水和试压废水。施工废水经沉淀池沉淀处理处理后用于洒水降尘，不外排；试压废水沉淀后用于项目区周边绿化用水。施工人员生活污水依托现有居民生活污水处理设施处理，不外排。项目中水调蓄水池及水泵房须进行防渗处理，确保中水不会渗漏污染地下水。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期产生的施工噪声通过选用低噪声机械设备，避免同时使用多个大噪声设备，合理安排施工作业时间等措施，场界噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废弃物主要为工程施工产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。场地、建构物施工“挖填平衡”后产生的多余土方用于调蓄中水池坝体背坡附近场地平整，撒播短根草籽进行生态恢复，降低对外环境的影响。建筑垃圾分类收集，外售综合利用。生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一处置。项目运营期调蓄中水池产生的污泥须定期清理，清理后的污泥经脱水后满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求后与额敏县玉什喀拉苏镇污水处理站污泥一并运至额敏县污水厂进行堆肥处理。"]
[3,"新疆天赐圣泉旅游发展有限公司入河排污口设置论证报告","新疆沙湾市西戈壁镇S101省道（国防公路）以南以东、温泉路以西地块，及温泉路深入旅游区沿金沟河两侧高山峡谷地块","新疆天赐圣泉旅游发展有限公司","新疆盛源祥和环保工程有限公司","新疆天赐圣泉旅游发展有限公司入河排污口为改建排污口，位于新疆沙湾市西戈壁镇S101省道（国防公路）以南以东、温泉路以西地块，及温泉路深入旅游区沿金沟河两侧高山峡谷地块，中心坐标为东经85°23′57″，北纬43°53′24″。污水类型：温泉泡池排水，入河方式：明渠，管道。排入水体名称：红旗渠、金沟河，排水情况：此入河排污口为温泉泡池排污口，新疆天赐圣泉旅游发展有限公司温泉泡池产生的排水与洗浴废水分开处理排放。温泉泡池排水最大排放量为1000m3/d，排水不含洗涤剂、沐浴液等添加剂，主要污染物为总氮、溶解氧、五日生化需氧量、总磷和氨氮。温泉泡池排水经专用管道进入过滤罐过滤，在通过紫外线照射处理，水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值后由排水管道排入红旗渠，经三级和四级发电站引水发电后，一部分用于农业灌溉，一部分排入金沟河Ⅲ类水体。","本项目温泉泡池定期排水，温泉泡池排水由专用管道进入过滤罐（容积为4m3）过滤，在通过紫外线照射处理后由排水管道排入红旗渠，现有温泉泡池排水实际排放量为300m3/d。根据建设单位提供资料，温泉泡池排水旺季最大排放量为1000m3/d，淡季最大排放量为300m3/d。处理措施：温泉泡池排水经过滤+紫外线照射处理后，水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值后，经排水管道排入红旗渠，最后进入金沟河Ⅲ类水体。"]
[4,"春光油田偏远井就地分水回注项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市境内","中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂","新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司","本项目为改建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市境内，项目地理坐标为：春22井场：东经84°20′39.56″，北纬44°51′52.56″；春27井场：东经84°17′46.83″，北纬44°50′18.67″；春33井场：东经84°17′47.02″，北纬44°49′50.80″；春63井场：东经84°21′10.76″，北纬44°49′52.77″。工程主要建设内容：改造现有的6座高架罐（春22、春27、春33井场各2座），改造春63井场现有2座50立方米沉降罐。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程组成。项目总投资169万元，其中环保投资18万元，占总投资的10.65%。","(一)严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。施工场地设置临时沉砂池，废水经过临时沉砂池处理后全部回用，严禁外排；沉降罐以及回注水系统须在已硬化场地内进行，防止施工废水对地下水环境造成污染，严禁施工废水外排；生活污水集中收集采用化粪池处理后全部用作场地洒水降尘，严禁外排。\n(二)严格落实大气污染防治措施。本项目施工期间产生的大气污染物主要包括施工扬尘、施工机械尾气和运输扬尘。施工期运输车辆控制速度，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，避免大风天气作业，防止扬尘污染。使用符合标准的柴油，加强机械、车辆的维护;施工现场设置围挡，及时洒水降尘。项目大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准。\n(三)严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工过程中产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行分类处理处置，严禁随意丢弃。本项目产生的生活垃圾分类收集，暂存于站内生活垃圾桶内，委托环卫部门统一清运处理处置，做到日产日清。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物临时贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求执行。危险废物的转运须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求执行。运营期产生的含油污泥委托新疆锦恒利废矿物油处置有限公司进行不落地作业回收处理。落地原油做到100%回收，。\n(四)严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期噪声主要来自施工机械手脚架搭建和运输车辆噪声。施工工程选用低噪声施工设备；定期对施工机械设备进行维修和养护；加强现场运输车辆出入管理，进入现场禁止鸣笛。合理安排施工进度，尽量缩短施工工期。施工厂界噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求。"]