{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新华发电塔城地区沙湾市70万千瓦     \n光伏项目220千伏送出工程（沙湾段）","位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市境内","新华（沙湾）电力开发有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市境内，地理坐标：线路起点：东经85°09′20.075″，北纬44°12′41.111″，线路终点：东经85°07′57.692″，北纬44°20′16.291″。建设内容：主体工程为16.6公里输电线路，配套沿线道路等辅助工程以及相应环保工程。项目总投资3191万元，其中环保投资为32万元，占总投资的1.003%。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治措施，采取场地四周设置围挡、抑尘网，露天物料苫盖，过往车辆洒水，道路硬化，运输物料遮盖等措施。合理安排施工时间及工序，土方开挖须避开大风天气，并及时进行土方回填，弃土及时处置。临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。合理安排土石方临时堆放场地，堆场进行遮盖、四周进行围挡、定期洒水。  \n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生废水主要为施工废水。施工废水回用于洒水降尘，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备，施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的限值。运营期线路选用的导线质量须符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的可听噪声水平。\n（四）落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行分类处理处置，严禁随意丢弃。 施工弃土用于塔基护坡；施工结束须将混凝土余料和残渣及时清除；施工区设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后统一运至生活垃圾转运站，包装袋由施工单位统一回收，综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时送往当地建筑垃圾填埋场处理。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。\n（五）落实电磁环境污染防治措施。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育；加强员工电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。"]
[2,"沙湾市福升工贸有限责任公司50万吨煤炭储运及60万吨水洗煤煤制品\n项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙温公路西侧","沙湾市福升工贸有限责任公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙温公路西侧，防护林南（金沟河工业园区水泥厂斜对面100米处）。项目中心地理坐标：东经85°37'46.552\"，北纬44°16'58.276\"，项目用地面积77141m2。建设内容：建设密闭式煤棚25000m2、宿舍2500m2；购置水洗设备、配煤设备，建设煤制品生产线等，主体工程为新建水洗车间、煤制品车间；储运工程包括煤棚、输送皮带、运输道路等；此外配套相应辅助工程、公用工程以及环保工程。项目总投资为5377万元，环保投资为254万元，占总投资比例4.72%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期现场设置围挡；主要道路、材料堆放场地、露天加工场地须根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方须采取密目网进行覆盖。运输车辆合理规划路线、物料不得散落、飞扬和遗漏。施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料须采取封闭、半封闭和覆盖措施。（二）严格落实废水污染防治措施。施工期产生废水主要为施工废水和生活污水。施工废水经沉淀池处理后循环使用和洒水降尘，严禁外排。施工人员产生的生活污水经市政管网排入沙湾工业园金沟河区污水处理厂，严禁外排。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期产生噪声主要有现场各类机械设备噪声以及运输车辆的交通噪声。机械设备须定期维修养护。合理安排施工时间，制定科学的施工计划，尽量缩短施工周期。严格操作规程，加强施工机械管理，规范进出工地的车辆，严格控制施工车辆运输路线，控制车速。（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生固体废物主要为弃土、建筑垃圾、生活垃圾。产生固体废物须按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行分类处理处置，严禁随意丢弃。不可回用部分运往市政部门指定堆放点，严禁随意丢弃。项目产生的建筑垃圾，能外售部分尽可能外售，不可外售部分运往建筑垃圾填埋场填埋。施工人员产生的生活垃圾在厂区内设垃圾箱，及时收集清理至垃圾转运站，由园区环卫部门统一进行处置。"]
[3,"塔城地区托里县医疗废物收转运能力建设项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县哈萨克医医院北侧","托里县卫生健康委员会","长沙慕川环保有限公司","本项目为新建项目，已于2021年10月建设完毕，位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县哈萨克医医院北侧，项目区东侧和南侧为托里县哈萨克医医院，北侧和西侧为空地。项目区地理位置坐标：东经 83°36′38.894″，北纬 45°57′47.797″，主要建设内容：项目为医疗废物的收集贮存，占地面积为240m2，主体工程为新建危废库房，此外配套相应的储运工程、公用工程、环保工程及风险防范措施。项目总投资115万元，其中环保投资30万元，占总投资的26.1%。","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期暂存间医疗废物定期交有处理资质的单位拉运。\n（二）严格落实水污染防治措施。暂存间地面做好防渗、防腐措施，存放区域修建围堰；泄露品须全部收集作为危废交由有资质的单位进行处置，严禁随意处置。\n（三）严格落实噪声防治措施。运营期选用低噪声设备；\n设备采取降噪措施。运输车辆规范管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。\n（四）严格落实固体废物处置措施。运营期暂存的危险废物，医疗废物定期交由有处理资质单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、运输须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求。生活垃圾统一收集再由环卫部门拉运至垃圾填埋场处理。"]
[4,"新疆骏德通物流有限责任公司乌苏市南区建筑用砂矿区配套服务项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","新疆骏德通物流有限责任公司","新疆朗新天环保科技有限公司","该项目拟建于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，中心地理坐标为东经84°41'22.709\"，北纬44°20'31.660\"。该项目为新建项目，项目建设内容：矿区范围面积为12万m2，采用露天开采方式，生产规模20万m3/年，矿体平均开采深度为10m，矿体地表标高为+737m标高至+716.5m标高，总体呈南高北底之势，采矿权期限为5.34年。项目总投资1289万元，其中环保投资81万元，环保投资占总投资比例6.28%。","（一）落实大气污染防治措施。运营期挖掘和装车过程产生的粉尘需采用雾炮对作业面矿堆进行洒水降尘;筛分粉尘：筛分设备须布置在密闭车间，同时对筛分设备进行密闭收尘并安装布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放;进料粉尘：生产设备须设置于封闭的生产车间内，同时封闭输送皮带颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源颗粒物有组织排放限值（粉尘排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h），无组织粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限制要求。\n（二）落实噪声污染防治措施。运营期采用低噪声设备，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区限值要求。\n（三）落实水污染防治措施。运营期无生产废水外排，生活污水排入防渗化粪池，生活污水排放浓度须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，定期拉运至乌苏市污水处理厂处理，。\n（四）做好固体废物处置工作。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物收集、综合利用及处置措施。运营期产生废石渣、布袋除尘器收集的粉尘全部用于矿区回填，生活垃圾设置垃圾桶，定期清理运往乌苏市生活垃圾填埋场处置，项目产生废机油由专用容器收集后暂存在危险废物暂存间内，交由有资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求，危险废物收集处置相关资料存档备查。"]