{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆拓森能源有限公司石西2号矿区石油天然气开采支撑剂技改项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","新疆拓森能源有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","该项目拟建于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，中心地理坐标为东经86°51′32.201″，北纬45°28′6.981″。该项目为扩建项目，项目建设内容：依托企业已建厂房、综合用房、原料堆场等主体工程，在现有厂房扩建1条压裂用支撑剂石英砂洗选生产线，依托现有的公用工程和辅助工程，配套建设环保工程。项目总投资300万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资比例6%。","（一）严格落实大气污染防治措施。厂区进出物料均采取密闭运输车辆输送；烘干窑炉废气采取低氮燃烧和两级布袋除尘器处理，最终经15m高排气筒排放；筛分设备设置在密闭车间内，同时对筛分设备进行密闭收尘并安装布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化措施处理，最终高空排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期生活污水依托企业已建地埋式污水处理装置处理，经处理达标后用于厂区绿化，严禁外排。洗砂废水依托企业已建洗砂池，洗砂废水循环使用不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期产生噪声主要有现场各类机械设备噪声以及运输车辆的交通噪声。机械设备须定期维修养护，严格操作规程，加强机械管理。规范进出工地的车辆，严格控制车辆运输路线，控制车速。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。产生固体废物须按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行分类处理处置，严禁随意丢弃。不可回用部分运往市政部门指定堆放点，严禁随意丢弃。施工人员产生的生活垃圾在厂区内设垃圾箱，及时收集清理至垃圾填埋场进行处置。运营期产生的沉淀池底泥、不合格品和布袋除尘灰，回填开采区；生活垃圾集中收集后，拉运至垃圾填埋场填埋处置；机械维修产生的废机油，暂存于企业新建危险废物暂存间，委托有资质单位收运处置。"]