{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市甘家湖牧场兆元砂石料场制砂生产线建设项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市甘家湖牧场包谷图电站乌苏市甘家湖牧场兆元砂石料场厂区内","乌苏市甘家湖牧场兆元砂石料场","新疆亿仟绿能环保科技有限公司","本项目属于扩建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市甘家湖牧场包谷图电站乌苏市甘家湖牧场兆元砂石料场厂区内，项目中心地理坐标：东经 84 °35′54.485 ″，北纬 45 °11 ′52.304 ″。本项目用地2亩（1333.4m2），项目区占地为工矿建设用地，包括砂石成品堆场面积1000m2；循环水池1座（200m3），生产线占地150m2。项目新建一条制砂生产线，年产6万m3粒径小于0.8cm的砂石。本项目总投资100万元，其中环保投资9.9万元，环保投资占比9.9%。","（一） 严格落实大气环境污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。运营期车辆运输产生的扬尘通过采用经常清扫、洒水抑尘方式控制。物料装卸、堆放、破碎筛分产生的扬尘通过设置喷雾降尘、防风网、围挡等方式控制，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。\n   （二）严格落实水环境污染防治措施。本项目产生的生活污水应依托厂区内原有设施排入项目区已建化粪池处理，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准。运营期产生的设备噪声采取隔声、减震、吸声、加强设备维修、保养等措施减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348 -2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。"]
[2,"乌苏市蓉新建材有限责任公司年产6万吨破碎砂再利用项目","位于乌苏市乌苏工业园区（东区）中铁装配新疆建设发展有限公司厂区内","乌苏市蓉新建材有限责任公司","佛山市祥创康环保科技有限公司","该项目属于新建项目，位于乌苏市乌苏工业园区（东区）中铁装配新疆建设发展有限公司厂区内，项目东侧为奔成植保机械有限责任公司、南侧为园区道路、西侧为辽宁援建厂房未使用、北侧为空地，地理坐标东经84°45′48.356″，北纬44°25′29.768″。本项目占地面积20000m2，总建筑占地面积2168m2，规模为年产6万吨水洗砂、20万块水泥砖。项目总投资为860万元，其中环保投资为30万元，环保投资占比3.5%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。运营期水洗砂生产产生的有组织粉尘应通过“集气罩（设有软帘）+布袋除尘”装置处理后经15m高排气筒DA001高空排放。水泥砖生产产生的有组织粉尘应通过“集气罩（设有软帘）+布袋除尘”装置处理后经15m高排气筒DA002高空排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准。水洗砂上料、破碎、筛分工序未被收集的粉尘废气采用防尘网遮盖，堆场内安装喷雾洒水装置，定期对原料堆场进行喷雾洒水抑尘。筒仓粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理后，在筒仓顶部无组织排放，浓度均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m³的要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水应集中收集后排入临时废水沉淀池沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排。生活污水委托乌苏市顺达通环保工程服务部定期清运，严禁外排。运营期洗车用水、洗砂用水经沉淀池处理后循环使用，严禁外排；\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的设备噪声应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的除尘灰等一般固废定期清理后全部回用于彩水泥砖生产工序。沉淀池底泥经压滤机处理后外售至建材加工企业。生活垃圾委托环卫部门定时清运。废润滑油等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存于危废暂存间，并委托有资质单位定期处置。含油废抹布等一般固废与生活垃圾一并收集后运送至垃圾处理场填埋处理。"]
[3,"乌苏市胜锋商贸有限公司气瓶检测建设项目","位于疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区街道工业区社区沈阳路018号","乌苏市胜锋商贸有限公司","长沙元青生态环境工程有限公司","该项目属于新建项目，位于疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区街道工业区社区沈阳路018号，项目中心地理坐标东经：84°43′52.319″，北纬：44°26′52.121″。本项目租赁现有厂房安装一条CNG气瓶、液化石油气瓶、工业气瓶、安全阀检验生产线各1条。项目总投资500万元，其中环保投资44万元，环保投资占比8.8%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用硬化道路、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期产生的焚烧炉燃烧废气通过高排气筒（DA001）有组织排放。除锈、喷塑产生的颗粒物通过“集气管道+布袋除尘器”处理后通过高排气筒（DA002）有组织排放。喷塑固化产生的颗粒物通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后，通过高排气筒（DA003）有组织排放，均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。未被收集的非甲烷总烃以无组织逸散，须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中厂区内无组织排放限值。本项目申请VOCs（0.314kg/a）总量指标从\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的生活污水依托厂区现有厕所，严禁外排。运营期产生的生产用水循环利用，严禁外排。生活污水通过园区污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过厂房隔声、距衰减等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的设备噪声应通过优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的设备包装废弃物等应集中收集后出售给废品回收站。生活垃圾应定点收集后，清运至市政环卫部门指定点集中处置。运营期产生的生活垃圾应经封闭式垃圾桶收集后定期交由市政环卫部门清运填埋处置；不合格品等一般固体废物定期外售或按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求填埋处置；废机油、废活性炭、废催化剂等危险废物按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存危险废物暂存间，并定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。"]
[4,"新疆塔城地区和丰县和什托洛盖红山煤矿燃煤热水锅炉项目","位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇红山煤矿工业场地用地内","徐矿集团新疆红山能源有限公司","新疆恒升融裕环保科技有限公司","该项目属于新建（重大变更）项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇红山煤矿工业场地用地内，项目地理坐标东经86°2′56.381″，北纬46°30′10.295″。本项目将原有环评批复建设的燃煤蒸汽锅炉优化为燃煤热水锅炉，新建2台29MW（40t）燃煤热水锅炉（DHL29-1.6-AⅡ），锅炉主体工程及锅炉房配套设施均已建设完成，现拟新建工程内容为新建封闭式输煤廊道。本项目总投资2548万元，其中环保投资640万元，环保投资占比25.12%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目锅炉排气筒产生的二氧化硫应通过“低硫煤+双碱法脱硫”措施处理，氮氧化物应通过“SNCR法脱硝”处理，汞及其化合物应通过“SNCR（尿素）+多管除尘器+布袋除尘+双碱法协同控制”措施处理，氨应采取合理选择温度窗口和喷射点，应优选尿素-SNCR系统的喷射策略，停留足够长时间等措施处理后均有组织排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271 -2014)表2中大气污染物排放浓度限值规定和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关规定。厂界产生的颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的锅炉排污水、软化水装置再生废水、软化水装置反冲洗废水应排入工业场地污水处理站达标处理后全部回用于洗煤补水、黄泥灌浆用水、道路洒水、绿化用水，严禁外排；脱硫废水须经三级沉淀池沉淀后排入工业场地污水处理站达标处理后全部回用于洗煤补水、黄泥灌浆用水、道路洒水、绿化用水，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声应通过优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348- 2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运；软化水制备系统产生的废离子交换树脂由厂家回收处理；废机油等危险废物按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 -2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存危险废物暂存库，并定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。"]
[5,"哈浅216-平1探井建设项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇政府东南方向约3 1.6Km","哈浅216-平1探井建设项目环","森诺科技有限公司","该项目属于新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇政府东南方向约3 1.6Km，项目中心坐标E 85°57′55.493″，N 46°11′12. 359″。本项目新钻哈浅216-平1探井，设计1061.4m；井型为水平井，采用三开井身结构，采用水基钻井液。本项目总投资1169万元，其中环保投资103万元，环保投资占比8.81%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用设置围挡、定期洒水、清洗、覆盖、铺装等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的试油废水应定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统达标处理，须满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关指标后回注地层，严禁外排。生活污水经收集池收集暂存后定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地达标处置。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。施工期产生的钻井固废经检测后达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）相关标准限值的回用于铺设服务油田生产的各种内部道路、铺垫井场等，未达标的产物应进入处置系统再次进行处理，严禁随意排放。经“泥浆不落地”系统分离后的固相集中拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理。生活垃圾应经生活垃圾收集箱统一收集后定期拉运至指定的生活垃圾填埋场填埋处理。废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布等危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好相关措施后交由有资质的单位处置。"]
[6,"沙湾市鑫大科技有限公司30万平方免拆模板建设项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河综合工业园区以西6公里处沙湾市鑫大科技有限公司厂区内","沙湾市鑫大科技有限公司","昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务有限公司","本项目为扩建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河综合工业园区以西6公里处沙湾市鑫大科技有限公司厂区内，项目区东侧为废品收购站，南侧为新疆佳林木业有限责任公司，西侧为闲置工业用地，北侧为新疆鑫珑塑业有限公司，中心地理坐标为：东经85°37'53.775\"，北纬44°17'20.700\"，建设内容：本项目在沙湾市鑫大科技有限公司厂区内预留空地处建设年产30万平方米免拆模板生产线1条，生产车间占地面积为1300m2，购置保温一体化生产线设备1台，同时扩建相应储运工程、环保工程等。项目总投资60万元，其中环保投资8万元，占总投资的13.3%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生废气主要为施工扬尘和燃油废气。施工期现场设置围挡，易起尘物料进行遮盖并洒水降尘；运输道路采取硬化并定期洒水降尘；施工区设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀池；施工结束须及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时须采用密闭方式清运。运营期产生的废气主要为搅拌废气、切割废气、筒仓呼吸废气等。本项目产生的颗粒物采用集气罩收集经布袋除尘设备处理后经1根15m高排气筒（DA001）排出，产生切割粉尘采用集气罩+袋式除尘器进行收集，经袋式除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）排放，袋式除尘器收集到的粉尘经收集后回用至搅拌筒仓。排气筒（DA001）排出废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准限值（20mg/m3）。筒仓粉尘须经滤筒处理后排放，厂区道路须进行洒水降尘，厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的相关标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生废水主要为施工废水和生活污水。施工期设置临时沉淀池，施工机械清洗废水、泥浆水、场区清洁用水等施工废水须经临时沉淀池沉降处理后循环使用或用于工地洒水降尘，严禁外排。施工人员产生的生活污水排入市政管网，严禁外排。本项目运营期间不产生生产废水，主要废水为生活污水。生活污水排入市政污水管网，最终排入沙湾工业园金沟河区污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备并采取减振措施；合理布局施工设备，合理安排施工时间，强噪声作业须在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工；施工机械设备须定期维护保养，运输车辆禁止鸣笛。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对项目施工区域的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查。本项目运营期主要噪声源来自各类机械设备噪声。运营期加强设备检修维护，高噪声设备须加装减振、降噪的防护措施；运营期厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期产生固体废物主要为施工建渣和生活垃圾。施工期建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的定时清运到指定建筑垃圾处置场所进行处置，严禁随意丢弃。施工期产生的生活垃圾经袋装收集后，统一交给环卫部门处理，严禁随意丢弃。本项目运营期产生固体废物为生活垃圾、一般工业废物、危险废物。本项目切割产生的边角料收集外售，除尘器收集的尘灰进行回用，生活垃圾集中收集后定期交环卫部门清运。产生废机油等危险废物收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。运营期一般工业固体废物处理处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物的贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。"]
[7,"新疆中化鑫润能源有限公司沙湾能源综合服务区建设项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市哈拉干德片区以西500米处","新疆中化鑫润能源有限公司","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市哈拉干德片区以西500米处，项目区东侧为北海路，南侧为空地，西侧为空地，北侧为空地。中心地理坐标为：E85°08′51.813″，N44°19′35.208″。项目主要建设储罐区、加油、加气、加甲醇区、充换电装置区及站房等及其他配套设施。具体建设内容：新建加油、加甲醇、LNG加气、CNG加气及充电站合建站一座，建设二层站房一座，建筑面积395m2；三层管理用房一座，建筑面积3840m2；油气罩棚一座，建筑面积1075m2；设备用棚一座，建筑面积60m2；门卫室一间24m2，一层附属用房一座，建筑面积304m2；进站高压燃气管道1600m。购置天然气压缩机2台、干燥器1台、缓冲罐1台、废气回收罐1台、12m3CNG储气瓶组1台、自控系统1套、CNG双枪加气机6台、CNG加气枪12只，60m3的LNG储罐1个、LNG潜液泵橇1台、LNG加气机2台，LNG加气枪2只；30m3SF双层埋地汽油罐2个、50m3SF双层埋地柴油罐2个、30m3SF双层埋地甲醇罐1个。四枪双油品潜油泵加油机4台、安装重卡换电装置一套、双枪直流充电桩4台。建设站内供排水系统、地面硬化、环保卫生间、消防、供暖等配套附属设施。本项目总占地面积16185m2，总建筑面积5698m2。项目总投资3903.44万元，其中环保投资112万元，占总投资的2.86%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生废气主要为施工扬尘和燃油废气。施工期现场设置围挡，易起尘物料进行遮盖并洒水降尘；运输道路采取硬化并定期洒水降尘；施工区设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀池；大风天气禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业；工程结束须平整施工土地，并清除积土、堆物；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时须采用密闭方式清运。(二)严格落实水污染防治措施。施工期产生废水主要为混凝土养护废水，车辆设备、场地清洗废水以及生活污水。施工期生活污水经园区排污管网排入沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水资源化循环利用工程处理，严禁外排。施工区设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，严禁外排。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备并采取减振措施；合理布局施工设备，合理安排施工时间，强噪声作业须在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工；施工机械设备须定期维护保养，运输车辆禁止鸣笛。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对项目施工区域的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查。本项目运营期主要噪声源来自各类机械设备噪声。（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期产生固体废物主要为施工建渣和生活垃圾。施工期建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁随意丢弃。车辆运输散装物料和废弃物时必须覆盖，不得沿途漏撒；"]
[8,"中广核新能源托里有限公司供水井项目","位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿克别里斗乡","中广核新能源托里有限公司","长沙元青生态环境工程有限公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿克别里斗乡，井口地理坐标：东经83°36'40.716\"，北纬46°10'25.057\"。项目建设内容：新建供水井1眼，供水范围为中广核新能源托里有限公司职工生活用水，供水规模为10m3/d，取水目标含水层为承压含水层。主体工程为机井：井房占地面积15m2，井深为240m，井径360mm，总供水量10m3/d（3650m3/a），设置潜水泵1台。项目总投资50万元，其中环保投资4万元，占总投资的8%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期产生废气主要为运输车辆、施工机械排放的少量尾气及施工扬尘。施工期，须采取洒水降尘；易产生扬尘的建筑材料密闭存储、设置围挡以及采用防尘布苫盖。车辆限速行驶，减少运输扬尘。加强施工现场车辆管理和机械设备的养护，减少机械和车辆尾气排放。运营期不产生废气。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工人员产生的生活污水，依托当地乡镇的排水系统，严禁外排。施工区域设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后用于施工现场洒水降尘，严禁外排；工程完工后，须对周边进行绿化、恢复。沉淀泥浆存在收集池内，工程完工后对收集池进行填平压实处理；钻井液须采用无毒无害的水基钻井液；钻探过程防渗泥浆池底部设置防渗层（防渗泥浆池采取土工膜进行防渗，容积约50m3），泥浆干化后清运至托里县指定的建筑垃圾堆放场。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工期合理安排施工时间，缩短施工工期。选用噪声低、振动小的设备，严禁长时间使用高噪声设备，施工机械设备须安放稳固，并与地面保持良好接触，使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶，文明驾驶。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。运营期噪声主要来自水泵，采取基础减振等降噪措施，项目周界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、弃土渣、废弃泥浆和钻井岩屑。\n施工人员产生的生活垃圾须集中收集，定期交由当地环卫部门处理，严禁随意丢弃。钻井工程产生的挖土方量和回填方量在场内周转，就地回填，压实和平整。施工过程中泥浆重复利用，根据施工过程随用随配，剩余泥浆少量（含部分岩屑），施工结束后集中回收，拉运至托里县建筑垃圾填埋场。施工结束须将工地的剩余材料、设备处理干净，不得占用道路堆放。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物临时贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求执行。危险废物的转运须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求执行。"]