{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"排616-平3、排616 -平4二口探井项目 ","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市境内，距乌苏市城区北侧80千米","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司","本项目属于新建项目，项目总投资600万元，其中环保投资115万元。本项目不涉及永久占地，仅为临时占地，占地面积21999。本次部署评价井2口，分别为排616-平3井、排616-平4井。主要建设内容为：钻前工程、钻井工程、试油工程，并配套设置材料堆存区等辅助设施，供水、供电等公用设施等。","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和植被恢复，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，施工期井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期伴生气排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）水污染防治措施。试油废水排入井场油罐车中，定期拉运至春风油田春风联合站处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准要求后回注，不得外排。钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染。生活营地设置防渗收集池，生活污水经收集后定期拉运至胡杨河市污水处理厂。\n（四）噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后定期拉运至128团生活垃圾填埋场进行填埋处理。本项目采用非磺化水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经固液分离装置初步分离，分离出的液相回用于钻井液配置，在完井后可循环使用的泥浆由钻井液公司回收于钻井液储罐中用于下个井场，不可分离的废弃泥浆进入岩屑收集罐与钻井岩屑一起交由山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司处理。钻井岩屑进入泥浆不落地系统，由山东奥友环保工程有限责任公司第三方公司的泥浆不落地系统进行固液分离，分离后的固相经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中要求进行综合利用。施工期产生的废润滑油、废润滑油桶、废防渗材料、落地废油、废弃的含油抹布、劳保用品等交由具有相应危险废物处置资质单位进行处置。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单。"]
[2,"塔城市喀拉哈巴克乡盛元地膜加工厂项目","新疆维吾尔自治区塔城市喀拉哈巴克乡阿不拉村","塔城市德宗塑料厂","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","项目总投资600万元，其中环保投资105万元。本项目总占地面积4027平方米，主要建设内容为：建设一座联合生产车间，车间占地面积240平方米，内设4条地膜生产线，设计年产10000吨农用地膜。配套240平方米、192平方米配料间各一座以及共112平方米办公生活区等辅助工程；120平方米原料库，144平方米原料棚以及432平方米成品库各一座的储运工程以及供电、供水、排水等公用工程。","（一）大气污染防治措施。项目生产车间挤出、吹膜、冷却产生的非甲烷总烃经集气罩收集后设置一套旋转式分子筛吸附-脱附-蓄热催化燃烧处理后经15m排气筒排放，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值；项目生产车间少量无组织非甲烷总烃通过封闭式作业进行控制，厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 。\n（二）水污染防治措施。本项目无生产废水。项目产生的生活污水由防渗化粪池集中收集后定期拉运至污水处理厂，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准。\n（三）噪声污染防治措施。本项目选用低噪声设备、基础减震等综合措施进行降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。\n（四）固废污染防治措施。项目产生的生活垃圾厂区内集中收集后委托环卫部门定期清运。不合格品、废卷芯、废包装材料、废滤网分类暂存于车间内，定期外售回收单位综合利用；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油、废分子筛、废催化剂暂存于在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置，危险废物的管理应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。"]
[3,"夏子街油田夏018区块侏罗系八道湾组油藏评价井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇夏子街油田东北部夏018区块","中国石油新疆油田分公司开发公司","森诺科技有限公司","项目总投资1089万元，其中环保投资80万元。本项目临时用地面积31742平方米，主要建设内容为：主体工程包括钻前工程，钻井工程，试油工程。配套辅助工程及相应环保工程","（一）严格落实水污染防治措施。生活污水通过生活区生活污水收集池收集暂存，定期拉运至乌尔禾区污水处理厂处置，严禁外排。试油废水先在井场试油废水方罐内暂存，通过罐车拉运至乌尔禾稀油处理站采出水处理系统，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，严禁外排。在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水利联系，同时对产生的废水排放进行严格管理。\n（二）严格落实大气污染防治措施。伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。项目施工过程中，车辆运输及井场基础建设均会产生扬尘污染，施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放采取遮盖，车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖等措施后可以有效的抑制扬尘。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备。制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场处理，严禁随意丢弃。压裂施工过程产生压裂返排液通过罐车拉运至乌尔禾稀油处理站采出水处理系统，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。产生危险废物在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。"]