{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"额敏县源升建设工程有限公司混凝土拌合站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县玛热勒苏镇阿克米克特甫村","额敏县源升建设工程有限公司","长沙元青生态环境工程有限公司","本工程总投资为1500万元，项目规划用地3333.33m²，项目主要建设内容为办公室、试验室、员工宿舍，拌合站生产线、库房等相关附属设施，总建筑面积为3333.33m²。项目年产商品混凝土18万m³。","（一）大气污染防治措施。水泥、粉煤灰筒仓放空口自动衔接输料口，仓顶各安装1台仓顶除尘器（共4台），筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后，仓顶排放。搅拌机封闭加水搅拌，并在搅拌楼上方设置布袋除尘器除尘。砂石料装卸、存储在半封闭料棚内，设置雾炮机，定期洒水。砂石料输送过程采取密闭输送。上述废气经处理后，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1及表3标准。\n（二）水污染防治措施。生产废水经沉淀池沉淀处理后回用。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中绿化水质标准要求后，用于项目区绿化。\n（三）噪声污染防治措施。本项目选用低噪声设备、基础减震等综合措施进行降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。\n（四）固废污染防治措施。除尘器收集粉尘回用于生产；生活垃圾于垃圾箱暂存后，由环卫部门每日清运，最终进入生活垃圾填埋场处理；废机油设置危废暂存间，交由有相关资质单位收集处置；沉淀池沉渣收集后回用于生产。"]
[2,"额敏县阔什比克良种场惠民红薯、马铃薯深加工建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县阔什比克良种场哈萨克拜村","额敏县兵营粉条加工农民专业合作社","新疆德广晟环保科技有限公司","项目总投资500万元，其中环保投资59万元。本项目用地面积27379平方米，主要建设内容为：新建1座1200m²红薯、马铃薯保温库房及配套设施、800m²红薯、马铃薯深加工厂房及深加工设备、600m²红薯、马铃薯储存库房、240m²办公室及食堂餐厅、电力配套、地磅、大门、围墙等、600m²消防水池1座。项目建设后年加工红薯粉条1万吨，马铃薯粉条2000吨。","（一）严格落实水污染防治措施。运营期原料（红薯、马铃薯）清洗废水经三级沉淀后循环使用；冷却用水经沉淀处理后循环使用，综合废水主要有工艺排水、设备清洗废水、生活污水，废水集中收集后进入厂区自建污水处理设施，处理达《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)中直接排放标准和《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中标准后用于厂区绿化及周边耕地、林地灌溉。\n（二）严格落实大气污染防治措施。原料（红薯、马铃薯）本身含水率很高，同时破碎过程加水稀释，破碎过程无粉尘产生；淀粉浆液含水率很高，搅拌过程无粉尘产生，因此，运营期间产生的废气主要为污水处理设施恶臭、食堂油烟和物料运输扬尘。项目拟在对污水处理设施主要产臭单元进行加盖密闭，封闭后设置管道对恶臭进行负压收集，收集的恶臭经“生物除臭”处理后经由15m高排气筒排放，未收集到的无组织废气采取定期喷洒除臭剂、加强绿化等措施进行处理。食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。物料运输扬尘采取道路硬化，汽车在厂区低速行驶，并定时在厂区道路进行洒水降尘。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。合理布局，尽量选用低噪声设备、合理安装设备，厂房隔声、距离衰减、设备保养等措施。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。沉淀池沉渣收集后交环卫部门统一处理；薯渣、粉渣收集后外售其他企业制作饲料；污水处理设施污泥定期清理后交由环卫部门清运处理；废机油、废吸附填料由专用容器分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由危废资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。"]
[3,"塔城市城区集中供热建设项目 ","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市天元路5号（塔城市天诚热力有限公司西区热源站内），地理坐标为E82度57分10.154秒，N46度44分25.717秒。","塔城市住房和城乡建设局","新疆润水环保技术有限公司","本项目属于扩建项目，项目总投资10000万元。其中，环保投资945万元，占总投资的9.45%。本项目不新增用地，在现有西区热源站建设。主要建设内容有锅炉房、上煤系统及固废、废水、废气等环保设施。建设规模：建设一台116MW燃煤热水锅炉及配套厂房以及其他配套设施。本项目仅针对燃煤锅炉进行评价，供热管网工程不在本次范围内。","（一）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护。本工程燃煤锅炉烟气经（1套）SNCR-SCR脱硝（80%）+1套袋式除尘器+（1套）石灰-石膏法湿法脱硫处理后经80m高的烟囱排放，烟尘、NOx、SO2排放浓度均能满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）、汞和林格曼黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值。\n（二）水污染防治措施。本项目不新增劳动定员，废水主要为生产废水，生产废水主要包括锅炉排污水、软水制备反冲洗废水、脱硫系统废水、车间地面冲洗废水。锅炉排污水全部排入厂区沉淀池，经处理后可用于煤场喷淋用水和输煤系统用水；锅炉房软水制备反冲洗废水全部排入厂区沉淀池，进入除渣系统和煤场浇洒；锅炉循环冷却系统水排污水经沉淀池处理后回用渣场或煤场降尘；脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用脱硫系统循环使用，不外排。\n（四）噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。本工程采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。\n（五）固体废物污染防治措施。生活垃圾设置垃圾收集箱，环卫部门定期运至生活垃圾填埋场；废离子交换树脂、废弃布袋集中收集后由厂家回收；灰渣、炉灰和脱硫石膏一般工业固体废物，外售综合利用；废机油和废润滑油等交由具有相应危险废物处置资质单位进行处置。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单。"]