{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"陆梁油田作业区天然气发电服务项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县县城东南121km","克拉玛依镧冰储能科技有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县县城东南121km，中心地理坐标为东经86°32′34.451″，北纬45°51′31.859″。项目为新建项目，占地面积2295平方米，建设3套燃气发电机组，年利用玛东集中处理站气液分离器分离产生的伴生气295.65万立方米,年发电量1051.2×104kW。项目总投资80万元，其中环保投资5万元，占总投资的6.25%。","（一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期环境保护管理工作,施工场地周边应采取设置围挡,避免在大风天气时施工，定期对施工道路和施工场地洒水降尘，可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。项目运营期产生的废气主要为伴生气内燃机燃烧烟气。内燃机伴生气燃烧产生的烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳，颗粒物、氮氧化物及一氧化碳排放须达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）表2发动机标准循环排放限值，SO2排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，生活污水收集后后拉运至乌尔禾区生活污水处理厂。运营期不产生生产废水，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值后拉运至乌尔禾区生活污水处理厂。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，采取减振措施,合理安排施工时间,确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期建筑垃圾优先回收,不能回收的由施工方统一清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后由陆梁油田相关人员清运至陆梁油田作业区生活垃圾填埋场填埋处理。运营期产生的废机油桶装暂存于厂区危废贮存点，定期由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由陆梁油田相关人员清运至陆梁油田作业区生活垃圾填埋场填埋处理。危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。"]