{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市城北加油站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司","新疆朗新天环保科技有限公司","项目总投资900万元，其中环保投资70万元,占总投资的7.78%。本项目总占地面积6818m²，主要建设内容为：新建站房187.18m²，罩棚37.55m²，2具50m³双层汽油储油罐，2具50m³双层柴油储油罐，加油机2台等。","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施；确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目施工期产生的生活污水依托周边现有污水处理设施处理，施工废水先经沉淀池（15m³）处理后循环使用，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，优化工艺流程，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置工业场地位置；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近，严禁鸣笛，施工作业人员佩戴防噪耳塞等，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期暂存于合适位置，待将来就地用于绿化、道路等生态景观建设；包装袋、废旧钢筋可回收利用的作为废品外卖，不可回收利用的作为不可重复利用建筑垃圾处理；碎砖石等暂存于有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，然后运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾经收收集后由当地环卫部门统一收集后集中处置。\n（五）严格落实生态环境保护措施：尽量减少对施工范围以外植被碾压、碰撞等伤害；在开挖土石方时，对适宜植被生长的表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量；加强管理，以免垃圾随意堆放；临时工区施工结束后恢复原貌；严格控制施工活动范围，施工结束后进行场地平整，清运污染物，植被恢复。"]
[2,"新疆信达技术有限公司220千伏变电站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县额敏（兵地、辽阳）工业园区","新疆信达技术有限公司","新疆创青晨环保科技有限公司","项目总投资17490万元，其中环保投资269.0万元,占总投资的1.54%。本项目总占地面积16509m²，主要建设内容为：一座220kV变电站，规划建设3台电压等级为220kV、容量为240MVA的变压器。","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工物料进行覆盖；施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；依托园区道路进行物料运输；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目施工期产生的施工废水经沉淀后回用，施工期生活污水排入市政污水管网。运营期员工产生的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后通过污水管网最终排入额敏县城污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间；对施工设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近，严禁鸣笛，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值；运营期采用低噪声设备，加强设备维，采取基础减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期建筑垃圾及弃方运至当地市政环卫主管部门指定地点填埋；生活垃圾清运至额敏县生活垃圾填埋场。运营期产生的废变压器油全部进入事故油池并交由具有危废处置资质单位进行清运处置；废蓄电池、废润滑油、含油抹布及废手套在变电站危废暂存间分区暂存后交危废处置资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门清运至额敏县生活垃圾填埋场。\n（五）严格落实生态环境保护措施：施工临时占地位于永久占地内；尽量利用已有道路；避免雨季施工，及时回填土方；严格控制施工范围，禁止越线施工；施工剥离表土经暂时堆存后用于回填；施工结束后对临时占地进行清理、平整。运营期采取场地硬化措施，可起到防止水土流失的作用。"]
[3,"新疆托里县哈西矿区1号矿带金矿勘探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","新疆哈西矿业开发有限公司","新疆东创环保工程咨询有限公司","本项目总投资约100万元，其中环保投资35万元。本项目勘察区面积为3.43km²，项目不涉及永久占地，仅为临时占地，临时占地面积为12610m²。本次勘查工作主要通过地质测量、水工环测量、物探、槽探、硐探、钻探等工作手段，对现有矿区范围内矿床开展勘查工作。勘查工程由槽探、钻探工程组成，并配套建设临时堆场、沉淀池等辅助工程。","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。工程采取分层开挖、分层回填的方式，表土和其他土石分别堆放，对已开挖回填区域进行洒水降尘，地表恢复，防止水土流失。严禁随意丢弃污染物，施工结束后及时恢复地貌原状，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工期大气污染源主要为钻探及槽探施工扬尘、临时堆场扬尘、钻探工程柴油发电燃烧废气。施工期加强管理，文明施工；施工作业面采取洒水降尘措施，临时堆场采取防尘网遮盖、洒水等措施；施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护。\n（三）水污染防治措施。钻孔废水输送至钻进液循环系统中经沉淀池沉淀后全部回用于钻孔泥浆配置，钻探结束后钻孔废水与钻屑、泥浆一并用于封孔；钻孔设备冲洗废水设沉淀池沉淀后回用于钻孔泥浆配置和设备冲洗；生活污水依托哈图金矿现有生活污水处理站处理达标后回用于绿化。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理安排施工时间，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。本项目钻进时井筒返排的钻孔泥浆及岩屑经钻进液循环系统固液分离装置初步分离，分离出的液相回用于钻进液配置，钻屑排入钻屑罐，最终钻屑、泥浆用于封孔。探矿剥离的表土及废土石有序堆放于探矿槽一侧，最后用于回填及表层覆土。本项目机械及车辆等设施检修维护到托里县专业修理厂检修维护。"]
[4,"新疆天羊牧业20万湖羊肉羊养殖建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市博孜达克农场玛勒乌尔村","新疆天羊牧业有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","项目主要建设内容包括：一期建设羊舍、草料棚、饲料加工间、供水管网等相关配套设施。二期建设羊舍、供水管网等相关配套设施。建成后规模：一期存栏湖羊肉羊50000头，二期存栏湖羊肉羊50000头。项目总投资为10000万元，其中环保投资约为200万元，占项目总投资2%。","（一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期环境保护管理工作。施工期必须合理安排施工机械的使用，施工扬尘主要为基础开挖、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘，拟采取设置围墙或围挡、定期洒水清扫、篷布遮盖建筑材料等措施抑制扬尘。饲料加工采取密闭搅拌等控制措施后，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度监控限值；采用干清粪工艺、粪便日产日清、加强舍内通风等措施，无组织主要污染物NH3、H2S须满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中恶臭污染物场界二级标准要求；臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水沉淀后回用于洒水降尘。生活污水进入集污池收集后定期清掏拉运至塔城市污水厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，采取减振与隔声措施,合理安排施工时间,确保施工期噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期严格落实《报告书》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选用低噪声设备、合理布局、隔声等降噪措施，运营期厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区限值要求。\n（四）严格落实固体废物规范化处置。施工期建筑垃圾优先回收,不能回收的由施工方统一清运至管理部门指定地点；工程建设产生的弃土用于场地平整；生活垃圾收集后定期由环卫部门清运处理。运营期生活垃圾由环卫部门统一收集处理；粪污委托第三方拉运用于制造有机肥；病死羊尸体及分娩废物安全填埋井填埋；医疗废物暂存于医疗废物贮存设施，定期交由有处理资质的单位处置；废机油、废润滑油及沾油废包装暂存于危险废物贮存设施，定期交由有处理资质的单位处置。加强固体废物和危险废物暂存的环境管理。"]
[5,"中水四局（塔城）能源装备有限公司塔筒建设项目","新疆维吾尔自治区塔城重点开发开放试验区先行发展区","中水四局（塔城）能源装备有限公司","新疆盛源祥和环保工程有限公司","项目总投资4000万元，其中环保投资163.5万元,占总投资的4.09%。本项目总占地面积104779.8m²，主要建设内容为：建设风机塔筒加工生产线，建成后年产400套风机塔筒。","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期产生的大气污染主要为道路运输扬尘和机械尾气。通过采取道路洒水降尘、提高施工现场管理水平，可有效降低扬尘产生；加强对施工现场车辆管理和机械设备的维护，以减少机械和车辆尾气排放。运营期有组织废气包括抛丸粉尘、喷漆晾干废气；抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；喷漆晾干过程有机废气收集后经“漆雾处理器+活性炭吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”装置处理后通过15m高的排气筒排放。有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。无组织废气主要为切割粉尘、焊接烟尘以及食堂油烟废气。切割粉尘在密闭车间内沉降后无组织排放；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放；无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）的要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期废水为施工人员生活污水，施工期生活污水依托园区污水管网排入园区污水处理厂处理。运营期废水为员工生活污水，经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。无生产废水。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工运输路线，合理安排强噪声施工机械工作频次，避免同时使用大量高噪声设备施工，合理安排施工时间；采用低噪声机械，对设备定期维修保养；确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。运营期主要是泵和风机等在运行中的噪声，通过选用低噪声设备，采用基础减振、管路选用弹性软连接、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处置；运营期产生的一般工业固体废物主要为金属边角料和废金属屑、除尘器收集的粉尘、废焊丝及焊渣、抛丸废钢丸、废包装材料、废催化剂；废边角料、布袋除尘器收集粉尘、废焊材、废钢丸、废包装材料集中收集至本项目一般固废暂存库，定期外售综合利用。废催化剂更换后集中收集，定期交由卖家回收；危险废物主要为废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废机油等，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。"]