{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"裕民县备用自来水厂建设项目","裕民县城南一公里处现状水厂内北侧","裕民县住房和城乡建设局","长沙元青生态环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。运营期产生的食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶外排，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中最高排放浓度2.0mg/m3的要求；柴油发电机废气应经自带消烟除尘处理后，经排风系统收集由通风管道引至屋顶排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的施工场地混凝土养护废水经临时沉淀池沉淀后回用到生产中去，严禁外排；设备清洗污水须根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘等，严禁外排；生活污水应依托现有水厂内排污设施排污，严禁外排。运营期生活污水应排入地埋式污水处理设施处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中绿化水质标准要求后用于项目区绿化，底泥直接清掏用于绿化施肥。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施来减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的废包装材料等一般固体废物应集中收集后外售；混凝沉淀过程中产生的污泥定期拉运至垃圾填埋场填埋处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。"]
[2,"裕民县城中水回用建设工程","裕民县县城","裕民县住房和城乡建设局","长沙元青生态环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于施工，如洒水降尘、冲洗施工机械等。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的生活垃圾经生活垃圾箱集中收集后，交由环卫部门定期拉运处置，严禁乱丢乱弃。"]
[3,"乌苏市古尔图镇农业清洁生产项目","新疆塔城地区乌苏市古尔图镇林荫路107号","乌苏市古尔图镇景铄升态再生资源回收厂","深圳市易事达环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期产生的非甲烷总烃引风机形成局部负压后经“蓄热式催化燃烧法装置”处理后高空排放，生产车间非甲烷总烃浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值100mg/m3的要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内监控点1h平均浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工人员生活污水经项目区化粪池集中收集后定期拉运至乌苏市污水处理厂处理，严禁外排。运营期产生的生产废水应循环使用，严禁外排；运营期生活污水经化粪池处理后运至乌苏市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期噪声应通过选用低噪音的设备，强化基础减振、采取厂房隔音等措施降噪，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的废滤网等一般工业固体废物经收集后运至垃圾填埋场处置，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；废催化剂、废机油及油桶等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ20 25-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。"]