{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"中电建塔城额敏风电项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县","中电建额敏县新能源有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）严格落实施工期各项环保措施：施工场地定期洒水，运输车辆加盖篷布，限制车速，对运输车辆进行冲洗，水泥、矿粉粉料罐车运输，筒仓仓顶呼吸经仓顶布袋除尘器处理后排放；砂石料场采取有效覆盖，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀池处理后回用，搅拌机清洗废水和运输车辆清洗废水经泥水分离装置处理后排至沉淀池沉淀后回用。施工期生活区设置简易环保移动厕所，生活污水收集后由环卫部门吸污车定期拉运处理；施工期采用低噪声设备，加强施工机械的维修和管理；妥善处理固体废物，建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋；混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰回用于搅拌生产；生活垃圾集中收集后，定期清运至附近垃圾转运站。严格按照《报告表》要求落实好施工期各项污染防治措施。\n（二）严格落实噪声污染防治措施：采用低噪声设备，基础减振等措施，风电场、储能站场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。\n（三）严格落实固废环境保护措施：废风机组件集中收集后，定期由厂家回收处理；废矿物油以及含油抹布暂存于友谊220千伏升压站危废暂存间，定期交由危废处理资质单位处置；废磷酸铁锂电池更换后由厂家回收，不在储能站内贮存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求，危险废物收集处置相关资料存档备查。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处置。\n（四）严格落实生态环境保护措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，严格控制占地面积，禁止在施工场地外随意行车、乱碾乱压，尽量减少扰动面积。加强水土流失预防和管理工作，场地采取平整、压实等措施防止水土流失。"]
[2,"中佳18井、中佳131井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期酒水、清洗等措施;运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置:采用符合国家标准的燃料等方式控制。试油期须加强对各井场的设备、阀门等检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的试油废水应采用专用废液收集罐收集后运至六九区污水处理站处理，严禁外排。压裂返排液进入罐车拉运六九区污水处理站处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。生活污水排入营地内防渗生活污水收集池，清运至克拉玛依市第二污水处理厂处理，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目产生的钻井岩屑、泥浆应经不落地系统处理后实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑、废弃防渗膜、废机油等危险废物，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，并须委托有持有危险废物经营许可证单位进行规范处置。本项目产生的生活垃圾经生活垃圾箱集中收集后，定期拉运至克拉玛依生活垃圾填埋场处置，严禁乱丢乱弃。"]
[3,"试验区互市落地加工产业园大麦加工建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城重点开发开放试验区","塔城地区橡树资产管理有限公司","新疆润凯环保工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，对施工机械加强往返于车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进行进入施工区施工，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目施施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，应设置临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进防渗沉淀池中，施工机械冲洗水经沉淀池处理后回用于洒水、降尘等，不外排。施工人员生活污水排入所在工业园现有排水设施中，最终排入化粪池，定期清掏，外运堆肥。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，优化工艺流程，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置工业场地位置；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近，严禁鸣笛，施工作业人员佩戴防噪耳塞等，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：产生的建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响；生活垃圾统一收集后，运至市政指定转运站，由市政统一处理。"]