{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆雪水坊酒业酿造有限责任公司年产500吨白酒酿造项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市大泉乡烧坊庄子村，中心地理坐标：东经85°38'22.704\"，北纬44°22'03.004\"","新疆雪水坊酒业酿造有限责任公司","乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司","本项目在现有厂区内建设，依托现有厂房，建设年产500吨浓香型白酒生产线一条，并配套污水处理站及其他附属服务设施等，项目总投资600元，其中环保投资49元，占总投资8.2%。","1、废气：①原料破碎粉尘：集气罩+布袋除尘器+15高排气筒；②发酵废气：安装排气风扇，加强车间通风；③酒糟堆场、污水站恶臭：酒糟定点堆存、日产日清，不在厂区长期堆存。污水站采用地埋式设计，加强厂区绿化；④酒勾兑过程中产生少量未凝结蒸汽，该部分废气为水蒸气和酒精的混合物，在车间无组织排放形式排放，采取机械通风排至室外。\n2、废水：项目新建污水处理站一座，污水处理站采用“混凝+ABR+A/O+MBR”工艺处理，生活及生产废水经污水处理站处理满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)间接排放标准后排入沙湾市大泉乡烧坊庄污水管网，最终由沙湾市第二污水处理厂处理。\n3、噪声：项目选用低噪声设备，加强设备维护、基础减振等降噪措施。项目场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准要求。\n4、固废：项目生产过程产生的粉尘回用生产，破酒瓶、废包装材料收集后外售废品回收站；蒸酒过程产生的废酒糟收集后外售用作肥料；纯水制备过程产生的废反渗透膜、废活性炭由厂家更换回收；污水处理站产生的污泥脱水干化后外售用作农肥；职工生活过程产生的生活垃圾交由沙湾市生活垃圾填埋场填埋处理。"]
[2,"沙湾市西戈壁镇安全饮水保障工程","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市西戈壁镇","沙湾市农村饮水安全工程管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","新建输、配水管线11.84km，其中输水管线2.17km，配水管线9.67km，管材采用PE管，管径DN125~250mm，压力1.0MPa~1.6MPa；新建蓄水池 1座，管线建筑物41 座，其中集水井1井，泄水阀井4井，消能减压池1座，减压阀井2座，检查井10座，补排气井23座；新建交叉建筑物3座；新建机井及井房4座，10kv输电线路0.84km，100KVA变压器4座","施工期：施工扬尘通过定期洒水、设置边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；施工机械废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；石料堆场、上料通过喷雾抑尘进行防治；水泥堆场进行覆盖，上料尽可能降低落差。施工期车辆冲洗废水经自建的沉淀池处理后回用，不外排；管网冲洗废水、管网试压废水、洗井废水用于周边绿化或洒水降尘，施工人员生活污水设置环保公厕和一座20m3成品玻璃钢化粪池，定期清运。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防治噪声对周围环境的影响。施工期产生的固体废弃物来源于管沟开挖土方、钻井泥浆、沉淀池泥沙、施工工作人员产生的生活垃圾。管沟开挖土方大部分回填，少部分用于周边低洼地面平整；钻井泥浆为一般固废，收集至成品钢制池内晾干后用于项目区地面平整。沉淀池产生的沉砂进行地表平整回填；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。生态环境影响：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间，及时清理现场等措施，临时占地施工结束后需要平整、生态恢复。 运营期：1、建立完善的工程监控设施。必须对工程设置自动化监控系统，对机井进行自动化监控；对项目区供水实行总量控制。设置的主要观测项目有：对输水管道中压力和流量的观测，对蓄水池及相关控制点进行水位、流量观测，通过对以上项目的远程监控观测，可达到提前预警，进而及时有效地采取措施，保障工程的安全运行。 \n2、为了确保地下水资源的可持续利用，可采取“井电双控”技术，能够有效监控井泵的运行状态和用电量，从而实现对地下水抽取量的精确控制。此外，为了提高管理的透明度和效率，可纳入到上级水信息监控平台中。通过这一平台，相关部门可以实时获取地下水的使用数据，及时发现并处理异常情况，确保水资源的合理分配和使用。 \n3、建立完善的水质监测设施。及时了解水质的动态变化，强化水资源保护监督管理手段，及时准确地做好水污染预测预报工作，做到防患于未然，切实保障供水安全和经济建设持续发展对水资源的需要，防止对当地生态环境带来负面影响。 \n4、积极落实最严格的水资源管理制度。坚决落实水资源利用、用水效率控制、限制纳污三条红线，采用先进的节水设施，提高节水技术水平，积极做好供水设施的维护保养工作，防止滴、漏、跑、冒现象发生。 \n5、落实节水措施。本项目取水要遵守经批准的水量分配方案和协议，严格按规定办理取水许可手续，禁止非法取水。本着“经常养护，随时养护，养重于修，修重于抢”的原则，制定工程管理规定，加强工程养护与维修，消除隐患，加强宣传教育工作，树立群众对引水工程的保护意识，按计划用水，不违章操作。 \n6、自觉遵守《取水许可和水资源费征收管理条例》的有关规定，自觉接受水行政主管部门监督检查。"]
[3,"中化现代农业沙湾技术服务中心迁建项目","中化现代农业沙湾技术服务中心迁建项目位于新疆塔城地区沙湾市四道河子村，行政区划隶属伊犁哈萨克自治州塔城地区沙湾市管辖（E85°40′47.976″，N44°40′8.876″）","中化现代农业（新疆）有限公司","乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司","项目总投资265万元，其中环保投资8万元，占总投资的3.02%。本项目主要建设内容为：本项目租赁租赁沙湾市聚义农民专业合作社厂区已建建筑设施，主要为库房、罩棚、门卫室及办公室所；本项目新建液体肥精准混装配置，主要包括原料存储、原料计量输送、液体肥混配、定量灌装等。项目设备为利旧，由中化142团技术服务中心拆除搬运至项目区；库房、办公值班室等依托租赁厂区已建设施。","本项目租赁沙湾市聚义农民专业合作社厂区内已建厂房及办公设施进行生产；环评期间生产设备已安装完成，无遗留问题。项目施工期主要为投料工段建设密闭隔间的建设，施工工程量小，对环境影响较小。\n（一）严格落实大气污染防治措施：项目运营期在常温常压条件下生产，投料工段设置密闭隔间，物料输送采用负压气力输送至搅拌罐，生产过程在全密闭环境中进行；项目液体原料UAN贮存于生产装置区密闭UAN储罐中；固体原料均为密闭袋装，常温常压下贮存于密闭厂房内；通过采取上述措施后，厂界颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求；氨、臭气浓度、硫化氢能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建项目二级标准限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施：\n项目生产过程无废水产生，运营期废水主要为运营期职工入厕废水，厂区不建设污水处理设施；运营期职工入厕依托项目区东南侧约360m处的四道河子村村委会卫生设施。\n严格落实噪声污染防治措施：项目运营期噪声主要为生产装置区泵和搅拌罐，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：运营期生产装置区泵类等设备维修拆除后拉运至四道河子镇电机维修店维修，厂区无废机油等危险废物产生；生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处置，投料工段沉降粉尘收集后送生产工艺为原料回收利用；过滤废渣收集后送生产工艺为原料回收利用；废包装，集中收集于外售综合利用。"]