{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"金风科技80万千瓦实验风电场项目110千伏升压站及其线路工程项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","塔城金风天润国创实验风电有限公司","新疆盛源祥和环保工程有限公司","本项目新建1座110kV升压汇集站，规划主变规模为2×120MVA，本期一次建成，该升压汇集站主要用于汇集80万千瓦实验风电场西侧约236.4MW风电。新建2回110kV输电线路，采用单回路平行架设，线路全长约2×18.2km。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应通过生产区周围设置围墙或围挡、对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭、施工车辆减速慢行等措施减少，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准限值要求。运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期无生产废气产生，管理人员产生的饮食油烟应经油烟机净化后排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的生产废水主要为混凝土养护废水，产生量较小，可自然蒸发无外排。施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，用于收集施工人员的生活排污，生活污水经集中收集后委托环卫部门清运处理。运营期产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275-2019)表2中A级标准后，夏季用于站区绿化，冬季储存在集水池中冬储夏灌。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期升压汇集站首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置。包装袋由施工单位统一回收，综合利用。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门集中处理。运营期产生的生活垃圾定期运至就近生活垃圾收集系统统一处理；废零部件集中收集后由厂家回收处置；废铅酸蓄电池暂存于危废品暂存间，委托有资质单位处理；主变发生事故时排放的废油全部经进入事故油池，委托有资质的单位处置。危废品暂存间及事故油池需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。\n（五）严格落实电磁污染防治措施。本项目合理布局站内电气设备及配电装置；线路选线避开密集居民区，经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压汇集站或靠近带电架构。本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。"]
[2,"塔城国创220千伏升压汇集站项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","塔城金风天润国创实验风电有限公司","新疆盛源祥和环保工程有限公司","本项目新建1座220kV升压汇集站，规划主变规模为3×250MVA，本期一次建成，该升压汇集站主要用于汇集80万千瓦实验风电场东侧约563.25MW风电。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应通过生产区周围设置围墙或围挡、对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭、施工车辆减速慢行等措施减少，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准限值要求。运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式。运营期无废气产生。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，废水经集中收集沉淀后可回用于施工区洒水降尘。施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，用于收集施工人员的生活排污，生活污水经集中收集后委托环卫部门清运处理。运营期无废水产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期升压汇集站首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置。包装袋由施工单位统一回收，综合利用。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门集中处理。运营期产生的废零部件集中收集后由厂家回收处置；废铅酸蓄电池暂存于危废品暂存间，委托有资质单位处理；主变发生事故时排放的废油全部经进入事故油池，委托有资质的单位处置。危废品暂存间及事故油池需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。\n（五）严格落实电磁污染防治措施。本项目合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压汇集站或靠近带电架构。本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。"]
[3,"国电塔城发电有限公司玛依塔斯风电场危废贮存间项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县乌雪特乡玛依塔斯风电场升压站内","国电塔城发电有限公司","北京普然生态环境科技有限公司","本项目位于新疆塔城地区托里县乌雪特乡玛依塔斯风电场升压站内，利用现有闲置仓库建设危废贮存间，占地面积35平方米，建筑面积32平方米，用于存放废矿物油、废电容、废铅蓄电池等危废，并定期交由有资质的危废处理单位回收。","施工期：本项目利用现有库房进行危废贮存间建设，建筑结构钢筋混凝土结构，无土建施工，主要为地面防渗层及内部简单装修，施工期5天，土建施工量少，其污染可忽略不计。运营期：一、废气，本项目仅对废矿物油、废电容、废铅蓄电池进行收集、储存和转运，不进行加工。本项目的废气为无组织排放的挥发性有机物，主要成分为非甲烷总烃。排放源为废矿物油在贮存过程由于油桶密封不严或表面粘附的矿物油以及在装卸过程中会有无组织排放废气产生。废气经过风机无组织排放，经预测，厂界处浓度也满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标 准》（GB37822-2019）标准限值，能够达标排放，对环境影响很小。二、废水，本项目无废水产生及排放。三、噪声，本项目新增的噪声源主要来自危废贮存间的风机，已有噪声源为升压站主变压器、SVG设备、水泵等，通过采取低噪声设备等措施，经预测，本项目运营期各厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，因此，本项目的建设对周围声环境影响较小。四、固废，本项目无固废产生，仅对风电场产生的危废进行暂存，委托有资质单位处置。五、土壤和地下水，通过采取防渗措施及设置事故池，基本不会对周边区域地下水、土壤环境产生污染。","/"]
[4,"托里县城西工业区沥青搅拌站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县城西工业区","托里县信诚建筑工程有限公司","陕西景美环保科技有限公司","本项目位于托里县城西工业区，项目规划总用地面积6667平方米。项目建设沥青混合料生产线和水稳料生产线各1条。","废气：项目沥青混合料生产线上料、烘干、筛分产生废气收集后经惯性除尘+布袋除尘器处理（处理效率97%）后经DA001#15m高排气筒排放。矿粉储罐呼吸尘经仓顶除尘器处理后排放。沥青混合料生产线成品出料口、沥青储罐加热产生的苯并[a]芘、沥青烟集气罩收集后经“水喷淋-油水分离-干式过滤-油烟净化-干式过滤-光催化-活性炭吸附”处理（处理效率85%）处理后经DA002#15m高排气筒排放。水泥稳定料生产线设置1座水泥筒仓，水泥筒仓呼吸尘经仓顶除尘器处理后排放，上料、搅拌粉尘收集后经布袋除尘器处理（处理效率97%）后由DA003#15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后至楼顶排放。废水：生活污水化粪池收集，定期拉运至周边肥田。固废：生活垃圾垃圾桶收集，定期环卫清运；废油脂交由有资质单位清运。回收尘回用于生产。危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。噪声：选用低噪设备，设备进行基础减震，加强设备保养。"]