{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏(新疆兴起航新能源有限公司1GW)\n项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","新疆兴起航新能源有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","该项目属于新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，拟建光伏场区中心坐标：N44°43′43.658″，E84°06′05.593″。本项目拟建光伏电站交流侧装机容量为998.4MW，直流侧容量1197.00672MWp，容配比约1.198。配套一座220kV升压站及150MW/300MWh储能，以1回220kV送出线路接入就近变电站，光伏电站运营期为25年，年均发电量为160455.58万kWh，年平均上网电量144410.00万kWh，年平均等效利用小时数为1340.47h。本项目总投资为302121万元，其中环保投资347万元，环保投资占比0.11%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的施工废水经集中收集沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排；生活污水应委托相关单位定期清运，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，箱式变压器、逆变器安装基础减震垫，强化日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期厂界四周噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的废旧电池板及组件经收集后交由厂家回收，不得随意丢弃。废变压器油等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置。"]
[2,"乌苏泽润精神病医院建设项目","乌苏市塔城北路","乌苏泽润精神病医院有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","该项目属于新建项目，位于乌苏市塔城北路，项目中心坐标E84°40′12.376″；N44°25′16.407″。本项目主要建设内容为新建地埋式污水处理站，新建60m3/d的一级“强化+消毒”污水处理站。本项目总投资为35万元，其中环保投资为20万元，环保投资占比57.14%。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施控制。运营期污水处理设施产生的废气通过“地埋+生物除臭”等措施处理后无组织排放，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关排放标准；餐饮油烟通过油烟净化器处理后有组织排放，须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的生活污水、医疗污水等排入医院污水处理设施经“一级处理+消毒”后须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入城市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声应通过机械设备减震、隔声等措施来控制，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。\n（四）严格落实固体废物无害化、资源化、减量化的防治措施。本项目产生的损伤性废物、药物性废物、感染性废物等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后经危废暂存间暂存不超过两天后定期交由有资质的单位处置。污泥应由有资质单位清理收集处置。生活垃圾应经医院垃圾箱分类收集后定期拉运至当地生活垃圾填埋场处置。"]