{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆帅科煤化有限公司180万吨/年焦化装置提标升级改造项目环境影响报告书","哈拉干德工矿产品加工区新疆帅科煤化有限公司现有厂区附近空地","新疆帅科煤化有限公司","乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司","改造项目规模为180万吨/年干全焦，包括备煤系统、焦化装置（含炭化室高6.8m的2座捣固焦炉，干熄焦（带发电）、筛储焦、地面除尘站、烟道余热利用、烟道气脱硫脱硝）、化产回收装置（含冷鼓工序、脱硫及蒸氨工序、硫铵工序、洗脱苯工序）。其中焦炉煤气综合利用生产LNG10万吨/年、合成氨18万吨/年。","1、大气污染物治理措施\n破碎受煤坑废气、精煤1转运站废气、精煤预破碎废气、精煤2转运站废气、配煤仓废气、精煤主破碎废气、煤塔废气、焦仓废气、焦炭1转运站废气、焦炭2转运站废气、筛焦楼废气，以上污染物均为颗粒物，均采用集气罩收集，（覆膜）布袋除尘器处理后通过排气筒排放；装煤过程产生的废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘，采用集气罩收集，（覆膜）布袋 除尘器处理后通过排气筒排放；焦炉产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨，采用（覆膜）布袋 除尘器+干法脱硫+SCR脱硝处理后通过排气筒排放；推焦、干熄焦过程产生的废气，主要污染物为颗粒物和二氧化硫，采用（覆膜）布袋 除尘器+干法脱硫处理后通过排气筒排放；化产工段及污水处理废气经压力平衡方式回负压煤气净化系统。\n含VOCs物料均采取密闭包装；按照储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型，设置储罐形式，储罐大小呼吸废气经压力平衡方式回负压煤气净化系统，以减少储存过程中的无组织排放。本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送；有机物装载采用底部装载方式，装卸区挥发性有机物经压力平衡方式回负压煤气净化系统。生产过程VOCs物料采用密闭管道投加和出料；生产过程产生的含VOCs的废气污染物均可实现达标排放。本项目载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，因此开展泄露检测与修复工作（LDAR）。废水收集系统采用密闭管道输送；VOCs产生区均加盖封闭收集后经压力平衡方式回负压煤气净化系统。输煤设备的选择、布置和转运点的设计充分考虑密封、防尘和防止撒煤。各皮带机转运点均要求安装（覆膜）布袋除尘器。针对原煤、焦炭的储存料场，采用封闭式设计，设置（覆膜）布袋除尘器收集装卸过程的粉尘，定期洒水喷雾降低起尘量。本项目不设置常燃火炬，根据工艺要求，设1套火炬，主要回收煤气主管非正常工况下产生的荒煤气。\n3、废水污染物治理措施\n冷鼓工段剩余氨水、煤气管道冷凝液、粗苯分离水、各贮槽分离水、终冷塔冷凝液中含有高浓度的挥发酚、氰化物、氨氮、硫化物、石油类等，送至蒸氨塔，用蒸汽间接将废水中的氨蒸出，然后送往生化污水处理站处理。设备水封水、压缩冷凝水收集后送生化污水处理站处理。本工程污水处理站采用预处理（除油+气浮）+调节池+A2/O（厌氧池/缺氧池/好氧池）+深度处理（二沉池+混合反应池+混凝沉淀池+电化学催化氧化+回用水池）处理工艺，处理规模135m3/h；出水送生化出水脱盐处理系统继续处理。生化出水脱盐处理系统：主要处理酚氰污水处理站深度处理单元出水，采用“叠片式过滤器+多介质过滤器+超滤+RO装置”工艺，处理规模135m3/h，淡水返回循环水系统，浓水排入本项目浓盐水处理装置进一步脱盐处理。清净废水中水处理系统：主要处理除氧水站排水、循环水系统排污水等含盐废水，采用“一体化净水设备+过滤+超滤装置+RO装置”工艺，处理规模270m3/h，淡水返回循环水系统，浓水排入本项目浓盐水处理装置进一步脱盐处理。浓盐水处理系统：主要处理生化出水脱盐处理系统、清净废水中水处理系统所排浓水，采用“一体化净水设备+过滤+软化脱碳+超滤+反渗透”的处理工艺，处理规模为60m3/h，淡水返回循环水系统，浓水排入浓盐水提盐蒸发结晶处理装置。浓盐水提盐蒸发结晶处理系统：主要处理浓盐水处理系统所排浓水，采用“预处理+超滤+原水反渗透+钠滤+UHPRO+淡水反渗透工艺”，处理规模为10m3/h，淡水返回循环水系统，浓水进入蒸发结晶装置形成杂盐，进入喷雾干燥机干化后外送处理。生活污水经化粪池处理后进入生化污水处理站中处理后回用。\n4、噪声污染治理措施\n（1）设计中优先选用低噪声设备，在与设备厂家签订的技术合同中对设备噪声给予明确要求，从源头上治理噪声。\n（2）合理布局，将高噪声区域和低噪声区域分开布置，防治噪声叠加和干扰。\n（3）设隔声操作间、操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料。\n（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T 型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。\n（5）对高噪声设备，采取消音、隔声、减振等措施：\n（6）合理绿化。在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证厂界噪声的达标控制。\n5、固体废物治理措施\n固废处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散收集处理相结合的原则，将不同类型固体废物进行分类收集和堆存，并对不同污染性质的污染物进行定向处置。本项目新建危废贮存库，建筑层数为单层，建筑结构为钢筋混凝土框架，并按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）等要求进行规范化建设。","建设方于2024年9月19日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会进行了网络公示，并在网站给出环评报告征求意见稿、公众参与调查表的获取链接。二次公示期间同时在《塔城日报》的纸媒体两次向公众公示建设项目的建设及征求意见情况，征求意见稿公示结束后编制单位继续完善报告书内容，并于9月24日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会进行了拟报批公示。公示期间未收到公众意见。"]
[2,"新疆三户地粮油副食有限公司10万吨亚麻籽落地加工项目","新疆塔城重点开发开发试验区农副产品加工区","新疆三户地粮油副食有限公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","项目总投资6000万元，其中环保投资110万元,占总投资的1.83%。本项目总占地面积69240.52平方米，主要建设内容为：本项目租赁试验区已建3间标准化厂房，购置安装榨油机、精炼锅、过滤机等生产设备，建设1条10万吨亚麻籽加工生产线，以加工毛油、成品油，并配套建设其他附属设施。","（一）严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，加强施工期的环境保护管理工作，设备安装过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度。设备安装调试过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。运营期筛分、破碎工序产生的颗粒物采用密闭管道将收集的粉尘引至脉冲除尘器处理，经处理后废气经17m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准。在预处理、物理压榨、精炼、包装等过程产生的粉尘、臭味气体产生的废气为食用油本身的异味，通过加强车间通风排气，使废气厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新扩改建”要求。\n（二）严格落实水污染防治措施：施工期的废水主要来自设备安装废水和施工人员生活污水。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘；施工人员产生的生活污水依托办公楼已建污水管网排入巴克图口岸污水处理厂。运营期项目厂区办公室少量生活污水已接入排水管网排入巴克图口岸污水处理厂。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过合理安排好施工时间，尽量缩短安装工期。设备安装、调试过程中，工具轻拿轻放，避免室外操作，尽可能进车间操作。加强现场管理，避免大声喧哗。将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。施工作业人员佩戴防噪耳塞等，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。营运期噪声主要来自清理筛、去石机、风机、破碎机、榨油机、灌装机等生产设备产生的噪声，通过采取选购环保型低噪声设备，强噪声设备设置防震装置等，加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。"]
[3,"新疆新塑天科塑料制品有限公司塑料制品厂扩建项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区塔里木河东路277号","新疆新塑天科塑料制品有限公司","长沙铭晏环境评估有限公司","该项目属于扩建项目，位于新疆塔城地区乌苏市新市区塔里木河东路277号，项目地理坐标为东经84°44'42.838\"，北纬44°26'39.292\"。该项目扩建注塑滴头生产线10条、贴片式滴灌带13条、包装膜生产线1条，扩建生产线布置于现有生产车间内，生产规模为年产滴头1800t，贴片式滴灌带5000t，包装膜540t，生产原料不涉及再生塑料，均为新料。本项目总投资550万元，其中环保投资31万元，环保投资占比5.65。","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目滴头、包装膜、贴片式滴灌带生产过程中产生的废气经“布袋除尘+催化燃烧装置”处理后，通过15m高排气筒（DA005）高空排放，均须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的要求；塑料产品在加热熔融过程中产生的臭气经集气罩及有机废气处置措施处理后无组织排放。本项目所需要的总量指标（VOCs5.429t/a）从56家棉花加工厂锅炉清洁能源替代项目中给予替代解决。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的生活污水应依托现有排水系统排入化粪池定期拉运至污水处理厂处理。运营期冷却用水全部回用于生产，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过合理安排施工作业时间，文明施工，减少设备碰撞声等措施控制。运营期噪声应通过优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试和保养等措施减少，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的设备包装等材料应收集后外售；施工人员的生活垃圾应经垃圾箱集中收集后，定期交由园区环卫部门统一清运，严禁随意丢弃。运营期产生的挤出机和注塑机产生的废滤网等一般工业固体废物须交由厂家统一回收更换；滴头筛选及滴灌带试压过程产生的不合格品、废包装材料及打孔废料等一般固体废物须按照要求暂存于一般固废暂存间后外售给废旧塑料再生利用企业；除尘灰等应统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废机油、废油桶、废催化剂等危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。"]
[4,"石南油田基008井区侏罗系三工河组油藏评价井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","本工程位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，距离和布克赛尔蒙古自治县东南约146km处。主要建设内容为：部署2口评价井，钻井总进尺5790m，均采用二开井身结构，完钻后试油，获取相关技术参数。项目地理坐标：石612井（东经86度44分52.645秒，北纬45度39分59.920秒）；石613井（东经86度46分14.434秒，北纬45度41分25.505秒）。本工程总投资为956.8万元，其中环保投资103.12万元，占总投资的10.78%。","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至乌尔禾稀油处理站处理；生活营地设置1座防渗收集池收集生活污水，定期拉运至克拉玛依天创水务有限公司处理。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜交由具有相应危废处置资质的单位接收处置；废纯碱、膨润土、水泥等包装袋由钻井单位集中收集后统一处置；生活垃圾集中收集后定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]
[5,"石西油田石西2区块侏罗系西山窑组、头屯河组油藏评价井工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","本工程位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县城约175km。主要建设内容为：新钻1口评价井，及辅助工程设施，完井后进行试油，井型为直井，进尺为3075m。项目地理坐标：石051：E86°53'07.440\"，N45°27'02.110\"。本工程总投资为800万元，其中环保投资49.82万元，占总投资的6.2%。","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至石西集中处理站的污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准限值后回注油藏。生活营地设置1座防渗收集池收集生活污水，定期拉运至石西油田作业区生活区污水处理站处理，出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》中城市绿化指标。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜交由具有相应危废处置资质的单位接收处置；生活垃圾集中收集后定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]