{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"沙湾富聚德农业发展有限公司农用塑料节水器材生产项目","塔城地区沙湾市柳毛湾镇皇渠新村","沙湾富聚德农业发展有限公司","新疆清风朗月环保科技有限公司","项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市柳毛湾镇皇渠新村，项目中心地理坐标：东经85°54′23.728″，北纬44°38′56.863″。项目占地面积61012平方米（91.52亩），主要建设6座生产车间，包括1#、2#、3#、5#造粒车间、4#水带车间、6#滴灌带车间，并配套建设清洗池、办公室、消防水池及水泵房等基础设施。工程完成后年处理废旧塑料2万吨，年生产滴灌带等农用塑料节水器材2万吨。","（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。\n\n（二）该项目运营期产生的废气主要有造粒、PE水带和滴管带熔融挤出的有机废气。有机废气经集气罩收集由引风机各引入3套“活性炭吸附+RCO催化燃烧装置”处理后通过3根15米高的排气筒（DA001）排放。采取以上措施后，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值要求。通过采取进出场车辆限速行驶，运输车辆全程加盖篷布；生产过程均在密闭车间内进行；废旧滴灌带堆放于半封闭式堆棚，且有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，堆存过程用篷布覆盖，定期洒水降尘；定期检查生产设备，确保设备的完好，防止泄漏；破碎工段采用湿式破碎，减少无组织粉尘的逸散；加强对废气收集装置的维护，确保其气密性；混料过程均在密闭设备中进行；在车间顶部设置换气扇，加强车间通风换气；成品堆场采用封闭设计，加盖篷布，定期洒水降尘；大风天气停止装卸作业，加强厂区绿化等措施后，厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs限值要求；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准要求。\n（三）该项目运营期产生的废水主要是：清洗废水、喷淋废水及生活污水。清洗废水、喷淋废水经厂区沉淀池沉淀处理后回用；生活污水经地埋式一体化污水处理站处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2A级标准后用于厂区绿化。\n（四）项目运营期的噪声源主要为湿式破碎机、造粒机、挤出机等设备运行产生的噪声及车辆运输噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，风机进出口安装消声器和减振器；设备底座或基础加装减振装置，管道上设置橡胶减振补偿器，接管处加装减振喉管；将强噪声设备安装在单独设备间内或加装隔声罩；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（五）该项目运营期固废主要有：废机油、废活性炭、废催化剂等危险废物及分拣杂物、清污泥、边角料和不合格产品、废包装袋等一般固体废物和生活垃圾。废机油、废活性炭、废催化剂分区分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；分拣废物、污泥运至一般固废填埋场处置；不合格产品及边角料收集后作为原料回用于生产；废包装袋集中收集后定期外售至废品回收站。；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。","建设单位于2024年8月30日在沙湾市人民政府网发布了沙湾富聚德农业发展有限公司农用塑料节水器材生产项目环境影响公众参与第一次公示，并在网站给出环评报告征求意见稿、公众参与调查表的获取链接。于2024年9月30日-2024年10月14日在环境影响评价信息公示平台进行二次公示，期间同时在《塔城日报》的纸媒体两次向公众公示建设项目的建设及征求意见情况。征求意见稿公示结束后并于2024年10月23日在全国建设项目环境信息公示平台进行了拟报批公示。公示期间未收到公众意见。"]
[2,"沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程"," 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市柳毛湾镇","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","改造渠道总长14.35km、新建管道首部沉砂池1座，新建泵站1座、新建干管1条，支管4条总长13.79km 及配套管道附属建筑物103座","施工期：施工扬尘通过定期洒水、设置边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；施工机械废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治。施工期管网冲洗废水、管网试压废水用于周边绿化或洒水降尘，施工人员生活污水依托附近居民的防渗化粪池。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防止噪声对周围环境的影响。施工期产生的固体废弃物来源于废弃土方、施工工作人员产生的生活垃圾。管沟开挖土方大部分回填，少部分用于周边低洼地面平整；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。生态环境影响：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间，及时清理现场等措施，临时占地施工结束后需要平整、生态恢复。 运营期：加强项目规范化管理，项目设置专门的环保管理工作机构，配备专职管理人员，制定各项环保规章制度，将环保纳入日常生产生活中。"]