{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"额敏县大鑫商贸有限公司水泥预制场项目","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县","额敏县大鑫商贸有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：项目运营期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，上料、混合搅拌产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值。砂子堆场采取全封闭措施，并设置洒水抑尘设施；石子堆场采取“半封闭仓库+喷洒水”措施，厂区地面采用全硬化方式建设，定期对厂房内外及厂内道路定期洒水降尘并及时清扫；厂区门口设置车轮清洗设施，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3的无组织排放限值（颗粒物≤0.5mg/m³）。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目运营期车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目运营期对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：运营期生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运；一般工业废物合理处置，一般固废在厂区内的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存于10㎡危废暂存间，并委托有资质单位运输处置，危险废物在厂区内暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。","/"]
[2,"塔城向阳110千伏变电站二期扩建工程","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","国网新疆电力有限公司塔城供电公司","中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施。\n（二）严格落实水污染防治措施：在施工场地附近设置施工废水沉淀池，将施工过程中产生的废水经沉淀处理后回用，不外排。对于生活污水，充分利用变电站前期已建的生活污水处理设施；输电线路的塔基施工分散分布在各施工点位，施工期短，施工人员临时租用当地现有民房，生活污水利用当地的污水处理设施（如化粪池、厕所等）进行处理，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，尽量避免夜间施工建设；采用低噪声设备；对设备进行维修保养；合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离居民点一侧；输电线路牵张场和临时施工占地尽量远离居民点布置；运输车辆经过附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施，装卸材料时应做到轻拿轻放。确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：本工程向阳变电站主变扩建工程有余土产生，运至本工程弃土区，用于坑凹回填；输电线路区基础开挖产生的土石方平摊于塔基范围内回填、夯实、平整，就地利用，施工结束后及时进行土地整治；施工期间开挖后的土壤应按表层土在上的顺序堆放至塔基中间，用于植被恢复；施工现场不设置施工营地，施工人员的生活垃圾由施工人员自行收集，定期送至环卫部门指定的地点，禁止在施工现场随意丢弃。","/"]
[3,"年产 25 万吨环保聚酯粒子再加工暨智能装备制造项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","新疆逸城科技发展有限公司","湖南禾望环境评估有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：本项目挥发性有机物采用蓄热燃烧法处理后通过15m高排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（ HJ 1122-2020），蓄热燃烧为规范中可行技术，同时本项目选用三室结构的蓄热燃烧装置，可大大提高对有机 废气的净化效率。\n（二）严格落实水污染防治措施：本项目废水包括生产工段冷却定期排水、过滤网清洗废水纯水制备系统产生的废水及生活污水。废水与生活污水经自建的2m³/h地面式一体化污水处理设施处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级A标准后用于厂区的绿化和降尘综合利用。 \n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目采用低噪声设备，对设备进行维修保养，合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，运输车辆经过附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：废滤网可向滤网厂家更换新滤网，由生产滤网的厂家回收，废包装袋集中收集后定期外售。废润滑油及油桶集中收集后在厂区危险废物暂存库暂存后交由有危险废物处理。生活垃圾集中收集后，统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。                   ","/"]
[4,"裕民县水利综合开发管理有限公司新疆裕民县江格斯南村砂石料厂建筑用砂矿","新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县","裕民县水利综合开发管理有限公司","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。运营期产生的采剥粉尘应采取洒水降尘、合理规划开采方式等措施控制。弃土场粉尘采用防尘网覆盖、洒水抑尘措施控制，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经集中收集沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排。运营期产生的进出车辆清洗废水应沉淀池收集沉淀后回用于洗车，严禁外排；矿坑涌水应经沉淀后用于厂区洒水降尘或生态修复区绿化，严禁外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的噪声应优先选择高效、低噪声设备，加强设备维修、保养等措施控制，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期产生的清洗废水底泥应定期清掏晾干后用于采坑回填；开挖废石应堆放至弃土场，后期用于采坑回填。","/"]
[5,"塔城地区乌苏市殡仪馆建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","乌苏市民政局","乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采用设置围挡、硬化道路和物料堆放场地、定期洒水、清洗等措施控制；运输车辆及机械设备尾气应安装尾气净化装置，采用符合国家标准的燃料等方式控制。运营期产生的火化废气经处理后，通过15m排气管（DA001）排放，须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准；食堂油烟等经油烟净化器处理达标排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期产生的生产废水经厂区简易沉淀池沉淀后用于场地洒水降尘，严禁外排。本项目运营期废水通过自建玻璃钢化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后定期由吸污车拉运至乌苏市净水源污水处理有限公司进一步处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期产生的噪声风机等设备噪声应采取隔声、减震、吸声等措施处理，须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。\n（四）严格落实固废污染防治措施。本项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。运营期产生的除尘器集尘、废活性炭、焚烧炉渣等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存于危险废物暂存间，并定期交由有资质的单位处置；废脱硫石膏等应交由设备厂家定期清理并更换；生活垃圾、祭祀活动垃圾等定期清理后交由当地环卫部门统一清理。","/"]