{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"石西油田石西2区块侏罗系西山窑组、头屯河组油藏评价井工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至石西集中处理站的污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准限值后回注油藏。生活营地设置1座防渗收集池收集生活污水，定期拉运至石西油田作业区生活区污水处理站处理，出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》中城市绿化指标。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜交由具有相应危废处置资质的单位接收处置；生活垃圾集中收集后定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]
[2,"石西油田石西16井区石炭系油气藏开发工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。运营期环境影响因素主要体现在油气集输过程中产生无组织烃类废气，油气集输全过程采用密闭工艺，严格控制油气泄露，应对井场内的设备、阀门等进行定期检查、检修，对集输管线定期巡检，以防止“跑、冒、漏”现象的发生。井场无组织排放的非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；管道试压废水应回用于洒水抑尘；生活污水应排入生活营地内防渗收集池，应定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。运营期，井下作业废水应采用专用废水收集罐收集后运至百口泉注输联合站处理污水处理系统处理；采出水随采出物密闭集输至百口泉注输联合站处理污水处理系统处理，处理后的采出水和井下作业废水均达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)相关标准后回注地层；定期对采油井的固井质量进行检查，确保固井质量合格，防止发生油水窜层等事故；定期检查管道，及时更换易损及老化部件，防止刺漏。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关规定做好地面防渗，确保任何事故情况下未经处理的含油废水不外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物主要为钻井泥浆、岩屑、生活垃圾、施工废料、废弃土方和含油废物等。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处置，经检测符合《油田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值后进行综合利用；生活垃圾集中收集并清运至克拉玛依市生活垃圾填埋场进行处置；废油、含油废弃物、废烧碱包装袋委托具有相应危废处置资质的单位进行规范化处置。运营期的油泥（砂）、清管废渣、废防渗材料等危险废物，均委托具有相应危废处置资质的单位进行规范化处置；回收后的落地原油拉运至石西集中处理站原油系统处理。危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》）（HJ 2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关排放限值要求。应选用低噪声设备，定期对设备进行养护，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。工程占地，应按照国家和地方有关工程征地及补偿要求，在主管部门办理相关手续；施工期充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，防止扩大土壤和植被的破坏范围；施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡；严格控制井场占地面积，对井场地表进行砾石压盖，防止由于地表扰动造成的水土流失；管线在选线设计、施工作业时，应严格落实水土流失措施，应避开植被生长茂密区域；严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施。"]
[3,"石南油田基008井区侏罗系三工河组油藏评价井工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至乌尔禾稀油处理站处理；生活营地设置1座防渗收集池收集生活污水，定期拉运至克拉玛依天创水务有限公司处理。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜交由具有相应危废处置资质的单位接收处置；废纯碱、膨润土、水泥等包装袋由钻井单位集中收集后统一处置；生活垃圾集中收集后定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]
[4,"陆梁油田夏盐21区块侏罗系三工河组油藏评价井工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","新疆天合环境技术咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至石西集中处理站的污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准限值后回注油藏。生活营地设置1座防渗收集池收集生活污水，定期拉运至克拉玛依天创水务有限公司处理。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜交由具有相应危废处置资质的单位接收处置；生活垃圾集中收集后定期拉运至克拉玛依市生活垃圾填埋场处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1规定的排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]
[5,"陆9井区白垩纪系呼图壁河组油藏加密调整工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目运营期的大气污染物是油气集输过程无组织排放的烃类气体。应采用井口加热工艺，油气集输采用密闭混合输送工艺，井口密封并设紧急截断阀等措施来减少烃类气体的挥发量。非甲烷总烃无组织排放须达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，且加强油井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好油井的压力监测，并准备应急措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期水污染主要为钻井废水、射孔液、管道试压废水等。钻井废水应采用临时罐体收集，按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，严禁外排。射孔液与采出液一起管输至陆梁集中处理站处理，不外排。管道试压废水用于洒水抑尘，不得外排；运营期废水主要为采出水、井下作业废水等。采出水、井下作业废水应经陆梁集中处理站处理后，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后回注油藏，严禁外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固废主要为水基岩屑、施工土方、废弃防渗膜、机械设备废油、建筑垃圾及施工生活垃圾等。水基岩屑经不落地系统收集处理后，液相回用，固相进罐集中收集后交岩屑处置公司处理。机械设备废油、废弃防渗膜属于危险废物应委托有资质的单位进行规范化处置，生活垃圾应由陆梁公寓集中收集后，统一拉至乌尔禾生活垃圾填埋场填埋；运营期固废主要为含油污泥、落地油、废弃防渗膜、废润滑油及清管废渣。含油污泥采用专用收集罐收集后，暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，并定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置，且不应在井场暂存。落地油100%回收。废润滑油回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理。废弃防渗膜、清管废渣须委托持有危险废物经营许可证的单位处置。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期噪声主要为施工设备噪声。应采用低噪声设备、定期维护高噪声设备、装设基础减振和设置隔声罩等措施来减少施工期噪声，且须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求；运营期噪声主要为井场机泵等设备噪声，以及修井等井下作业噪声，应采用对高噪声设备设置临时屏蔽设施等措施来减少噪声，噪声排放标准须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。"]
[6,"塔城地区额敏县也迷里滑雪场基础设施提升改造建设项目","额敏县","额敏县文化体育广播电视和旅游局","新疆中新荣耀环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。应在道路两侧进行绿化，充分利用植被对环境空气的净化功能。严格控制车辆，禁止黄标车行驶；严格管控餐饮油烟排放；在扬尘较多的区段，适时酒水降尘。垃圾桶应保持清洁状态，在必要时应喷洒除臭剂。确保大气无组织污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。严格落实《报告表》中各项水污染防治措施，生活污水集中收集后依托已有污水处理站进行预处理，最终进入额敏县污水处理厂。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。运营期应将游客产生的垃圾分类收集，投入垃圾容器或者指定的生活垃圾收集点。对生活垃圾中可回收的部分，收集后集中交废品回收部门处理，使资源得到再利用；对不可回收的固体废物，要做到袋装化收集。存放各种生活垃圾的塑料袋，应完整不破，袋口扎紧不撒漏。\n（四）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。加强对道路、建筑周边局部植被及景观的营造。加强游人的管理，特别在运行期加强防火安全管理措施，并设岗加强巡护管理。严禁游人活动对当地植被造成影响。加强宣传教育及防范。景区设立森林防火法规宣传牌和禁火告示牌，并控制游人活动范围和吸烟行为。同时建立旅游区灾害监管体系，对旅游景点进行严格监控，完善防灾设施和管理方法，防止游客带来新的生态破坏和损失。"]
[7,"徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司六矿西部工业广场及巷道延伸建设项目","和布克赛尔蒙古自治县","徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司","中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、运输物料遮盖，加强运输车辆尾气管控等措施。确保大气无组织污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值要求。运营期项目黄泥制浆系统应采用全封闭处理，堆料场应采取加盖罩棚，围挡及洒水抑尘措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。严格落实《报告表》中各项水污染防治措施，施工废水主要包括少量矿井水（井筒施工排水）、施工生产废水。施工废水、井下排水经隔油沉淀池收集沉淀后回用于泼洒抑尘不外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。建设期巷道掘进矸石优先作为场地填方进行综合利用，减少固废的产生量及固废堆放造成的土地压占，剩余矸石外售进行综合利用。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期优先选用低噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。加强运营期管理，严禁破坏生态环境，本项目施工完成后，应尽早进行临时占地的植被恢复工作，施工结束后应采取土地整平措施，并播撒当地草籽自然恢复，做到与周围景观的一致性，将生态影响降至最低。"]
[8,"塔城地区森林草原防火道路建设项目","额敏县、乌苏市、沙湾市、托里县","塔城地区林业和草原局","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、过往车辆洒水、运输物料遮盖，加强运输车辆尾气管控等措施。确保大气无组织污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。严格落实《报告表》中各项水污染防治措施，施工废水须经收集达标处理后，回用于施工区域洒水抑尘，严禁随意外排。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场填埋处理。桥梁钻渣、泥浆在桥梁施工区设置的沉淀池沥干后运至沿线设置的弃渣场填埋处置。建设单位应加强施工组织管理，生态红线区施工时做到固体废物日产日清，严禁在生态红线区内暂存、堆放，及时清运。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期优先选用低噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。建设单位应依据《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关法律法规办理占用生态保护红线的相关手续。加强施工人员教育，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏；生态保护红线路段施工前应进行表土剥离，在指定地点堆放，用于施工后期的生态恢复。同时，道路沿线须设置规范行车类型标识，严禁危化品等可能对道路沿线区域造成生态环境风险的车辆通行。"]
[9,"哈山9井项目","和布克赛尔蒙古自治县","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","山东胜利建设监理股份有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下作业废液、压裂返排液、生活污水拉运处置，不得外排；井下作业废液、压裂返排液执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）；应严格落实分区防渗措施，避免钻井工程污染物渗入土壤及地下水环境。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放喷池点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。井场钻井液经过不落地设备，分离出的液相回用于钻井，分离出的固相进岩屑储存罐，由岩屑处置单位直接拉运处理；施工车带罐作业，应在作业井场地面铺设防渗膜，防渗膜与落地油应100%回收，废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。生活垃圾应集中收集，施工结束后交由环卫部门统一处理。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。"]
[10,"陆梁油田陆11井区侏罗系西山窑组油藏2025年开发工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。施工期管道试压废水应尽可能重复利用，试压结束后，回用于洒水降尘。生活污水直接排入陆梁公寓生活污水一体化处理装置进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，夏季用于生活区绿化，冬季排入储水池。运营期采出水及井下作业废水（洗井废水、压裂废水、修井废液）送至陆梁集中处理站污水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后回注油藏。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气应在陆梁集中处理站天然气处理系统内进行处置。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后委托清运至陆梁油田生活垃圾填埋场处理；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位直接拉运处置；废机油、含油污泥、清管废渣、废弃防渗膜委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。"]
[11,"陆136井区侏罗系头屯河组油藏2025年建设工程","和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。施工期管道试压废水应尽可能重复利用，试压结束后，回用于洒水降尘。生活污水直接排入陆梁公寓生活污水一体化处理装置进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，夏季用于生活区绿化，冬季排入储水池。运营期采出水及井下作业废水（洗井废水、压裂废水、修井废液）送至陆梁集中处理站污水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后用于油藏注水。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气应在陆梁集中处理站天然气处理系统内进行处置。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后清运至陆梁油田生活垃圾填埋场处理；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位直接拉运处置；废机油、含油污泥、清管废渣、废弃防渗膜委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。"]
[12,"沙湾市金沟河干渠 9 号闸及放水渠道改造工程","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市河西村段金沟河右岸","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","施工期：施工扬尘通过定期洒水、设置边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；施工机械废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；石料堆场、上料通过喷雾抑尘进行防治；水泥堆场进行覆盖，上料尽可能降低落差。生活区租用民房，生活污水排入移动型环保厕所，定期拉运至污水处理厂，不外排。不在项目区对车辆和机械设备进行清洗。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防止噪声对周围环境的影响。施工期施工人员生活垃圾依托附近村庄现有设施，不可利用的弃土方就地平整，建筑垃圾、沉淀池泥沙集中收集后送至运至沙湾市就近一般固体废物填埋场处置。生态环境影响：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间，及时清理现场等措施，临时占地施工结束后需要平整、生态恢复。 运营期：本工程为渠道防渗改造工程，属于生态类建设工程，运营期无废气、废水、噪声、固废排放，营运期环境影响主要为正效应。"]
[13,"新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村至老沙湾镇芦湾村段","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","施工期：施工扬尘通过定期洒水、设置边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；施工机械废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；石料堆场、上料通过喷雾抑尘进行防治；水泥堆场进行覆盖，上料尽可能降低落差。生活区租用民房，生活污水排入移动型环保厕所，定期拉运至污水处理厂，不外排。不在项目区对车辆和机械设备进行清洗。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防止噪声对周围环境的影响。对施工垃圾和生活垃圾加强管理，不许任意抛弃，应集中堆放，按类分拣，设置回收装置，对可再利用材料和可再循环材料进行回收，充分利用；不能回收再利用的要及时清理，清理时垃圾车要苫盖，避免或减少建筑垃圾遗撒，生活垃圾定期由环卫部门清运。生态环境影响：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间，及时清理现场等措施，临时占地施工结束后需要平整、生态恢复。 运营期：本项目为防洪工程，属非污染型项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防渗排涝能力，水域水质将有明显改善。岸边护堤建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入防洪堤，势必会改善防洪堤的水质。"]
[14,"沙湾市海子湾引水渠道改造工程（二期）"," 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市老沙湾镇","沙湾市水利管理站","乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司","施工期：施工扬尘通过定期洒水、设置边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治；施工机械废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；石料堆场、上料通过喷雾抑尘进行防治；水泥堆场进行覆盖，上料尽可能降低落差。施工期间混凝土养护废水沉淀池处理后回用于洒水降尘；生活区租用民房，生活污水排入移动型环保厕所，定期拉运至污水处理厂，不外排。不在项目区对车辆和机械设备进行清洗。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防止噪声对周围环境的影响。施工期施工人员生活垃圾依托附近村庄现有设施，不可利用的弃土方就地平整，建筑垃圾、沉淀池泥沙集中收集后送至运至沙湾市就近一般固体废物填埋场处置。生态环境影响：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间，及时清理现场等措施，临时占地施工结束后需要平整、生态恢复。 运营期：本工程为渠道防渗改造工程，属于生态类建设工程，运营期无废气、废水、噪声、固废排放，营运期环境影响主要为正效应。"]
[15,"新疆新域矿业有限公司年产1万方混凝\n土制预制构件加工项目","沙湾市沙温公路西侧，惠泉变电所以南，现玉真纸业有限责任公司院内。","新疆新域矿业有限公司","新疆创驰达工程咨询服务有限公司","一、废气：1、施工期废气：合理安排施工工期；施工工地应定期洒水，施工现场设置围挡，产尘物料进行覆盖。2、营运期废气：①水泥和粉煤灰筒仓废气：经“布袋除尘”工艺处理后通过一根15m（DA001排气筒）烟囱排放。②混凝土拌合站废气：集气罩收集后通过密闭管道送布袋除尘器处理达标后通过其15m高的排气筒（DA002排气筒）排放，未收集部分无组织排放。③生物质锅炉燃烧系统废气：“布袋除尘+SNCR脱硝塔”处理后通过15m高烟囱（DA003）排放。\n二、废水：1、施工期废水：施工过程设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用，施工期生活废水依托当地现有设施排污。2、营运期废水：①生产废水：锅炉排污水及软化处理废水经市政污水管网送至就近污水处理厂处理。搅拌设备清洗废水收集后回用于混凝土拌合使用，不外排。②生活污水：生活废水经市政污水管网送至就近污水处理厂处理。\n三、噪声：1、施工期噪声主要来源于施工设备和汽车运输：①施工现场必须制定降噪措施，厂界环境噪声排放应符合GB12523的规定。②施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。③施工现场的强噪声设备应设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声的措施。④运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。⑤加强施工管理，合理安排作业时间。⑥选用低噪声系列工程机械设备。2、运营期影响：优先选用低噪声设备。设备定期维护，确保设备运行状态良好。运输车辆在场区内做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对场区周围区域的影响。\n四、固体废物：1、施工期生活垃圾和建筑垃圾：①施工人员生活垃圾收集后交由市政环卫部门处置。②施工过程建筑垃圾在施工场地集中收集后，由施工单位送至当地城建部门指定地点合理处置，不随意堆置。其中废木料、废钢筋等杂物交由物资回收部门回收再利用。③对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。④对建筑垃圾进行收集并在固定地点集中暂存，日产日清。2、运营期固体废物：①滴漏混凝土残渣和生物质锅炉炉灰回用于生产。②除尘器收集的粉尘回用于生产③废离子树脂和废外加剂包装袋厂内暂存后由厂家回收处置。④生活垃圾设生活垃圾桶定点收集，由环卫部门定时清运处理。\n","无"]
[16,"年产15万平方米彩砖项目","沙湾市东湾镇沙湾天谷商贸有限公司南侧","沙湾市鑫福盛达新型建筑材料有限公司","新疆煤炭设计研究院有限责任公司","大气：沙石等原材料采用封闭性库房堆放；水泥仓筒自带布袋除尘器；破碎间粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理达标后排放，生产车间及厂内道路洒水喷淋抑尘。新建生活污水处理站一座，生活污水收集后经地埋式一体化污水处理设备处理，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级排放标准后用于厂区绿化。选用低噪声设备，安装隔声减震设施，降低噪声对周围环境的影响。项目碎渣产生量为20t/a，均回用于生产过程，不外排。生活垃圾集中收集后运往沙湾县生活垃圾填埋场填埋；废机油暂存危废暂存间后委托有资质单位处置。","无"]
[17,"托里县城西工业区沥青搅拌站建设项目","塔城地区托里县城西工业区","托里县信诚建筑工程有限公司","陕西景美环保科技有限公司","废气：项目沥青混合料生产线上料、烘干、筛分产生废气收集后经惯性除尘+布袋除尘器处理（处理效率97%）后经DA001#15m高排气筒排放。矿粉储罐呼吸尘经仓顶除尘器处理后排放。沥青混合料生产线成品出料口、沥青储罐加热产生的苯并[a]芘、沥青烟集气罩收集后经“水喷淋-油水分离-干式过滤-油烟净化-干式过滤-光催化-活性炭吸附”处理（处理效率85%）处理后经DA002#15m高排气筒排放。水泥稳定料生产线设置1座水泥筒仓，水泥筒仓呼吸尘经仓顶除尘器处理后排放，上料、搅拌粉尘收集后经布袋除尘器处理（处理效率97%）后由DA003#15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后至楼顶排放。废水：生活污水化粪池收集，定期拉运至周边肥田。固废：生活垃圾垃圾桶收集，定期环卫清运；废油脂交由有资质单位清运。回收尘回用于生产。危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。噪声：选用低噪设备，设备进行基础减震，加强设备保养。"]