{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）落实大气污染防治措施。建设半封闭式原料棚，严禁敞开式作业。原料湿法破碎。造粒机、挤出设备安装集气罩，有机废气集中收集后汇入二级活性炭吸附装置处理后经不低于15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值。装置区生产设备密闭、车间通风、合理布局，尽量减少无组织废气的排放。厂界非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃须执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。\n（二）落实水污染防治措施。项目清洗废水经厂内沉淀池沉淀处理后回用。生活污水井化粪池存储，定期拉运至城市污水处理厂处理。污水沉淀池按规范要求防渗。\n（三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类功能区标准。\n（四）落实其他环境保护措施。配备必要的应急设备和物资，编制突发环境事件应急预案，并按相关规定报送生态环境部门备案，做好宣传教育和应急演练。生活垃圾和污泥外运垃圾填埋场处理，废滤网定期外售物资回收单位，边角料及不合格产品收集后回用造粒，废活性炭等危险废物交有资质单位处置，加强固体废物和危险废物暂存的环境管理。","/"]
[2,"裕民县天河滴灌带厂建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县","裕民县天河滴灌带厂","佛山市祥创康环保科技有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施。\n（二）严格落实水污染防治措施：在施工场地附近设置施工废水沉淀池，将施工过程中产生的废水经沉淀处理后回用，不外排。对于生活污水，充分利用变电站前期已建的生活污水处理设施；输电线路的塔基施工分散分布在各施工点位，施工期短，施工人员临时租用当地现有民房，生活污水利用当地的污水处理设施（如化粪池、厕所等）进行处理，不外排。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，尽量避免夜间施工建设；采用低噪声设备；对设备进行维修保养；合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离居民点一侧；输电线路牵张场和临时施工占地尽量远离居民点布置；运输车辆经过附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施，装卸材料时应做到轻拿轻放。确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：本工程向阳变电站主变扩建工程有余土产生，运至本工程弃土区，用于坑凹回填；输电线路区基础开挖产生的土石方平摊于塔基范围内回填、夯实、平整，就地利用，施工结束后及时进行土地整治；施工期间开挖后的土壤应按表层土在上的顺序堆放至塔基中间，用于植被恢复；施工现场不设置施工营地，施工人员的生活垃圾由施工人员自行收集，定期送至环卫部门指定的地点，禁止在施工现场随意丢弃。","/"]